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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 «Техническое перевооружение Системы промысловых трубопроводов Западно-Малобалыкского месторождения. 6 очередь»

	№ п/п
	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1
	2
	3

	ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1
	Основание для проектирования
	План капитальных вложений на 2026-2027гг.


	2
	Район строительства
	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, Западно-Малобалыкское месторождение

	3
	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	4
	Заказчик проекта
	ООО «ЮрскНефть»

	5
	Подрядчик проекта
	Определяется на тендерной основе

	6
	Условия оплаты
	Оплата выполненных работ в размере 80% от цены соответствующего этапа, не ранее 90 (девяносто) и не позднее 180 (сто восемьдесят) календарных дней. Окончательный расчет в размере 20% после получения положительного заключения экспертизы и передачи пакета документов не ранее 90 (девяносто) и не позднее 180 (сто восемьдесят) календарных дней.

	7
	Комплектность ПИР
	Инженерные изыскания;
Рабочая документация.

	8
	Стадийность проектирования
	Одностадийное

	9
	Сроки начала и окончания проектно-изыскательских  работ
	Начало – 1 кв. 2026г.
Окончание - определить календарным планом работ

	10
	Режим работы объекта
	Непрерывный

	11
	Идентификация объекта согласно ч.1ст.4 Федерального закона от  30.12.2009г. №384-ФЗ
	1. [bookmark: Par82]Назначение – сооружения обустройства нефтяного месторождения (в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014).
2. [bookmark: Par83]Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность – Сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических производств (в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014).
3. [bookmark: Par84]Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – пучение грунтов.
4. Определить принадлежность проектируемого объекта к опасным производственным объектам.
5. [bookmark: Par86]Пожарная и взрывопожарная опасность – повышенная взрывопожароопасность.
6. [bookmark: Par87]Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет.
7. Уровень ответственности - нормальный.

	12
	Основные технико -                                                                                                                                                                                                             экономические показатели объекта
	
Высоконапорный водовод т.вр. (з.223) – куст 114 
Нефтегазосборный трубопровод от КП№117 – т.вр.(з.281)
Нефтегазосборный трубопровод Куст 101 – УДР - скв.21Р(з.174)
Нефтегазосборный трубопровод Куст 124 – т.вр. УДР - ЦПС


	13
	Состав проектируемого объекта 
	Высоконапорный водовод т.вр. (з.223) – куст 114 
Замена участка трубопровода
· Узлы запорной арматуры  2шт;
· УЗА  2шт;
· Ограждение УЗА  2шт;
· Заземление.
· Линейная часть  Ø159х12мм, L=1,931км.
· Предусмотреть круглогодичные подъездные пути к узлам задвижек, камерам запуска и приема средств очистки и диагностики  7м.
· Переход через существующий трубопровод ООО "Салым Петролеум Девелопмент"


Нефтегазосборный трубопровод от КП№117 – т.вр.(з.281)
Замена участка трубопровода
· Узлы запорной арматуры  4шт;
· УЗА  3шт;
· Ограждение УЗА  3шт;
· Ограждение УКК №1  1шт;
· Заземление.
· Участок №1 Линейная часть  Ø114х8мм, L=0,240 км.
· Участок №2 Линейная часть  Ø114х8мм, L=0,133 км.
· Предусмотреть круглогодичные подъездные пути к узлам задвижек, камерам запуска и приема средств очистки и диагностики  7м.

Нефтегазосборный трубопровод Куст 101 – УДР - скв.21Р(з.174)
Замена участка трубопровода
· Узлы запорной арматуры  5шт;
· УЗА  5шт;
· Ограждение УЗА  5шт;
· Заземление.
· Участок №1 Линейная часть  Ø325х8мм, L=0,226 км.
· Участок №2 Линейная часть  Ø219х8мм, L=0,094 км.
· Участок №3 Линейная часть  Ø219х8мм, L=0,592 км.
· Участок №4 Линейная часть  Ø159х8мм, L=0,292 км.
· Предусмотреть круглогодичные подъездные пути к узлам задвижек, камерам запуска и приема средств очистки и диагностики  7м.

Нефтегазосборный трубопровод Куст 124 – т.вр. УДР – ЦПС
Замена участка трубопровода
· Узлы запорной арматуры  13шт;
· УЗА  13шт;
· Ограждение УЗА  12шт;
· Заземление.
· Участок №1 Линейная часть  Ø159х8мм, L=2,300 км.
· Участок №2 Линейная часть  Ø273х8мм, L=0,069 км.
· Участок №3 Линейная часть  Ø325х8мм, L=6,648 км.
· Предусмотреть круглогодичные подъездные пути к узлам задвижек, камерам запуска и приема средств очистки и диагностики  7м.
· Переходы через р. Чепырьега и р.Нумторъега.


Протяжённость линейной части уточнить инженерными изысканиями.
Объёмы основных показателей проектируемых объектов представлены условно для возможности формирования конкурсной документации и требует уточнения и согласования с Заказчиком в процессе проектирования.

	 14
	Этапы строительства
	
Этап-Высоконапорный водовод т.вр. (з.223) – куст 114 
Этап-Нефтегазосборный трубопровод от КП№117 – т.вр.(з.281)
Этап-Нефтегазосборный трубопровод Куст 101 – УДР - скв.21Р(з.174)
Этап-Нефтегазосборный трубопровод Куст 124 – т.вр. УДР - ЦПС

Этапы строительства согласовать с Заказчиком на стадии проектирования.

	15
	Особые условия строительства
	Проектируемый объект расположен вблизи действующих коммуникаций и объектов добычи нефти.
Учёт влияния особых условий на производства работ, устанавливаются Проектировщиком по согласованию с Заказчиком согласно Приказа Минстроя РФ №421/пр от 04.08.2020г.

	16
	Ранее выполненная документация
	ш.233.00 «Западно-Малобадыкское месторождение. Обустройство кустов 109,110,111,112,114,117» 1 очередь. 
ш.7109 Обустройство южной части. 2 этап 

	17
	Требования по интеграции объекта в существующую инфраструктуру
	Обеспечить интеграцию проектируемых объектов в действующую инфраструктуру.

	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	18
	Требования к техническим и технологическим решениям
	Высоконапорный водовод
1. Запроектировать высоконапорный водовод от точки врезки задвижки №223 до кустовой площадки № 114.
2. Диаметр трубопровода определить проектом. Гидравлический расчет согласовать с ОЭТ.
3. Протяженность трубопровода уточнить при проектировании по результатам инженерных изысканий.
4. План трассы трубопровода согласовать с Заказчиком.
5. При определении точек подключения, учитывать ранее запроектированные объекты.
6. Точки подключения к существующей системе трубопроводов или ранее запроектированным объектам, коммуникациям уточняются согласно гидравлическому расчету системы.
7. Способ прокладки трубопровода: подземный.
8. Глубину прокладки трассы запроектировать с учетом промерзания грунтов, профиль залегания выдержать равномерный по всей протяженности трубопровода.
9. Предусмотреть защиту трубопроводов от внутренней коррозии с применением труб и фасонных изделий с внутренним антикоррозионным покрытием или в качестве альтернативы применение трубы и фасонных изделий без внутреннего покрытия с увеличением толщины стенки.
10. Способ внутренней антикоррозионной защиты определить на основании технико-экономического обоснования.
11. Предусмотреть внутреннее защитное полимерное покрытие
12. Конструкцию и метод выполнения пересечений через естественные и искусственные препятствия определить при проектировании, и согласовать с Заказчиком и надзорными организациями. 
13. Пересечения с наземными и подземными коммуникациями выполнить по полученным от владельца коммуникаций техническим условиям.
14. Трасса трубопровода через каждый километр, а также в местах поворота, пересечения автомобильных дорог, переходов через крупные овраги, переходов через каналы, переходов через реки должна быть закреплена на местности постоянными знаками высотой 1,5-2м 
15. В местах пересечения трубопроводов с ВЛ 6 кВ и выше предусматривать защитный кожух.
16. Исключить строительство трубопровода при параллельной прокладке в одном коридоре с ВЛ. Расстояние между трубопроводами и ВЛ должно быть не менее 30 м для снижения воздействия на трубопровод блуждающих токов. 
17. Предусмотреть тепловую изоляцию из негорючих материалов, выходящих на поверхность частей трубопровода для исключения размораживания трубопровода на случай остановки. (Осн. ст. 49 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-123 ТРоТПБ).
18. Предусмотреть ограждения узлов запорной арматуры. Ограждение должно иметь высоту не менее 1,5 метров, решетки толщиной не менее 3мм. Секции ограждения выполнить из некапитальных конструкций: сетки «Махаон». Цвет ограждений должен соответствовать требованиям корпоративного стандарта.
19. Предусмотреть установку с внешней стороны ограждения следующих указателей:
- технологическая схема узла;
- информационная таблица с указанием принадлежности к организации, контактные номера телефонов;
- предупреждающие знаки «Стой! Запретная зона. Проход запрещен».
20. Предусмотреть круглогодичные подъездные пути к узлам задвижек.
21. Конструктивное исполнение площадок обслуживания запорной арматуры и другого линейного оборудования должно обеспечивать возможность кругового доступа и обслуживания оборудования в соответствии с требованиями Приказа № 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
22. Предусмотреть точки местного контроля давления в начале и в конце участков, в том числе на узлах до и после запорной арматуры.
23. Предусмотреть установку технологических задвижек перед узлами переключения на случай разгерметизации и последующего опорожнения   трубопровода.
24. Предусмотреть в проекте расчет на безопасный ресурс эксплуатации трубопроводов.
25. Предусмотреть подбор и установку запорной арматуры для районов Крайнего Севера и районов, приравненных к Крайнему Северу с параметрами рабочей температуры от плюс 45°С до минус 60°С.
26. Проектным решением предусмотреть гарантированное обеспечение устойчивости трубопровода, в том числе против нагрузок, связанных с плавучестью трубопровода и линейными расширениями.
27. Предусмотреть наружную антикоррозионную изоляцию трубопровода. 
28. Предусмотреть антикоррозионную защиту наружной поверхности сварных стыков и фасонных деталей термоусаживающимися полимерными лентами и жидкими эпоксидными либо битумными праймерами ГОСТ 51164-98.
29.        В качестве основной марки стали трубопровода и фасонных частей выбрать марку стали Ст20, с обязательным указанием в проекте альтернативных марок стали 20, 20А, 20С,13ХФА
30. Подключение выполнить с монтажом узла отсекающих задвижек.
31. Подходящие к узлу задвижек трубопроводы монтировать на свайные опоры для дополнительной устойчивости узла задвижек.
32. Предусмотреть очистку полости и испытание трубопровода на прочность, и герметичность перед пуском в эксплуатацию, после полной готовности участка или всего трубопровода (полной засыпки, обвалования или крепления на опорах, установки арматуры и приборов). Очистку и испытания провести согласно ВСН 011-88, ВСН 012-88 и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов». Способы, параметры и схемы проведения очистки полости и испытания трубопроводов запроектировать и отразить в ПСД с учетом сезонности проведения испытаний.
33. Предусмотреть в проекте мероприятия по консервации трубопровода, в случае вывода его из эксплуатации.

Нефтегазосборный трубопровод
34. Запроектировать нефтегазосборный трубопровод от кустовой площадки № 117 до точки врезки задвижки № 281.
35. Диаметр трубопровода определить проектом. Гидравлический расчет согласовать с ОЭТ.
36. Протяженность трубопровода уточнить при проектировании по результатам инженерных изысканий.
37. План трассы трубопровода согласовать с Заказчиком.
38. При определении точек подключения, учитывать ранее запроектированные объекты.
39. Точки подключения к существующей системе трубопроводов или ранее запроектированным объектам, коммуникациям уточняются согласно гидравлическому расчету системы.
40. Способ прокладки трубопровода: подземный.
41. Предусмотреть внутреннее защитное полимерное покрытие
42. Предусмотреть в качестве альтернативы применение трубы и фасонных изделий без внутреннего покрытия с подачей ингибиторов и системой мониторинга скорости коррозии. 
43. Способ внутренней антикоррозионной защиты определить на основании технико-экономического обоснования.
44. Конструкцию и метод выполнения пересечений через естественные и искусственные препятствия определить при проектировании, и согласовать с Заказчиком и надзорными организациями. 
45. Пересечения с наземными и подземными коммуникациями выполнить по полученным от владельца коммуникаций техническим условиям.
46. Трасса трубопровода через каждый километр, а также в местах поворота, пересечения автомобильных дорог, переходов через крупные овраги, переходов через каналы, переходов через реки должна быть закреплена на местности постоянными знаками высотой 1,5-2м 
47. В местах пересечения трубопроводов с ВЛ 6 кВ и выше предусматривать защитный кожух.
48. Исключить строительство трубопровода при параллельной прокладке в одном коридоре с ВЛ. Расстояние между трубопроводами и ВЛ должно быть не менее 30 м для снижения воздействия на трубопровод блуждающих токов. 
49. Предусмотреть тепловую изоляцию из негорючих материалов, выходящих на поверхность частей трубопровода для исключения размораживания трубопровода на случай остановки. (Осн. ст. 49 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-123 ТРоТПБ).
50. Предусмотреть ограждения узлов запорной арматуры. Ограждение должно иметь высоту не менее 1,5 метров, решетки толщиной не менее 3мм. Секции ограждения выполнить из некапитальных конструкций: сетки «Махаон». Цвет ограждений должен соответствовать требованиям корпоративного стандарта.
51. Предусмотреть установку с внешней стороны ограждения следующих указателей:
- технологическая схема узла;
- информационная таблица с указанием принадлежности к организации, контактные номера телефонов;
- предупреждающие знаки «Стой! Запретная зона. Проход запрещен».
52. Предусмотреть круглогодичные подъездные пути к узлам задвижек.
53. Конструктивное исполнение площадок обслуживания запорной арматуры и другого линейного оборудования должно обеспечивать возможность кругового доступа и обслуживания оборудования в соответствии с требованиями Приказа № 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
54. Предусмотреть точки местного контроля давления в начале и в конце участков, в том числе на узлах до и после запорной арматуры.
55. Предусмотреть установку технологических задвижек перед узлами переключения на случай разгерметизации и последующего опорожнения   трубопровода.
56. Предусмотреть в проекте расчет на безопасный ресурс эксплуатации трубопроводов.
57. Предусмотреть подбор и установку запорной арматуры для районов Крайнего Севера и районов, приравненных к Крайнему Северу с параметрами рабочей температуры от плюс 45°С до минус 60°С.
58. Проектным решением предусмотреть гарантированное обеспечение устойчивости трубопровода, в том числе против нагрузок, связанных с плавучестью трубопровода и линейными расширениями.
59. Предусмотреть наружную антикоррозионную изоляцию трубопровода. 
60. Предусмотреть антикоррозионную защиту наружной поверхности сварных стыков и фасонных деталей термоусаживающимися полимерными лентами и жидкими эпоксидными либо битумными праймерами ГОСТ 51164-98.
61.        В качестве основной марки стали трубопровода и фасонных частей выбрать марку стали Ст20, с обязательным указанием в проекте альтернативных марок стали 20, 20А, 20С,13ХФА
62. Подключение выполнить с монтажом узла отсекающих задвижек.
63. Подходящие к узлу задвижек трубопроводы монтировать на свайные опоры для дополнительной устойчивости узла задвижек.
64. Предусмотреть очистку полости и испытание трубопровода на прочность, и герметичность перед пуском в эксплуатацию, после полной готовности участка или всего трубопровода (полной засыпки, обвалования или крепления на опорах, установки арматуры и приборов). Очистку и испытания провести согласно ВСН 011-88, ВСН 012-88 и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов». Способы, параметры и схемы проведения очистки полости и испытания трубопроводов запроектировать и отразить в ПСД с учетом сезонности проведения испытаний.
65. Предусмотреть в проекте мероприятия по консервации трубопровода, в случае вывода его из эксплуатации.


Нефтегазосборный трубопровод
66. Запроектировать нефтегазосборный трубопровод от кустовой площадки № 124 до точки врезки.
67. Диаметр трубопровода определить проектом. Гидравлический расчет согласовать с ОЭТ.
68. Протяженность трубопровода уточнить при проектировании по результатам инженерных изысканий.
69. План трассы трубопровода согласовать с Заказчиком.
70. При определении точек подключения, учитывать ранее запроектированные объекты.
71. Точки подключения к существующей системе трубопроводов или ранее запроектированным объектам, коммуникациям уточняются согласно гидравлическому расчету системы.
72. Способ прокладки трубопровода: подземный.
73. Предусмотреть в качестве альтернативы применение трубы и фасонных изделий без внутреннего покрытия с подачей ингибиторов и системой мониторинга скорости коррозии. 
74. Способ внутренней антикоррозионной защиты определить на основании технико-экономического обоснования.
75. Предусмотреть внутреннее защитное полимерное покрытие
76. Конструкцию и метод выполнения пересечений через естественные и искусственные препятствия определить при проектировании, и согласовать с Заказчиком и надзорными организациями. 
77. Пересечения с наземными и подземными коммуникациями выполнить по полученным от владельца коммуникаций техническим условиям.
78. Трасса трубопровода через каждый километр, а также в местах поворота, пересечения автомобильных дорог, переходов через крупные овраги, переходов через каналы, переходов через реки должна быть закреплена на местности постоянными знаками высотой 1,5-2м 
79. В местах пересечения трубопроводов с ВЛ 6 кВ и выше предусматривать защитный кожух.
80. Исключить строительство трубопровода при параллельной прокладке в одном коридоре с ВЛ. Расстояние между трубопроводами и ВЛ должно быть не менее 30 м для снижения воздействия на трубопровод блуждающих токов. 
81. Предусмотреть тепловую изоляцию из негорючих материалов, выходящих на поверхность частей трубопровода для исключения размораживания трубопровода на случай остановки. (Осн. ст. 49 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-123 ТРоТПБ).
82. Предусмотреть ограждения узлов запорной арматуры. Ограждение должно иметь высоту не менее 1,5 метров, решетки толщиной не менее 3мм. Секции ограждения выполнить из некапитальных конструкций: сетки «Махаон». Цвет ограждений должен соответствовать требованиям корпоративного стандарта.
83. Предусмотреть установку с внешней стороны ограждения следующих указателей:
- технологическая схема узла;
- информационная таблица с указанием принадлежности к организации, контактные номера телефонов;
- предупреждающие знаки «Стой! Запретная зона. Проход запрещен».
84. Предусмотреть круглогодичные подъездные пути к узлам задвижек.
85. Конструктивное исполнение площадок обслуживания запорной арматуры и другого линейного оборудования должно обеспечивать возможность кругового доступа и обслуживания оборудования в соответствии с требованиями Приказа № 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
86. Предусмотреть точки местного контроля давления в начале и в конце участков, в том числе на узлах до и после запорной арматуры.
87. Предусмотреть установку технологических задвижек перед узлами переключения на случай разгерметизации и последующего опорожнения   трубопровода.
88. Предусмотреть в проекте расчет на безопасный ресурс эксплуатации трубопроводов.
89. Предусмотреть подбор и установку запорной арматуры для районов Крайнего Севера и районов, приравненных к Крайнему Северу с параметрами рабочей температуры от плюс 45°С до минус 60°С.
90. Проектным решением предусмотреть гарантированное обеспечение устойчивости трубопровода, в том числе против нагрузок, связанных с плавучестью трубопровода и линейными расширениями.
91. Предусмотреть наружную антикоррозионную изоляцию трубопровода. 
92. Предусмотреть антикоррозионную защиту наружной поверхности сварных стыков и фасонных деталей термоусаживающимися полимерными лентами и жидкими эпоксидными либо битумными праймерами ГОСТ 51164-98.
93.        В качестве основной марки стали трубопровода и фасонных частей выбрать марку стали 20, с обязательным указанием в проекте альтернативных марок стали 13ХФА, 20А, 20С.
94.        Предусмотреть втулки внутренней защиты сварного соединения трубопровода.
95. Подключение выполнить с монтажом узла отсекающих задвижек.
96. Подходящие к узлу задвижек трубопроводы монтировать на свайные опоры для дополнительной устойчивости узла задвижек.
97. Предусмотреть очистку полости и испытание трубопровода на прочность, и герметичность перед пуском в эксплуатацию, после полной готовности участка или всего трубопровода (полной засыпки, обвалования или крепления на опорах, установки арматуры и приборов). Очистку и испытания провести согласно ВСН 011-88, ВСН 012-88 и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов». Способы, параметры и схемы проведения очистки полости и испытания трубопроводов запроектировать и отразить в ПСД с учетом сезонности проведения испытаний.
98. Предусмотреть в проекте мероприятия по консервации трубопровода, в случае вывода его из эксплуатации.

Нефтегазосборный трубопровод
99. Запроектировать нефтегазосборные трубопроводы от кустовой площадки № 101 до точки врезки УДР – скв. 21Р (з.174).
100. Диаметр трубопровода определить проектом. Гидравлический расчет согласовать с ОЭТ.
101. Протяженность трубопровода уточнить при проектировании по результатам инженерных изысканий.
102. План трассы трубопровода согласовать с Заказчиком.
103. При определении точек подключения, учитывать ранее запроектированные объекты.
104. Точки подключения к существующей системе трубопроводов или ранее запроектированным объектам, коммуникациям уточняются согласно гидравлическому расчету системы.
105. Способ прокладки трубопровода: подземный.
106. Предусмотреть в качестве альтернативы применение трубы и фасонных изделий без внутреннего покрытия с подачей ингибиторов и системой мониторинга скорости коррозии. 
107. Предусмотреть внутреннее защитное полимерное покрытие
108. Способ внутренней антикоррозионной защиты определить на основании технико-экономического обоснования.
109. Конструкцию и метод выполнения пересечений через естественные и искусственные препятствия определить при проектировании, и согласовать с Заказчиком и надзорными организациями. 
110. Пересечения с наземными и подземными коммуникациями выполнить по полученным от владельца коммуникаций техническим условиям.
111. Трасса трубопровода через каждый километр, а также в местах поворота, пересечения автомобильных дорог, переходов через крупные овраги, переходов через каналы, переходов через реки должна быть закреплена на местности постоянными знаками высотой 1,5-2м 
112. В местах пересечения трубопроводов с ВЛ 6 кВ и выше предусматривать защитный кожух.
113. Исключить строительство трубопровода при параллельной прокладке в одном коридоре с ВЛ. Расстояние между трубопроводами и ВЛ должно быть не менее 30 м для снижения воздействия на трубопровод блуждающих токов. 
114. Предусмотреть тепловую изоляцию из негорючих материалов, выходящих на поверхность частей трубопровода для исключения размораживания трубопровода на случай остановки. (Осн. ст. 49 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-123 ТРоТПБ).
115. Предусмотреть ограждения узлов запорной арматуры. Ограждение должно иметь высоту не менее 1,5 метров, решетки толщиной не менее 3мм. Секции ограждения выполнить из некапитальных конструкций: сетки «Махаон». Цвет ограждений должен соответствовать требованиям корпоративного стандарта.
116. Предусмотреть установку с внешней стороны ограждения следующих указателей:
- технологическая схема узла;
- информационная таблица с указанием принадлежности к организации, контактные номера телефонов;
- предупреждающие знаки «Стой! Запретная зона. Проход запрещен».
117. Предусмотреть круглогодичные подъездные пути к узлам задвижек.
118. Конструктивное исполнение площадок обслуживания запорной арматуры и другого линейного оборудования должно обеспечивать возможность кругового доступа и обслуживания оборудования в соответствии с требованиями Приказа № 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
119. Предусмотреть точки местного контроля давления в начале и в конце участков, в том числе на узлах до и после запорной арматуры.
120. Предусмотреть установку технологических задвижек перед узлами переключения на случай разгерметизации и последующего опорожнения   трубопровода.
121. Предусмотреть в проекте расчет на безопасный ресурс эксплуатации трубопроводов.
122. Предусмотреть подбор и установку запорной арматуры для районов Крайнего Севера и районов, приравненных к Крайнему Северу с параметрами рабочей температуры от плюс 45°С до минус 60°С.
123. Проектным решением предусмотреть гарантированное обеспечение устойчивости трубопровода, в том числе против нагрузок, связанных с плавучестью трубопровода и линейными расширениями.
124. Предусмотреть наружную антикоррозионную изоляцию трубопровода. 
125. Предусмотреть антикоррозионную защиту наружной поверхности сварных стыков и фасонных деталей термоусаживающимися полимерными лентами и жидкими эпоксидными либо битумными праймерами ГОСТ 51164-98.
126.        В качестве основной марки стали трубопровода и фасонных частей выбрать марку стали 20, с обязательным указанием в проекте альтернативных марок стали 13ХФА, 20А, 20С.
127.        Предусмотреть втулки внутренней защиты сварного соединения трубопровода.
128. Подключение выполнить с монтажом узла отсекающих задвижек.
129. Подходящие к узлу задвижек трубопроводы монтировать на свайные опоры для дополнительной устойчивости узла задвижек.
130. Предусмотреть очистку полости и испытание трубопровода на прочность, и герметичность перед пуском в эксплуатацию, после полной готовности участка или всего трубопровода (полной засыпки, обвалования или крепления на опорах, установки арматуры и приборов). Очистку и испытания провести согласно ВСН 011-88, ВСН 012-88 и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов». Способы, параметры и схемы проведения очистки полости и испытания трубопроводов запроектировать и отразить в ПСД с учетом сезонности проведения испытаний.
131. Предусмотреть в проекте мероприятия по консервации трубопровода, в случае вывода его из эксплуатации.
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	Требования по перспективному расширению объекта
	Нет

	20
	Требования к проекту организации строительства
	В составе ПОС предусмотреть линейный график строительства с учетом выработки основных материальных ресурсов при строительстве. Календарный план предоставить отдельным файлом в формате Excel.

	21
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	- Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ и нормативно правовыми актами, в том числе: «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; «Требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду», утверждёнными приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999; Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», «Водным кодексом РФ» от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; прочими нормативными актами и инструктивными документами, регламентирующими проведение работ в соответствии с законодательством РФ.
- Отразить воздействие от реализации рассматриваемого объекта на почвы, грунтовые воды, растительность, животный мир, воздушную среду, население и т.д.
 - Предусмотреть мероприятия по технической и биологической рекультивации земельных участков нарушенных в период работ в объеме, предусмотренном при оформлении и формировании землеустроительной документации. Объемы работ по рекультивации разделить по этапам строительства. Получить технические условия на рекультивацию от органов местного самоуправления и землепользователей и согласовать с ними мероприятия.
- Раздел «Охрана водных биологических ресурсов» с выполнением расчета вреда водным биологическим ресурсам (необходимость разработки указанного раздела определить на основании результатов изыскательных работ). В рыбохозяйственном разделе выполнить расчет затрат по возмещению ущерба по этапам строительства. Согласовать размещение объекта с ТУ Росрыболовства.
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	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Разработать разделы (при необходимости):
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
· Декларация пожарной безопасности.
· Мероприятия ИТМ ГО и ЧС.
· Декларация промышленной безопасности 
· Другие разделы, необходимые для проведения экспертизы (по согласованию с Заказчиком)

	23
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию выполнить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020г. №421/пр. 
· Сметный расчет стоимости строительства произвести в базисных ценах ФЕР – 2020 (последней редакции) с учётом электронных индексов ООО «Стройинформресурс», с последующим пересчётом в текущий уровень цен и с выделением потребности в ресурсах по локальным, объектным сметам и в сводном сметном расчете (трудозатраты рабочих и механизаторов – кол-во чел/час, кол-во маш/час, стоимость ресурсов). Выводить итоги по каждому разделу в текущий уровень цен. 
· На основании ПОС указать номенклатуру машин и механизмов с количеством маш/час; трудозатраты строительных рабочих и механизаторов в чел/час, а также номенклатуру и количество необходимых ресурсов в текущем уровне цен.
· Сметный расчет выполнить в программе «ГРАНД-Смета» в формате XML.
· Предоставить в электронном виде (в формате XML, XL, PDF) на CD- диске- 2 шт.
· Предоставить на бумажном носителе – 2 шт
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	Требования к оборудованию и материалам
	Предусмотреть и согласовать:
· Предусмотреть применение оборудования, запорно-регулирующей арматуры, изоляционных покрытий и соединительных деталей, имеющих сертификаты и разрешение на применение при строительстве особо опасных объектов в установленном порядке.
· Предусмотреть альтернативный выбор материалов отечественного производителя.

Поставляемое оборудование и материалы должны иметь:
· Разрешение на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах, выданных Ростехнадзором.
· Сертификаты соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности;
· Необходимую техническую документацию, а именно:
· заводские паспорта на оборудование;
· инструкции завода-изготовителя по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу оборудования;
· технологические и монтажные схемы присоединения и монтажа.
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	Требования к средствам измерения
	Все применяемые в проекте средства измерения должны иметь Сертификат утверждённого типа СИ Госстандарта РФ, методики поверки, иметь сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011) и внесены в федеральный реестр средств измерений.
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	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	Обеспечить соответствие рабочей документации требованиям Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Технические решения, применяемые в рабочей документации, должны выбираться из условий экономической обоснованности с учётом расчётных минимальных параметров материалоёмкости и трудоёмкости объектов строительства

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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	Требования к составу, содержанию, оформлению и объёму выпуска проектной документации
	Документацию выполнить согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» в необходимом объёме для прохождения экспертизы промышленной безопасности и возможности реализации строительством. Состав и содержание разделов документации согласовать с Заказчиком отдельно.
Разработать раздел «Пояснительная записка» согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
ГОСТ 21-101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» (в редакции 01.01.2021г).
Градостроительному кодексу РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 (Редакция, действующая с 13.07.2020) 
Предусмотреть и согласовать обзорные схемы всей проектной инфраструктуры, выделить линейные объекты, отдельные площадки и узлы с указанием технических характеристик (протяженность, диаметр от точки подключения до отдельно взятого узла и т.д.).
Отдельными книгами выпустить:
· Заказные спецификации на оборудование и материалы должны быть выделены и разделены на каждый участок трассы и площадку строительства на каждый отдельно взятый объект;
· Отдельно выделены и разделены на виды продукции, техническому назначению, содержать основные технические характеристики, компоновочные решения и технологические монтажные схемы, присоединительные размеры, принципиальные электрические схемы и т.д.;
· Опросные листы (тех. задания);
· Технические требования на изготовление блочного, нестандартного оборудования, металлопродукции, электрооборудования, системы КИПиА, прочей продукции;
· Ведомость объемов работ (ВОР) с выделением и разделением объемов строительно-монтажных работ на каждый участок трассы и площадку строительства, на каждый отдельно взятый объект.
· Выделить этапы проектирования, обеспечивающие строительство, ввод и регистрацию объектов независимо друг от друга.
Объем документации предоставить:
2 экземпляра на бумажных носителях;
2 экземпляра электронной версии в формате
- графическая часть: 
pdf (Acrobat);
dwg (AutoCAD);
mif (Mapinfo) в местной системе координат.
- текстовая часть и спецификации:
xls (Microsoft Excel);
doc (Microsoft Word);
pdf (Acrobat).
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	Требования, условия и состав землеустроительной документации
	Проектирование осуществить в границах земельных участков, оформленных Обществом.

	29
	Требования к разработке инженерных  изысканий
	Выполнить комплекс инженерных изысканий в объёме, необходимом для реализации данного задания на проектирование.
Перед началом выполнения комплекса инженерных изысканий согласовывать с маркшейдерской службой Заказчика Техническое задание и программу на производство работ.
Инженерные изыскания должны удовлетворять требованиями действующего законодательства РФ и действующих нормативных документов РФ в области строительства и проектирования. 

Комплексом инженерных изысканий предусмотреть:
1) инженерно-геодезические изыскания;
2) инженерно-геологические изыскания;

Проект программы выполнения инженерных изысканий представляется Заказчику на рассмотрение вместе с конкурсной документацией.
Окончательная редакция программы выполнения инженерных изысканий составляется после подписания договора, сбора и обработки материалов изысканий и исследований прошлых лет и может корректироваться.
В случае выявления в процессе инженерных изысканий непредвиденных сложных или опасных природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений и среду обитания, исполнитель инженерных изысканий должен поставить Заказчика в известность о необходимости дополнительного изучения и внесения изменений и дополнений в программу инженерных изысканий и в договор в части изменения объемов, видов и методов работ, увеличения продолжительности и (или) стоимости инженерных изысканий.
Материалы изысканий согласовывать с маркшейдерской службой Заказчика, с обязательным выездом на место работ, и подписанием акта полевого контроля. 
Заказчик предоставляет доверенность на получение исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения инженерных изысканий.
Графические материалы и материалы изысканий представить в электронном виде в форматах dwg (AutoCad) , pdf (Acrobat) и mif (Mapinfo) в системе координат, согласованной с Заказчиком, а текстовые в формате Word.
Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
· СП 317.1325800.2017. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
· СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
· СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84;
· СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;
СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85.
Выполнить сбор и изучение материалов изысканий прошлых лет.
Заложить пункты с принудительным центрированием (тип 150 оп. знак) – в количестве не менее 2шт.
Закладку пунктов выполнить согласно:
- Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей, Москва, Картгеоцентр-Геодезиздат, 1993г.
- Правила закрепления центров пунктов спутниковой геодезической сети, Москва, ЦНИИГАиК, 2001г.
- Основные положения о государственной геодезической сети России, г. Москва, 2004г.
- Инструкция по составлению и изданию каталогов геодезических пунктов. ГКИНП (ГНТА) – 01-014-02. М., ЦНИИГАиК, 2002 г.
После заключения договора, при выборе вариантов расположения площадных и линейных объектов, учитывать наличие территорий традиционного природопользования МНС, ИКН, ВОЗ, защитных лесов и в целом материалов лесоустройства и получить согласование на расположение объектов от заинтересованных организаций.
     Согласовать с Заказчиком предварительное расположение объектов для исключения наложений на существующие и проектируемые объекты. Окончательные согласования выполнить после проведения инженерных изысканий и разработки проекта.
     При полевом трассировании закреплять контуры площадок и оси трасс на местности, устанавливая створные знаки и углы поворота, прорубать визирки. Разбивочные оси площадных объектов привязывать к закрепленным реперам. Добавить полосовую и площадную съемки на этом этапе.
     Инженерные изыскания проводить в два этапа (съемка и полевое трассирование).
     При сдаче Заказчику полосовых и площадных съемок, предоставлять границы съемок в электронном виде для контроля их площади.
Разбивочные оси площадных объектов привязать к закрепленным пунктам и реперам. Полевое трассирование проводить на стадии РД. После проведения инженерных изысканий сдать материалы изысканий: каталог координат и картографические материалы в электронном виде в программе Mapinfo.

	30
	Особые условия
	Проектировщик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего задания на проектирование, а в случае привлечения сторонних организаций - согласовать с Заказчиком.
Технические решения Проектировщик согласовывает с Заказчиком.
Проектировщик предоставляет согласование на бумажном носителе Генеральный план (ГП или ППО) объекта. Список кураторов для согласования Проектировщик запрашивает дополнительно.
Запрашивать технические условия и направлять на согласование документацию сторонним организациям (при пересечении трубопроводов) по согласованию с Заказчиком. 
Заказчик определяет очерёдность, приоритетность, этапность проектирования и выдачи проектной документации.
До отправки на экспертизу защитить разработанную документацию на Техническом совете Заказчика.
Экспертизу провести в соответствии с федеральными нормами правилами в области промышленной безопасности утвержденные Приказом от 20.10.2020 г. №420. 
При проведении экспертизы заявителем выступает Заказчик. Подрядчик по доверенности Заказчика осуществляет техническое сопровождение проектной документации, а в случае необходимости получает необходимые согласования и утверждения для получения положительного заключения экспертизы.
Затраты на техническое сопровождение ПСД несёт Проектировщик.
При получении отрицательного заключения экспертизы:
· оплату за повторную экспертизу производит Подрядчик;
· внесение изменений в проектную и рабочую документацию, связанную с получением замечаний по результатам экспертиз или получением отрицательного заключения, Подрядчик производит за свой счет.
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	Приложения
	Технические условия на проектирование нефтегазосборного трубопровода 117 (приложение №1);
Технические условия на проектирование высоконапорного водовода 114 (приложение №2);
Технические условия на проектирование нефтегазосборного трубопровода 101 (приложение №3);
Технические условия на проектирование нефтегазосборного трубопровода 124 (приложение №4);
Обзорная схема (приложение №5).
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Р.И. Албул
image1.png
!6’ Hepruca (O KAﬂiﬁﬁ:‘(ﬁM

HeqTAHaR KOMNaHWA

YTBEPKJIAIO:
Tepmsit saviecire:n,
Tenepanioro upextopa —

r wxepep
PM. Macsryros

< 2025,

TEXHHYECKHE YCJIOBHS
Ha npoeKTHpoBaRME HeTerazoctopOre TPYGONPOBOIa o KycToBoli mionaku Ne 117 10 Touku
peskn sazpikn Ne 281 3ananno-MaroSaTIKCKOro MecTopoAenss

1. 3anpoexriposars nedreraocGopHbi TPYGONpo0A ot kyeTosoM maouaakw Ne 117 10 Toukw speskn
sz No 281

2. Jluawerp TpyGonposona onpenenr npoexrow. I Wapaatiseckui packer coracosars ¢ 09T,

3. TIpOTRACHHOCTS TPYGOTIDOBOAA YTONHHTS IDH TOSKTAPOBAHNHI 10 PE3YIATATAN HIDKEHEPHUIX HIHCKHIIL
4. Tlaan pacest TpyGonpoBOAa coraacosaTs ¢ JakasuHKON.

5. TpW OMpeeTeNHiH ToNeK NIOZKTIOUEHIHS, YWHTHIBATS PaHEE SAPOCKTHPOBIHHBIE OTLEKTH.

6. Touw nomiosenss k cywectsyioweli cucreme TPYGONPOBONOB WM paee SAOCKTHPOBAMHHN
OBLKTAN, KOMMYHHKAUAA YTOUISIOTCR COTTACHO THIPABTHYECKOMY PACHCTY CHOTEM,

7. Cnoco npokiaam TpyGONpOBOL: ROTINHIK

8. TayOuny npokaaicw TPACCH SATPOCKTHPOBAT C YHCTOM MPONCPSAHNA TPYHTOB, NpOGITL Sarcramin
BELIEPKT PABHOMEPHAI 10 BCei NPOTAKENHOCTH TPYGONPOBORa.

9. Tlpeaycworpers saury TpYGONPOBOIOB OT BHYTPEHHEH KOPPOSHH ¢ IPHNEHEHHEN TPYG H (aconmbX
WSAEHTE € BHYTPEHHHN SHTHKOPPOSHOHHbIM NOKDHTHEN.

10 TlpeayenoTpers » KauecTse aruTepHaTHBM MpHMEHEHHE TPYGsl H GACORHAIX HSIEAWE Ge3 BiyTPEHHETO
RIOKPAITIA ¢ 101aMEH HHHGHTOPOB M CHETCMOT MOHHTOPHHTA CKOPOSTH KOPPOSHH,

11 Criocof BHyTpeHHEH AHTHKOPPOIHOHHOM JALIKTY OMDEETHTS Ha OCHOBIHIHI TEXHHIO-IKOHONHAECKOTD
pr—

12 KOMCTPYKUMIO W NETOR BUTOIHENHS MEpeccHCHMi HCPES CCTECTBCHHBIE W HCKYCCTRCHHME TPCTATCTNA

OMPEIEANTS (M NPOEKTHPOBIHHK, 1 COTTACORAT ¢ JAKAIHKON H IISOPHbINM OPFAHHSALHANA

13, Tlepecesenns ¢ HasewHbIMM H OIENHBINH KONMYHAKAUSNH BHTOTHHTS 0 NOTYICHHAIN OT BIRICIHA
KOMMYHMKBLIT TEXHINESKAM YCOBHM.

14 Tpacca TpyGonposoza Wepes KwKA KWIONETp. @ TAKAC B NCCTAX NOBOPOTI, MEPECCHCINN
AWTOMOBHILHbIN 0POT, 1€PEXOIOB HEPES KPYIIHbIE OBDATH, NIEPEXOIOB HEPED KIMATH, NEPEXOT0B Hepes pexit
~20/K11a GHITh 3KPENIEHA 1 MECTHOCTH FIOCTORHHHINH 2HEKANN BHCOTOF 1.5-230

15 B wecrax nepeceeris TpyGonposonon ¢ BJI 6 KB u L NpeYCNATPUBATS SaUUHTHBH KOKYX.

16, Mekmiouums CTpOMTENLCTBO TpyGONpOsOAa npH Napaniebhol mpoKialke B oaHoM Kopwiope ¢ BJL
Paccrone wexay TpyGonpososak u BJI 1omkno GuiTh He Neee 30 N AN ChiocHuA BOSICCTENA Ha
TpyGOnpOBOA GYAATOUAX TOKOR.

17 TIpeayeNOTPETS TEII0BYIO HIOTALLAKD 43 HETOPIOWAX MTEpHATOB, BIXOIALIMK Ha OBEPXHOCTS HACT:
TPYGONpOBORE /I MCKIONEHAS PISMOPIAMSANNA TPYGOTpOBOIA Ha cyail octanomkw. (OcH. cr. 49
eacpanuioro sakowa o 22.07.2008 B3-123 TROTITE),

15, TIpeayemoTpers Orpakiei Y110 2an0pHOH apNaTypL. OTPATGHHE J0TKHO INETH BLICOTY He M
1.5 MeTpoR. etk ToAUNOT He Nekee 3w, Cexiunin o prkes

3 BATIOHITS H3 HEKATITATLIIX KOHETPYKILAH
crin Maxaony, LLBET OrpaRICHINT 10MAEH COOTBEI1ETBOITH TPEBORINHEN KOPOPATHBHOKO CHAILIIPTA

19, [lpeaycMoTpers, yCTAHORKY ¢ BHCLIHEH CTOPOHb OFPIALCHHA ¢GAYIOUAY YKAITes
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- Texwonoreckas cxeva ya:
- AOpNAILO TR ¢ YKEEHHEN MPHHALICKHOSTH K 0PSB, KOITAKTHBIC HONEPa TEACpOnOR:

- npeaynpekzaroue akn «Croil! Janperias 201, [1poxon 2anpetei.

20 TIpeayeNOTPET KpYTAOTOINAHHE NOXCAAE IYTH K YSHAM SA1BIAEK.

21 Koncrpyktsioe ncnomenne naouwanok oGenyxHeia 2anopHof apuaTypH 1 Jpyraro. aumeitioro
OGopy20BA 20K OBCCTOUMBETL DOMMORHOGTS KPYTOBOFO A0CTYNA W OGCIYXMBRHAS 0GOpYIORIA B
coomnereronn ¢ TpeSopanmmn [pwasa No S34. 06 yrocpmacim Gescpatbuuix HOPN 1 Mpanen b OGraCTH
IpONLIEHHOT 5€30n2cHOCTH «TTPABTA BEI0MACHOTH B HEQTAHOT H 43080 MPOMLACHHOSTI.

22, [IpeaychOTPETS ToMKH MECTHOTO KOHTOI JARIEHH B HaHAAE H B KOMLE YAACTROR, B TOM UHEAE 1 Y1z
P p——

23, TIpeINCNOTPET YCTaHOBKY TENHOTOTHWECKIN SUABIOREK NEpeR Yorawn nepexnosenss wa caysali
paarepeTIaLLM 1 MocACAVOETO OnOpORNEIAA TPYGOTpOROLL.

24, Tipeayoworpers s mpoesre pacer Ha Gesonachsi pecype JKenAyaTaL TYGoMPORO0R

25, Tipeayeworpers noaGop n yeranosky sanoprofs apwaryput a7 paionon Kpaiero Ceoepa n pafionon,
npupasenu k Kpaiewy Ceepy ¢ napameTpavi paoselt Tewneparypetor 1o 45°C 10 Miye 60°C.

26 TIpoeKTiin petlienHen IDeAYCHOTPETS FAPAHTHPORHHOE OBECTIESEHHE YETOMMHBOSTH TPYBOMpOBOLA, B
O HHEAC MPOTHS HATPY3OK, CBABAHIX ¢ AIABYHECTHIO TPYGOTPORORA H AHHCTHMNH PACLIMpEHHA.

27, TipeayewoTheTs HapyKHYIo QHTHKOpPOSHOHHYIO HIOMALIIO TPYBONPOOAS

28, TIpeRYCHOTPETS ANTHKOPPOSHONIIO SALLNTY HAPYAHOI NOBEPXHOCTH CBAPHX CTUIKOB W Gacorsix
RCTATCH TpMOYCERMNBAIOWINICA TOTHNCPHNN ICHTINH H KHIKHMH SMOKCHTINNH G0 GHTYMHIIMI
npaiivepann TOCT 51164-98,

20, B Kavecre 0cHoBHO NapKIH Crath TPyGonposoa n acorex wacTel BuGpaTs NapKy cran 13XPA, ¢
BTN YKAXHHEN B TPOCKTE BIBTEpHATHBHSX NIpOK cranh 20, 204, 20C.

30, TIONGIOIEHHE BHINOTHNTS © MONTIRON Y31 OTCEIIOUX SA1SHASK

31 Tlomomsume K y31y aBiAeK TPYGOTPOROIH NOHTHPOBATS Ha BaFHE OTIOPS! A1 AOMOTHHTETLNO
yerTofiunsocTin yana sasivKeK.

32 TIpeaycMoTpers O4HCTRY TIOIOCTH H HCTWTaNHE TPYGOPOROA HA TDOSHOCTS, H FSPNCTHHOCTS nepea

AYCKON B KCAYATALIMO, NOCAE NOTHOH TOTOBHOCTH YUaCTKA WK Bcero TpYGOMpOBORa. (TOTHOM ackinki,
‘OGBATOBANNS I KPETIEHHS Wa OTIOPAX, YCTAHOBKI APVATYPSL H NPHGOPOR). OSHETKY W WEBITANMS MPOBCETH
cornaco BCH 011-88, BCH 012-88 1 QeacparsHix HOpM u Mpasw B 06A2CT MpOMMITERHOH Ge30nacHocTH
lpasina Ge3onacol HKCTAYATALH BHYTPHIPOMMCIOBHIX TPYBONPOBOIOB, CrIOCOH, NAPANETP H Cxest
FIPOBEEHMA OWHCTKH HOIOCTH H MCHbITANMS TPYGONPOBOOB JaNPOSKTHPOBITS 1 OTPAMTy & TICJL ¢ yueToM
CEI0HHOCTH NpOBELIEHHA HCTIHTaNH

33, Tlpeaycuorpets, B MpOSKTE MEpONPHATHA 1O KOHCEPBAILAM TPYGOTIDOROZA, B CAYNAE BuIBOR €r0 Y
akenayaratm.

Tlpiunoskenne: Cxewa K TexHHEEKHM YCAORMAM 1A POSKTHPORAHHE — | AN,

Jawecrureas nauA LKA OTETY

KeTyaTAWI TPYGONPOBOLOE Q?/ A.C. Tacranos
-
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Heptuca 6 KAHBAVKAI

HeqTAHanA KoMnaKuA HEGTAHAS KOMMAHMA

YTBEPKIAIO:
Tepaiii savectrens
TesepansHoro upextopa —
Taapiy

M. Macaryron
2025r.

TEXHHYECKHE YCIOBHS
A MPOCKTHPOBANTE BLICOKOMATIODHOTO BOIOBOLA OT TOHKH BPE3KH 31BiAKN Ne223 10 Ky€TOBOH
naomankn Ne 114 3anazno-Manoammixexoro mecropomaenns

3aNPOEKTHPOBATS BHCOKOWANOPHSIH BOAOBOA OT TO4KIH BPE3KH JAABIKKH Ni223 10 KyCTOBOH MICWAIRH

1
x
2. Jlwawerp pyGonposona onpexeaus npoexrow. [Wapastiseckni pacuet corsacosars ¢ 09T
3. TIpomsentocTs TPYGONIPOBOAA YTOUHHTS NDH TPOSKTHPOBHMHI 10 PE3Y.ISTATAN HICKEHEPHMIX HIHCKaHHH
4. Thaan Tpacst TpyGONpOBOAa corAacoRaTs ¢ JaKasuHKON,

5. TIpH ONpCACACHHN TOHCK TOAKTIOUEHHA, YHHTHBATS PAHEE SATPOSKTHPOBIHHAIC OGBEKTH

6. Touw nomiosenns k cywectayiowell cucTeMe TPYGONOBOAOB WM PANES BAMPOCKTHPOBIHHIN
(OBLEKTAN, KOMMYHHKALLAAA Y TOUISIOTCA COFTACHO THIPABTHYECKOMY PACHETY CHETEM.

7. Cnoco npoxaansh TpyGonposona: noxsenbii.

8 TayGuy npoxiaics TPAcC JaNPOSKTHPOBAT C YHETOM MPOMEPIANHA IPYHTOR, NpOITH ancrarms
BLIEP KT PABHOMEHH 10 BCeHi MPOTIKEHHOSTH TpYBONpOBOLA

9. Tlpeayeuorpers sauury TPYGOMPOBOIOB OT BAYTDEHHEN KOPPOHH ¢ NDMENEHHEN TDYG W (Bacombix
VSI6HTE G BHYTPCHIIM HTHKOPPOIMOHHKIN MIOKPAITHEM M B KAUECTAS ATLTEPHATHEL MPHNEICHHE TpYGH 1
pacoHBIX 3Te7MT G BHYTPCHHCTO HOKPBITHA C YBEHNCHHEM TOALIMNA CTeHIH

10, Cri0coG BHYTpCHHEH GHTHKOPPOSHOHHOT SALIUTH OTIPCICINTS 12 OCHOBAHHN TEXHHKO-3KOHOMHUSCKOTO.
obocHosans

11 KONCTPYKIHIO 1 METOR BLTOTHEHHA iepeceveili 4epes ECTECTSeHNME  HCKYCCTBEHHbE MPENsTCTRIA
(ONIDEEANTh MPH TPOEKTHPOBIHIA, H COFIREOBATS € BAKIHHKON H HATIOPHHINH OPFAHHLUIANI

12, Tlepecenenis ¢ HazeNHBINM H TIOZIRMHBMH KOMMYHKALKANH BITIOTHITS 110 NOTYACHHM OT BAAIEAbLA
KOMMYHIHKALLHT TEXHHUCCIAN YCTOBHN.
13 Tacca TpyGonpoBona Wepes Kkl KWIOMETP, @ TKE B NECTAX NOBOPOTA, nepecedes

ABTOMOGTLHAX A0POT, M1EPEXOI0B HePes KPYMHHIE OBPATK, NEPEXOIOB 2P KAHLTN, NIEPEXOIOR HEPED Pexit
A0AHA T JAKPEILIHA HA MECTHOCTH NOCTOAHHSIMM SHIKAMH BHICOTOH 1.5-230

14, B wecrax nepecesenns TpyG0nos0a08 ¢ BJI 6 KB u BbiIC NDEAYCNATPHBATS AT KORYS.

15 MokmiouwTs, CTpoNTenCTBO TPYGONPOBOta MpH NapLLIEILHON MPOKIATKE B OTHOM KOpHIOPE ¢ Bl
Paccrosmme wexay TpyGonposonawn  BIl aomkno Guimh He wenee 30 M A1 chiokenus soMeRCTOS Ha
TpyGONpOBOA GAYRAOUIX TOKOS.

16, TIpeaycMoTpers TEMI0RYIO HIOTAMO 1 HErOPIOWX NATEPHRIOR, BHXOIALIN 112 NOREPXIIOCTS HaCTEli
TPYGONPOBOLA A1 HCKIIOUCHAR PASMOPKWBAHHA TPYGOTPOBORA Wa cayuai ocrawoskn. (Ocn. cr. 49
@eepansioro saxowa or 22.07.2008 ®3-123 TPOTIIE).

17, Tlpeaycuorpers orpaxaeris Y105 5anopHofi apuarypui. OFpEAIelHe AOTAIO WNETL BHCOTY He Meree
1.5 MCTPOB, PEILCTIH TOAULIHOF He Netee 3. CEXLIM OrPAICHHS BHTIOTHHTS 5 HEKAIHTATL LI KOHCTPYKUME
i Maxaom, LLBeT OFpAAEHHH J0.IAEH COOTETETBORITS TRCGORINAN KOPOPATHEHOTO CTANIEPTE,

18, TlpeaycuorpeTs yeranosky ¢ sietuticl CTOpOMMI O PEAICHHS CTEAYIOULAX YKIATEAEH
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- HiOpNALIHONIA TAGTHLA € YKATANHEN: IDHIHIIEKHOCTH K OPFAHMIALLIN, KOHTAKTHLIC HOMEPA TeAeoNoR:

- npeaynpexaaroime suaki «Croi! Janpernas soua. Tlpoxo sanpeuteiy,

19, TIpeiyCNOTPETS KpYTAOTOIHYHME NIOTEHMIE MYTH K€ YAIAM JAIBHKEK

20, KOHCTpyKTHBHOE WErOAHEHWE IIOAAOK OBCAYKHRAHHA SaMopHOIl GPNATYDH 1 IPYFOTO AMHETHOFO
0BopYZ0RUIHA AOTKHO OBCCIUARATI BOIMOKHOETL KPYTOBOO JOSTYNA W OGCAYAHSAHHS OGOPYAOBIHHA b
cooTsercrsmm ¢ TpeGosanaum Mpukasa Ne 534 OF yTaepAaennn Gelepuibiix HOM H paBt & 061aCTH
mpomsLIEHHOR Ges0nachocTH «lTpasiia Ge0MaCHOCTH B HedTANoli 1 Fa30BOI! NPOMLLICHHOCTHD.

21 TIpeaycuOTPETS TONKH NECTHOTO KOHTPOTA JABTEHHS & HAYRTE H B KOHLE YHGCTKOB, B TOM HHCAC Ha Y371aX
70 4 n0C1E 3aNOpHOH apuaTYP

22 TIpeaYGHOTPCTS YCTAHOBKY TEXHOTOTHIECKHX SAIBHKEK MEPER YUIAMA NEPEKTOCHNA Ha cayuall
PATCPMCTHSALUAN  TIOCCAYIOIETO OTIOpOXHEHHA  TPYGONpPOBOTa.

23, TlpeaycuoTpeTs b IpocKTe pactier wa Ge30MacH b pecype SKCIYATALAH Tpy6ONPOROAOB.

24, Tlpeayemorpers, n01GOp 1 YCTaHoBKY 3aropHO apNATYpH 414 parionos Kpaiitero Cesepa i pafioion,
pupasnenneix k Kpafivcwy Cesepy ¢ napaverpash paboucfi Temneparypit ot riaioc 45°C 10 Miye 60°C.

25, TlpoexTbIN petlichHeM MPEAYCHOTPETh FapaITHPOBHHOE OBECTENEIHE YCTONMHROCTH TpYGOMpOBOAa, B
TON HHCie MIPOTHB HATPYSOK, CBASAHHAI ¢ ILIABYHECTbIO TPYGOMPOBOA 1 AHHCHHLMH PACLLIHPEIHAMA

26, TIpesycuOTpeTs HAPYAIHYI0 aHTHKOPPOTHOHHYIO HIOTAILO TPYGONPOBO.

27, TlpeaycuoTpeTs aHTHKOPPOSHOMHYIO SAUIHTY HAPYKHO OBEPXHOSTH CBIPHHX CTHKOB M (ACOILX
ETATEH TEDNOYCHRUBAIOLUINACA  NOTMEPHLINH IGHTAMH W KUK ONOKCHAHMMM W60  GHTYMIMM
npaiivepam FOCT 51164-98.

28, B kasectoe OcHOBKOT MAPKIH CTAIH TPYGONPOBOZA N (hacoHLX uacTelt aGpaT Mapky cTamn 13XDA, ¢
OBAATENLHLIN YKAIAHHEN B TIPOEKTE ATLTEDHATHBHAIX MapoK cTah 20, 204, 20C.

29, TloAKTIONEHHE BUMOHATS ¢ MONTRAOM Y212 OTCEKAIOULAX SAABIKEK.

30. Tloaxoasupie K ysny Sazsiex TpyGONPOBOIS NONTHPOBITS Ha CBAFHME OIOPHI 413 A0NOAHITEALHOT
YeTOMMBOGTH Y57 SaBHACK.

31, TIpeayenorpers QuHCTRY MOMOCTH W HenbTaiHe TpyGONPOBOI Ha TPOUIORTS, W FEpMTHAHOCTS reper

NYCKOM B OKCHIYATAUO, NOCAE MOAHOM FOTOBHOSTH YHACTKA WAH BGero TpyGOMpoROZA. (oMo 3ackini,
(OGBATOBGHHA WM KPETLIEHAS 1a OTIOPA, YCTAHOBKI APMATYPH! H MPHGOPOR). OMHETKY N HEMBITAHA poREETIH
coraacko BCH 011-88, BCH 012-88  Menepanbinix Hopw n npasa & o6AcTA MpoMsiueitiol GesonactiocT
«Tlpasuna GesomacHoii SKCTIYaTAUMM SHYTPHTPONSCAOBUIX TpYGONPOBOTOR». CrOCOSH, NAPANETP 1 CxeMbl
TIPOBEACHHA OWHCTKI OTOGTH 1 HCTIITAHMA TPYGOMPOBOA0S SaNpoeKTHpOsaTS  OTPIMTS & T1CJL ¢ yicTom
cesomHOCTH mpOBeEHHS HoTaNH

32 Tlpeaycuotpers s mpoeKTe MepONPHATA MO KOWCEpRAUAN TPYGONPOROZS, B CYUAC BHBOZA ero MY
xcnayaratm.

Tlpasoenne: CXexta K TEXHIECKHM YCTOBHAM HA IPOCKTHpOBaHHE — | MCT.

JameeTHTEN, HaYATHHUKA OTIETA

IKCmayaTaUME TPYGONPOBOIOB. A.C. Tacranon
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Hegpruca 6 KAHBAIKAJ

HemrAHaR KOMNaHUA HE®TAHAR KOMNAHUA

VTBEPIKJIAIO:
Tlepm samecTurens
Tenepanbioro mpextopa —

S s ’py P.M. Macsryros

2025,

TEXHHYECKHE YCJIOBHS
1A MpoeKTHpOBalHe 06teKTa (TEXHIECK0E NEPEBOOPYIRENTE HETEra30ch0pIIOro TPYGONPOBOta.
Kyer 101 - VP - cxp. 21P (3.174) 3anazno-Ma 008 bIKeK0ro MeeTopomzeuus

1. Sampocruponar sererasocGopiie TpySonpomazs o Kysrosof s % 101 0 o mpesn YIP
o 21P (174,

s pyGonponoan onpeses. npoextow. Tapascis pacir cormacosars ¢ 03T
TpoTAeHHOSTS TpY50MpOROA YTOHIITS TP TOCKTHpOBS 0 Py TATEM HIEKSHCpHS FCKasHlL
Tl pacess pyGonposos cornconam.  Sakasankon.

O I ——
B T A —
BEKTAM, KoNYHHKALAAN YTOUIIONSA COFIAGH FITpAATIFCKONY PACHETY CHOTEN.

7. Croco mposumor pyGomposoz: mozsew

8. TyOumy npokramon Tpeces anpoSKTIpORaT © YHETON, TPONESI TEyTR, Mo surcra
T panHOMCpHLI o Bl pOTKEHOCTH TPYGOTPOBOL.

5. Tipenyewonpers saumy TpySonposozon o snyTpemieN KopposHH ¢ MprereeM TpYS  acom
T ——

10, Tpenyeworpers » kavecrne amurepramiass npuscreune TpyGul  GacomTLX e Ges mwympeero
HOKpUTI ¢ ozl TUGHTOPoR i CHCTENOl NOKTOPHITa CKOPOSTH Koppos.

11, Coocod iyTpesci SmAsoppoaHOHOF SALITS ONPEAETITS 13 OCHOMIH TEXIAKO-IKOHONIGCKOTO
i —

L —
OMpez TS P MpoCKTHPORAILL  COFACORT ¢ JAKESON K HAISOPHIH OpFaRIALAEMH

13, TIcpeceneins ¢ nadeHmn H HOTEMFN KOMMYTHKALIENY BLTGATIT 10 TOTYCHIN OF RTSSETHIS
[T ————

14, Tyacca TpySompososa uepes K KTOMET, @ TuKe B MecTax Tobopora, nepesevcis
STOMOGHILASI A0POT, TEPEXOoR GPen KYTHC ORPAY TEPEACHOR TEPES KaATH, TPEXORON Hepes Pt
o -

15. B mecrax nepecenemna yGonpososo ¢ B 6 < sk Ipenycharpisars syt xoxyx.

16, Mexmonm, crpoyTesserso Tpyonposoas npi TapaaTeTIOR MpOKIATKS . Ot KopwIOpe © BIL
Paccrossne xay TpySompononman w B zomsto G, ne verce 30 n ms e sovierans s
TPYGONPOBON G K ARIOMIHX TOKOB.
U ——
TPYGONPOBOAA JUIA WCKMOWEHHS paIMOPUKMBAHMA TPYGOmposoja Ma ciywail ocramomk. (Och. cor. 49
Deneparnoro saxons or 22.072008 03123 TPGTIIE).

18, Tipeaycwompers orpaxcnts yv1os Saopiot apMATYPH. Orpoacne ZOTRHO INCTS HGOTY He Meres
1,5 MeTpon, et oGO e M . I OFpKTEHIA BIIOTATS 1 HOKATHTUT X KORCTEY K
ot MR LT OFpERT Al FOTASH Co0ricITMUBKTS TPSCOAM KOPOCPETHEHOTD CTARIADTA.

19, Tpenyenorpers. yeranonky ¢ et cropors orpakens crenyious iamarenc
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- rexsonorccKax cxema yana;
- MHGOPMAILIOHHAX TaGTHI C YKESAHHEN IIDHHANICATIOCTS K OprayM3aLlY, KONTAKTIIC HOMEPA TeeoNoD;

- mpeaympearoue saxss «Cro! 3anperias sosa. TIpoxoR sanpemei.

20 TIpeaycHOTPETS: KpYTAOTOIIMIE MOTSEYIHSIE MYTH K YS1aM SATBIDKEK.

21 Komerpyxmumioe WCrOIeHC IIOWATOR OGCTYKHRIHIS SATOpHOf IPMETYPSL 1 APYTOT THHEAHOTD
OGOPYIOBAHA IOTAHO OBCTESHRATS BOSMOAHOCTS KPYTOROTO JOCTYIIA 1 OGCTYAWBAHHA GopyRORaIHS B
coomsercrai ¢ TpeSonarmman lpukasa No 53406 yraepiaein (Geicpamsss Hopw M Ipasn 3 o61acTH
nposReIof GesonacroeTs pasiia Gex0ACHOCTH B ool 30RO IPOMHILTEIHOTHY,

22, TIpCAYCMOTPeTS: TOWKIN MCCTHOTO KOMTpOTS JRTEHHA B HASAE B KOVIE YMIACTOB, B TOM SHGIE i YATaX
20 H iocse 3nopiof apwaypi.

23, TIpeRycMOTPeT: YOTAHOBKY TEXHOTOTHNCCKX SAIBACK MEpel YOIaMH TepeKTONCHAS Ha cryvall
PASIEPMETISAIL H TOGAEIYIONIERD ONOPORSIEHIL TpYGOTPOOA.

24, Tlpexycuorpers s mpoexe paceer Ha Gesonaciult pecype SKCTTYaTALH TPYGOTPOBOZOR.

25, Tipenycwotpers n0160p 4 yerasonky 3anopioft apwaryp A1 paiiorios Kpaiero Cenepa w paiionon,
pupacnex x Kpafinesty Cencpy c napawerpays paosell reweparypi ot ioe 45°C 10 waiye 60°C.

26, TpoexTisiv permenie MPEIYCHOTPETs raparrTHpoRaiioe obecnere YCTOHMBOCTH TPYGOTPOROA, B
TON MHGTE OTHR HAIPYSOK, CBSAHHBIX ¢ LIRYHECTSO TPYONpOROS i AMCHAGINGS PACITHDEHHAMH.

27, TIpeRyemoTpeTs HapyyIo THKOPPOTHORHYK0 HSOTSITO TPYSoMpoROA.

28 TIpeaycuOTPeTS AHTUKOpOSHOMIYIO JAILHTY HAPYXGHOH TOBCPXIOGTH GBIPHIX CTSKOB H Bacom
ACTAICH TEPMOYCRIHBAOMIAMHCA  IOTHMCPHGIMA ACHTAMI W LTI STOKCHIHSNH 1460 GHTyMHSNI
‘mpalivepas TOCT 51164.98,

29 B Kateotne ocHoBHOR MapKH crai TPYGOMPOROTA H GaCONHLIX acTeit BGPATS Mapky cramn 20, ¢
OGIATE M YKaSaHew B TPOKTE ATsTEpHATHBHA Mapox cTan 13X(DA, 20A, 20

30, TIpeRyeMOTpeTs 5Ty BHYTpeHHeH SAITS! CRIPHOTO CoRIMeIIA TPYGOTPOROA.

31, TIORIOUEHHE BHIOTHNTS € MORTAOM Y212 OTCCKBIOIX WAIBIDKEK

32 TIomoamuie K Y31y SATBIOKeK TPYGOTIPOBOI MOHTHPOBTS Ha CRAliHK OTIOPH A JOTOMHITETSHON
yoroftusocTn yana sazsiKer.

3. TIpeAyCMOTPETS OWICTKY NONOCTH W MCTIITalHE TPYGOMOBOTA Ha MPOTHOCTS, M TEPMETHHOCTS TEpe
NYCKOM B KCILIYATAIO, NGNS MOHOH TOTOBHOCTH YHACTKA WM Boero TpyGompoBoxa. (nomiofi Sackimia,
‘OBBANORAINIA I KPCTIICHIR 13 OIOPA, YCTAHOBKH APMATYPB! 1 MPHG0pOB). ONIICTKY H HCIBITAHHR MpoBeCTH
coracio BCH 011-83, BCH 01288  enepatiHsix Hopi  Tpasitn b 061AcTH mpoNTIeN ol Gesomicrocr
lpasina GesonacHol SKCTTYATALLH iy TPHTPOMSEOBHX TPYGOMpOBOTOR. CriOGOGH, TaPAMETPS  Cxew
"MpOREXEHUA OMHCTRI TIOTOCTH  HCTHTAHA TPYGOTPOBOOB 3AMpOKTHPORATS 1 oTpasi: 5 TIC]L ¢ yuerow
cesommocTH MpoveeiHA HeBITAHIL

34, TIpexycMOTDeTS B IpocKTe. MEPOMpHST 110 KORCEBALIH TpYBOTPOBOS, 8 Cryac. BHBONA €10 K3
sxemnyaTai.

Tpmrowere: Cxema x exirsecki yoroman a 1 1. 3 1 3%,

SamecTaens navaLumKa oTIET)

KCnIYaTAIN TPYGONDOBOOB. AC. Tacranos
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Heqruca (O KAHBAVKAN

HeqTAHaR KoMNaHKA HEGTAHASA KOMMAHVA

VTBEPACIAIO:
Tlepsbiii 3amecTHTE b
TeHEpaIILHOrO AMPEKTOpa —

S
PM. Macsryron
C_—= 2025r.
TEXHHYECKHE YCJIOBHS
a npocxTHpoBamue o6nexTa «TexHuTECkoE IEPEBOOPYKeHHe HedTerasociopOro TPYGoNpoBOA
Kyer 124 - .5p. VJIP-IITIC 3amazmo-MaoGasiieioro MecTopoAeris

1. 3anpoextvposars HedrerasocGopsli TPYGONPOBOA OT Kycroboli miomamki Ne 124 o o

Bpesi.

2. Jlmaverp tpyGonposoa onpenemaTs npoekTom. I'mpanmrseckiit pacser cornacopats ¢ OIT.

3. TIpomsKeHHOCTS TPYGONPOBOKa YTOSHAT NH MPOCKTHPOBAHIH [0 PE3YISTATAM HEKCHCPHEX

asicKa.

4. Ilnan tpacst TpyGOTpOBOZA COTTACORATS ¢ 3aKASTHKOM.

5. TIpH ONpeXCIHHH TOSeK HOAKIO RIS, YIHTSIBATS PAee SAIIpOEKTHPOBAIHLLE OBHEKTEL

6. Towxu nommoserHs K cymecTayiomel CHCTeMe TpyGOIpOBOIOR 1l paiee 3APOCKTHPOBANHEN

OGheicTa, KOMMYHHKAIIHM YTOSHSIOTCA COTIACHO THIPABIHTECKOMY PACHCTY CHCTEMEL

7. Cuoco6 mpoKiazxi TpyGONpOBOTa: NOAeMH.

8. ayGusy NPOKIIKH TPaceH! SATIDOCKTHPOBATS C YHETOM NPOMEPIANHS IDYHTOR, NPODMITE

SIETaHA BLIEPKATS PABHOMEPHBH 110 BCell IPOTHAEHHOCTH TPYGONPOBOAA.

9. TlpenyeMotpers samuTy TpyGOTpOBOAOB OT BHYTpeHHEH KOPPOSHA C mpHMCH

bacomHEIX 3 e © BHYTPEHHHM AHTHKOPPOSHOHHBIM HIOKDEITHEM.

10.  TIpeayoMoTpeTs B KavecThe AIbTepHATHBL pHMeHeHHe TPYOSI W (COMMMX HYZeT: 63

BIYTPCHNEO HIOKPLITH ¢ HOa%el HHTHGHTOPOB H CHCTeMOMi MOHHTODHHTA CKODOCTH KOPPOSHI.

11, CnocoS myTpemmcii AHTHKOPPOSHOWHOM SAUNNTH ONDEJETHTS HA OCHOBANMH TEXHHKO-

IKOHOMISECKOTO 0GOCHOBaIIS.

12, KOHCTPYKINIO M METOX BMIIONHEHHS NEPECCUCH WEPE3 CCTOCTBONHNE H HOKYCCTBOHINE

TPENSTCTBNA ONPCCTHTS TP NPOCKTHPOBAHHM, M COTTACOBATS C 3AKAAKOM M HATBOPHEIMH

OpraATAAMH.

13, Tlepeccuenns ¢ HA3EMHBIMH i IOKIEMHBING KOMMYHHKAIGSMI BEIIOTHATS 10 HOTYMGHEN OT

BIANETHIIA KOMMYHHKAIIH TEXHISECKHM YCTOBHSDN.

14, Tpacca TpyGonpoOKa depes KK KWIOMETp, A TAKKE B MECTAX HOBOPOTA, [ICPECETCHIA

ABTOMOGIAILHEIX I0OT, TIEPEXOLI0B epe3 KPYIHBIe OBPAIH, TIEPEXOTOB Uepe3 KAHAS, TIEPEXOTIOB 11epes

eI 0/KIHa GhiTh aKpeILTERa Ha MECTHOCTH TIOCTOAHKHINI 3HAKEMH BHCOTOR 1,5-23

15. B Mectax nepeceuen TpyGonposonos ¢ BJI 6 kB Bl mpeltycMaTpHBATS SAIHTHEN KOXYX.

16, HICKmOuHTS CTPOHTETSCTBO TPYGONPOBOa IpH NapaTTETsHOM IPOKTATKE B OIHOM KOPHIOPe ¢

BJL. Paccrosue ey TpyGonpoozass i BJI 0o Gairs e Meriee 30 M U1 CHIDKCHHA BOSCHCTBIA

Ha TPYGONPOBO 61y KIAOMIX TOKOB.

17. TIpeayCMOTPETS TeTToByio H3OIAILIO H3 HErOpIOSX MATEPHAIOR, BHXOILUIX Ha IOBEPXHOCTS.

‘wacTeil TPYGONPOBOLA 115 HCKTHOHEHHS PASMOPAKHBAHHS TPYGOTPOBOA Ha C1yal OCTaHOBKL. (OCH. or.

49 Dezepansizoro saxosa or 22.07.2008 ©3-123 TPOTIIB).

e; TpY6 1
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18 TlpeyeMoTpeTs OrpaxieHns Y3708 3an0PHOH apMaTypH. OTPEKAEHHE JOTMIIO HMCTS BECOTY He
MeHee 1,5 MeTpoB, pemerTkM TOMMHON He MeHee 3MM. CCKIMH OTPAXICHHS BHUIOMHHTE 3
HKAIMTATHE KOHCTpYKIUH: CeTkH «Maxaomy. LIeT OrpaAJeHMH JOMKEH COOTBTCTBOBATS
‘TpeGOBAHMAM KOPIOPATHBHOTO CTARIApTE.

19, TlpeaycuoTpers yCTamoBKy ¢ BeIHeli CTOpOHS Or AIeHHS CACAYIONUIX YKasaTereit:
- TexHOTONIIeCKas CxeMa y3a;

- MHQOpMAIIONNaX TAGTHIA C YKaSEHHEM NPHEALIEAHOCTH K OPFAHWIALH, KOHTAKTHHE HOMEpA
TentedoHOB;

- mpeynpeasontye sHaxi «Croi! 3anpersas sona. ITpoxox anpermey.

20, TlpeaycMoTpeTs KpYTIOTOVANHEIC HIOTHE3 IHEIE Ty TH K YIa 3aTBIKCK.

21, KOHCTPYKTHBHOG HCTIOTHCHHE MNOMANOK OGCHYKHBANHS 3AIODHOI ApMATYPhi H JPYroro
mmeHHOro 06OPYAOBAHNS MOTKHO 0GECIedHBATh BOSMOKHOCTS KPYTOBOTO JIOCTYNIA H OGCYXKHBAHUS
‘oGopy0BasH B CooTBeTCTRMH ¢ TpeGosamtms pikasa No 534 O yTBCpIICHs GefepaTLIbX HOPM 1
mpasui B O6nacTH MpoMBITERHOH GesonacHoeTH ([IpaBiia Ge30NACHOCTA B KeTAHOM M rasooli
‘mpoMBIITERHOCTIE).

22 TIpe/lyeMOTPeTh TOYKH MECTHOTO KOHTPONS AABICHHS B HAYAC B KOHIC YUACTKOB, B TOM THCTE
Ha YaIaX 20 H TI0CIE 3ATOPHOM BPMATYPHL.

23, TIpeayeMOTpeTs YCTaHOBKY TEXHOTOTHYCCKHX SANBHKEK IIEE y2IaMH NIEPEiTIONCHII a CAyail
PasTEPMETH3AIMH H TOCIE/IYIOIIEr0 OOPOAKHEHHS  TPyGONPOBOZA.

24, Tlpeayemorpers B mpockTe pacuer Ha Gesonacisili pecype JKCILTYATAILHH TPYSONPOBOAOS.

25, TIpenycMOTpeTs MOXGOp # YCTaHOBKY 3arOpHOM 2pMaTypsl Ana pafiono Kpaiitiero Cesepa 1
patioros, nppasscsHsX K Kpalisiemy Cepepy ¢ napaseTpayi paborieit Temmeparypst or oc 45°C 10
smyc 60°C.

26, TIpoekTHsM pememes UpEAYCMOTPETh TApAHTHPOBAIEOS OGCCTICUeNHE  yCTORHBOCTH
TPy6OIPOBO/Ia, B TOM WHCIIE IPOTHB HATPY3OK, CBAAHKBIX C [IABYUCCTHIO TPYGONPOBOKA 1 MHHEHHBIMHA
‘pacImpermM.

27, TlpeayemoTpers KapyKyio ANTHKOPPOSHOHHYIO HIOISIHIO TPYGOIPOBOa.

28.  TIpenycMoTpeTs aHTHKOPOSHOMHYIO SQIIATY HApyAHON NOBEXHOCTH CBAPHBX CTHKOB
paconmIX KeTane TEPMOYCAXHBAIONIHMHCA TIOTHMEPHEIMH JERTAMS H AHIKIMH STIOKCHINEMH TG0
GuTymusME npaiivepavn TOCT 51164-98.

29. B xauecrse OCHOBHOM MADKH CTATH TPYGONPOBOJA H (ACOHHBIX HacTeH BHIGpaTs MapKy cram 20,
© OGASATEHEIN YKaSaHHEM B IDOSKTE ATbTePHATHEHEX MapOK CTai 13X®A, 20A, 20C.

30.  Tipexyemorpers Brymx ByTpese 3ATH CBAPHOTO COCAMHERNS TPYGONPOBOA.

31 TlomcnoteHIe BLIIOTHATS C MONTAOM Y312 OTCEKAOIX JATBHKCK.

32, Tloaxommmme K 3Ny SauBMKEK TPYGOMDOBOXEI MOHTHDOBATH Ha CBAi{HBIC OMOPHI A
HOTOTHHTEITsHOM YCTOMHBOCTH Y21a SATBIACK.

33, TIpenycMOTpeTS OSHCTKY HONOCTH  HCHBTaHHe TPYGONPOROAA Ha IPOSHOCTS, H TEPMETHNHOCTS
Tepen MyCKOM: B KCILTYATaIo, ociie IONHOH FOTOBHOCTH Y4acTKa FUIH BCero TpyGompoBoxa (IomHok
3acHITIH, 06BATOBAHMA WM KDEIUIEHHS HA ONOPAY, YCTAHOBKH PMATYPH H MPHOOPOB). OUHCTKY M
HembrTanus nposectH cornacno BCH 011-88, BCH 012-88 1 (eepasHEX HOPM H Mpasiit B obnacTa
npoMbiwientiof  Gesonacsocrs  «IIpaBHia  Ge30NACHOH  OKCIUIYATAUM  BHYTDHIIPOMEICIOBEX
TpY6OnpoBOTOBY. CNOCOGEI, NApaMETPsi M CXEMBI MPOBEACHHS OUHCTKH NOTIOCTH H HCHBITAHWA
TpyGonpOBOOB 3anpocKTHpOBaTs 1 oTpasits B TIC] © YIETOM CE30MHOCTH NPOBCACHIA HMbITaMH.

34, TIpeyeMOTETS B IPOEKTE MepONPHSITH 110 KOHCEPBAIIMK TPYGOTPOBOE, B CAYaC BHBOTA Er0 K3
KemyaTam.

Tipmnowesie: Cxewa k Texumecim yeromnay ua 1 1. 1 1 oK.

SamecTarens nauALuKa oTeTA

akemTyaTammm TpySonpooion <Z

A.C. Tacranos
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