Приложение 3.1
Сведения, характеризующие ОПО
1. ОПО
	1.1. Полное наименование ОПО
	Пункт подготовки и сбора нефти

	1.2. Типовое наименование (именной код объекта) в соответствии с приложением №1 к Требованиям к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденным приказом Ростехнадзора от 30 ноября 2020 г. №471 (зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2020 г. №61590) 
(далее – Требования)
	Пункт подготовки и сбора нефти

	1.3. Цифровое обозначение раздела (подраздела) отраслевой принадлежности (вида деятельности), присвоенное объекту при идентификации ОПО заявителем в соответствии с установленными Требованиями
	4

	1.4. Место нахождения (адрес) ОПО 
	72, Российская Федерация, Тюменская область, Уватский район, Уватское лесничество, Демьянское участковое лесничество, Вареягское месторождение нефти Пограничного лицензионного участка

	1.5. Код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований – места нахождения ОПО (ОКТМО)
	71648450

	1.6. Дата ввода объекта в эксплуатацию (при наличии)
	2009-2024 гг.

	1.7. Собственник ОПО (указывается в случае, если заявитель не является собственников ОПО)
-

	1.7.1. Полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
	

	1.7.2 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
	



2. Признаки опасности ОПО и их числовые обозначения
	2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону N 116-ФЗ Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон N 116-ФЗ) в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону N 116-Ф
	

V

	2.2. Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:
	

	а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии)
	

	б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия
	

	в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля
	V

	2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторов в метрополитенах, канатных дорог, фуникулеров
	

	2.4. Получение, транспортирование, использование расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более
	

	2.5. Ведение горных работ (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работ по обогащению полезных ископаемых
	

	2.6. Осуществление хранения или переработки растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществление хранения зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию
	




3. Класс опасности ОПО и его числовое обозначение
	3.1. ОПО чрезвычайно высокой опасности (I класс)
	

	3.2. ОПО высокой опасности (II класс)
	

	3.3. ОПО средней опасности (III класс)
	V

	3.4. ОПО низкой опасности (IV класс)
	



4. Классификация ОПО:
	4.1. ОПО, указанные в пункте 1 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	V

	4.2. ОПО по хранению химического оружия, объектов по уничтожению химического оружия и ОПО спецхимии, указанные в пункте 2 приложения 2 к Федеральному закону N 116-Ф
	

	4.3. ОПО бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата, указанные в пункте 3 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	

	4.4. ОПО газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления, предусмотренные пунктом 4 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	

	4.5. ОПО, предусмотренные пунктом 5 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	

	4.6. ОПО, предусмотренные пунктом 6 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	

	4.7. ОПО, предусмотренные пунктом 7 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	

	4.8. ОПО, предусмотренные пунктом 8 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	

	4.9. ОПО, предусмотренные пунктом 9 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	

	4.10. Наличие факторов, предусмотренных пунктом 10 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	

	4.11. Наличие факторов, предусмотренных пунктом 11 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ
	

	на землях особо охраняемых природных территорий
	

	на континентальном шельфе Российской Федерации
	

	во внутренних морских водах, территориальном море или прилежащей зоне Российской Федерации
	

	на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в федеральной собственности
	

	4.12. ОПО, аварии на котором могут иметь трансграничное воздействие
	



5. Виды деятельности, на осуществление которых требуется получение лицензии для эксплуатации ОПО
	5.1. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II
и III классов опасности
	V

	5.2. Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения
	

	5.3 Деятельность, связанная с производством маркшейдерских работ
	




6. Сведения о составе ОПО
	№
п/п
	Наименование площадки, участка, цеха, здания, сооружения, входящих в состав ОПО
	Краткая характеристика опасности в соответствии с приложением 1 к Федеральному закону №116-ФЗ
	Наименование опасного вещества; наименование, тип, марка, модель (при наличии), регистрационные или учетные номера (для подъемных сооружений и оборудования, работающего под давлением, подлежащего учету в регистрирующем органе (при наличии)), заводские номера и (или) инвентарные номера (при наличии) технических устройств

	Проектные (эксплуатационные) характеристики технических устройств (объем, температура, давление в МПа, грузоподъёмность 
в тоннах), опасного вещества (вид в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 2 к Федеральному закону №116-ФЗ, характеристика, количество опасного вещества, выраженное в тоннах, регламентированного объемом резервуаров, емкостей и параметрами трубопроводов (диаметр, протяженность, проектное давление) или иного оборудования, процентное содержание сероводорода 
в добываемой продукции, объем выплавки и объем горных работ). 
Год изготовления 
и ввода в эксплуатацию технических устройств, зданий (сооружений)
	Числовое обозначение признака опасности (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Участок трубопровода от скв.Р-4 до точки подключения к ППСН
	1.Транспортирование опасного вещества;

2.Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Нефтепровод от скважины Р-4 до точки подключения к ППСН задв. №4

Подземный, стальной
Рег. №Н-0034

Нефть
	L = 24м
ф57х6мм
P = 4,0 МПа, 
год изготовления 2008, год ввода в эксплуатацию 2008

Сероводород 0%

Взрывопожароопасное вещество (нефть) – 0 т.
	2.1, 2.2

	2. 
	Участок трубопровода от КСУ, С-1 (СППК) до СР
	1.Транспортирование опасного вещества;
2.Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Трубопровод транспортировки газа от ЗКЛ №37 КСУ, СППК С-1 до СР

Подземный, стальной


Газ
	L = 239м
Ø114х6мм
P = 0,6 МПа,
год ввода в эксплуатацию 2024


Взрывопожароопасное вещество (газ) – 1,880 т.
	2.1, 2.2

	3. 
	Участок трубопровода от КСУ до РВС №1, РВС №2
	1.Транспортирование опасного вещества;

2.Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Трубопровод транспортировки нефти, воды от ЗКЛ №33 КСУ до ЗКЛ №62, 72 РВС-700, №1, №2

Подземный, стальной


Нефть
	L = 89м
Ø159х6мм
P = 0,6 МПа,
L = 35м
Ø219х6мм
P = 0,6 МПа, 
год ввода в эксплуатацию 2024 

Взрывопожароопасное вещество (нефть) – 2,237 т.
	2.1, 2.2

	4. 
	Участок трубопровода от КПОУ до РВС №1, РВС №2
	1.Транспортирование опасного вещества;

2.Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Трубопровод транспортировки нефти, воды от КПОУ до ЗКЛ №91н, ЗКЛ №61, 73, 116 РВС-700 №1, №2

Подземный, стальной

Нефть
	L = 45
Ø114х6мм
P = 0,6 МПа,
L = 137
Ø219х6мм
P = 0,6 МПа,
год ввода в эксплуатацию 2024

Взрывопожароопасное вещество (нефть) – 3,900 т.
	2.1, 2.2

	5. 
	Участок трубопровода от КПОУ до ЗКЛ №8, ЗКЛ №13/1 нп
	1.Транспортирование опасного вещества;

2.Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Трубопровод транспортировки нефти, воды от КПОУ до ЗКЛ №8, ЗКЛ №13/1 нп

Подземный, стальной


Нефть
	L = 14м
Ø159х6мм
P = 0,6 МПа, 

год ввода в эксплуатацию 2024

Взрывопожароопасное вещество (нефть) – 0,206 т.
	2.1, 2.2

	6. 
	Участок трубопровода от КП-4 до С-1, КСУ
	1.Транспортирование опасного вещества;

2.Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Трубопровод транспортировки нефти, воды от КП-4 до С-1, КСУ (ЗКЛ №17,31)

Подземный, стальной


Нефть
	L = 66м
Ø159х8мм
P = 0,6 МПа, 
L = 24м
Ø114х6мм
P = 0,6 МПа, 
год ввода в эксплуатацию 2024

Взрывопожароопасное вещество (нефть) – 1,133 т.
	2.1, 2.2

	7. 
	Участок трубопровода от РВС №1, №2 до ЗКЛ №95н
	1.Транспортирование опасного вещества;

2.Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Трубопровод транспортировки нефти, воды от РВС-700 №1, №2 до ЗКЛ №95н

Подземный, стальной


Нефть
	L = 59м
Ø325х6мм
P = 0,6 МПа,
L = 25м
Ø219х6мм
P = 0,6 МПа, 
год ввода в эксплуатацию 2024
 
Взрывопожароопасное вещество (нефть) – 4,150 т.
	2.1, 2.2

	8. 
	Участок трубопровода от ЗКЛ №114н, ЗКЛ №90н, до ЗКЛ №95н, АТНК
	1.Транспортирование опасного вещества;

2.Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Трубопровод транспортировки нефти, воды от ЗКЛ №114н, ЗКЛ №90н, до ЗКЛ №95н, АТНК


Подземный, стальной
Нефть
	L = 126м
Ø219х6мм
P = 0,6 МПа,
L = 2м
Ø114х6мм
P = 0,6 МПа, 
год ввода в эксплуатацию 2024

Взрывопожароопасное вещество (нефть) – 3,327 т.
	2.1, 2.2

	9. 
	Участок трубопровода от КСУ, С-1 до ДЕ-1, ЗКЛ 51, 51/2.
	1.Транспортирование опасного вещества;

2.Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Трубопровод транспортировки нефти, воды от ЗКЛ №36 КСУ, №38 С-1 до ЗКЛ 42 ДЕ-1, ЗКЛ 51, 51/2.

Подземный, стальной


Нефть
	L = 95м
Ø114х6мм
P = 1,0 МПа,

год ввода в эксплуатацию 2024

Взрывопожароопасное вещество (нефть) – 0,624 т.
	2.1, 2.2

	10. 
	Участок трубопровода от ГС до СР
	1.Транспортирование опасного вещества;

2.Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Трубопровод транспортировки газа от ЗКЛ №78 ГС до СР

Подземный, стальной


Газ
	L = 250м
Ø114х6мм
P = 0,6 МПа,

год ввода в эксплуатацию 2024

Взрывопожароопасное вещество (газ) – 1,960 т.
	2.1, 2.2

	11. 
	Участок трубопровода от ГС до ГПЭС

	1.Транспортирование опасного вещества;

2.Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Трубопровод транспортировки газа от ЗКЛ №80 ГС до ЗКЛ №26, 76, ЗКЛ №87г, 88г ГПЭС

Подземный, стальной

Газ
	L = 192м
Ø89х6мм
P = 0,6 МПа,

год ввода в эксплуатацию 2024

Взрывопожароопасное вещество (газ) – 0,970 т.
	2.1, 2.2

	12. 
	Участок трубопровода от ЗКЛ №82г, до УПТГ, МУКН
	1.Транспортирование опасного вещества;

2.Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Трубопровод транспортировки газа от ЗКЛ №82г, до УПТГ, МУКН

Подземный, стальной


Газ
	L = 42м
Ø57х6мм
P = 0,6 МПа,

год ввода в эксплуатацию 2024

Взрывопожароопасное вещество (газ) – 0,008 т.
	2.1, 2.2

	13. 
	Площадка фильтров
	1.Использование опасного вещества;

2.Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	Фильтры жидкостные сетчатые дренажные. СДЖ.

Фильтр 1
СДЖ 200-1,6-1-2
Зав. №1

Фильтр 2
СДЖ 200-1,6-1-2
Зав. №2


Нефть
	V=0,2 м3
Рр = 1,6 МПа
Рраб = 1,6 Мпа
год изготовления 2012, год ввода в эксплуатацию 2015

V=0,2 м3
Рр = 1,6 МПа
Рраб = 1,6 Мпа
год изготовления 2012, год ввода в эксплуатацию 2015

Взрывопожароопасное вещество (нефть) – 0,34 т.
	2.1, 2.2

	14. 
	Площадка сепараторов
	1.Использование опасного вещества;

2.Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа.
	С-1
Сепаратор нефтегазовый 1
НГС II-0,6-2000-2-И
Зав. №02510.1

КСУ
Сепаратор нефтегазовый 2
НГС I-1,0(0,8)-1600-2-И-Т
Зав. №11039



ГС
Газосепаратор сетчатый
ГС 1-2,5-600-1-И
Зав. №02657


Нефть
Газ
	V = 25м3
Рр = 1,6 МПа
Рраб = 0,6 Мпа


V = 12,5м3
Рр = 1,0 Мпа
Рраб = 0,8 Мпа

Год изготовления 2014, год ввода в эксплуатацию 2015

V = 0,8м3
Рр = 2,5 Мпа
Рраб = 2,3 Мпа
год ввода в эксплуатацию 2024

Взрывопожароопасное вещество (нефть) – 19,4 т.
Взрывопожароопасное вещество (газ) – 0,14 т.
	2.1, 2.2

	15. 
	Площадка резервуаров
	1.Использование опасного вещества
	Резервуар вертикальный стальной (РВС №1). 
РВС-700

Резервуар вертикальный стальной 2 (РВС №2). 
РВС-700

Нефть
Газ
	V = 700 м3
год изготовления 2024, год    ввода в эксплуатацию 2024

V = 700 м3
год изготовления 2024, год    ввода в эксплуатацию 2024

Взрывопожароопасное вещество (нефть) – 156 т.
Взрывопожароопасное вещество (газ) – 93 т.
	2.1

	16. 
	Площадка подогревателя
	1.Использование опасного вещества
	МУКН
Мобильная установка косвенного нагрева
МУКН-0,12К
Зав. №537

Газ

	V (промежуточного теплоносителя) = 0,8м3
Рр = 6,3 Мпа
Рраб = 4,0 Мпа
год ввода в эксплуатацию 2024

Взрывопожароопасное вещество (газ) – 0,011 т.
	2.1

	17. 
	Площадка блока подготовки газа
	1.Использование опасного вещества
	УПТГ
Блок (установка) подготовки (топливного) газа
БПГ.0015.4.07.1.1.3
Зав. №80

Газ
	Рр = 0,4 Мпа
Рраб = 0,35 Мпа
год ввода в эксплуатацию 2024

Взрывопожароопасное вещество (газ) – 0,048 т.
	2.1

	18. 
	Площадка свечи рассеивания
	1.Использование опасного вещества
	Свеча рассеивания
СР

Газ 
	Рр = 0,05 Мпа
Рраб = 0,03 Мпа
Взрывопожароопасное вещество (газ) – 0,980 т.
	2.1

	19. 
	Площадка налива нефтепродуктов
	1.Использование опасного вещества
	Автоматизированный топливо-наливной комплекс

Комплекс АТНК-М090М ТУ-4213-001-78123092-2015; ДУ100
Зав. №03/18
Насосный агрегат
КМ 100-80-170Е-м-тд-у2 АТНК №1          
Зав. №4491 

Комплекс АТНК-М090М ТУ-4213-001-78123092-2015; ДУ100
Зав. №06/18
Насосный агрегат 
КМ 100-80-170Е-м-тд-у2 АТНК №2               Зав. №4936

Комплекс АТНК-М090М ТУ-4213-001-78123092-2015; ДУ100
Зав. №05/18
Насосный агрегат 
 КМ 100-80-170Е-м-тд-у2
 АТНК №3           
 Зав. №2760

Комплекс АТНК-М090М ТУ-4213-001-78123092-2015; ДУ100
Зав. №04/18
Насосный агрегат 
КМ 100-80-170Е-м-тд-у2 АТНК №4                     Зав. №4487

Нефть
	



V = 1,5 м3
Год ввода в эксплуатацию 2024






V = 1,5 м3
Год ввода в эксплуатацию 2024






V = 1,5 м3
Год ввода в эксплуатацию 2024






V = 1,5 м3
Год ввода в эксплуатацию 2024




Взрывопожароопасное вещество (нефть) – 5,24 т
	2.1

	20. 
	ДЕ-1
	1.Использование опасного вещества
	Емкость дренажная

Нефтепродукты
	V=63м3
Год ввода в эксплуатацию 2015 
Взрывопожароопасное вещество (нефть) – 0,0 т
	2.1

	21. 
	ДЕ-4

	1.Использование опасного вещества
	Емкость дренажная 
ЕП12.5-2000-1200 ДЕ-2
Зав.№878

Нефтепродукты
	V= 8м3
Год ввода в эксплуатацию 2024
Взрывопожароопасное вещество (нефть) – 0,0 т
	2.1

	Суммарное количество опасного вещества по видам (в тоннах) на ОПО 
в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 2 к Федеральному закону №116-ФЗ 
	Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу
	35,317 т

	
	Воспламеняющиеся и горючие газы
	98,997 т

	
	Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах
	161,240 т


7. Количество опасных веществ на ОПО (в тоннах), находящихся на расстоянии менее 500 метров на других ОПО заявителя или иной организации по видам в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 2 к Федеральному закону №116-ФЗ (при наличии) –
8. Заявитель
	8.1. Полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
	Общество с ограниченно ответственность 
«Предприятие интенсивных технологи «СИБИНТЭК»

	8.2. Адрес заявителя (адрес в пределах места нахождения юридического лица либо адрес регистрации по месту жительства (пребывания) индивидуального предпринимателя)
	Российская Федерация, 625023, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Харьковская, дом 75, корпус 1

	8.3. Должность руководителя
	Первый заместитель генерального директора – Главный инженер

	8.4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
	Десятков Артем Владимирович

	8.5. Подпись руководителя или индивидуального предпринимателя
	

	8.6. Дата подписания руководителем
	


Место печати (при наличии)

9. Реквизиты ОПО и территориального органа Ростехнадзора
	9.1. Регистрационный номер
	А57-00704-0002

	9.2. Дата регистрации
	04.05.2009

	9.3. Дата внесения изменений
	

	9.4. Полное наименование территориального органа Ростехнадзора
	Северо-Уральское управление Ростехнадзора

	9.5. Должность уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора
	

	9.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора
	

	9.7. Подпись уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора
	

	9.8. Дата подписания уполномоченным лицом территориального органа Ростехнадзора
	


Место печати (при наличии)

Сведения, характеризующие ОПО, достоверны.

	Первый заместитель генерального директора – Главный инженер
Десятков Артем Владимирович
	
	
	
	«____»__________________2024г.

	должность, фамилия, имя, отчество
	
	(подпись)
	
	


Место печати (при наличии)

