Приложение 3
СОГЛАСОВАНО:                                                                           УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель                                                                                      Первый Заместитель  
Генерального директора –                                                              Генерального директора –
Главный геолог                                                                                Главный инженер
ООО «КанБайкал»                                                                           ООО «КанБайкал» 
______________ Д.А. Рябец                                                             ____________ Р.М. Масягутов
«_____» ___________ 2026г.                                                           «_____» ___________ 2026г.

Заместитель Генерального директора 
по производству
ООО «КанБайкал» 
______________ С.В. Ипатов 
«_____» ___________ 2026г.                                                           
                   							             
                                                                                   





Техническое задание
по выполнению ремонтно-изоляционных работ 
на Унтыгейском и Западно-Малобалыкском месторождениях в 2027гг.























г. Нефтеюганск, 2026 год.

Содержание

	№ п.п.
	
Документ

	1
	Геологическая характеристика:
Унтыгейского месторождения


	2
	Геологическая характеристика Западно-Малобалыкского месторождения


	3
	Информация об объектах работ


	4
	Производственная программа на 2027г по выполнению ремонтно-изоляционных работ 
на Унтыгейском и Западно-Малобалыкском месторождениях.


	5
	Общие условия по проведению тендера


	6
	Шкала качества по снижению стоимости работ


	7
	Перечень обязательных документов, представляемых претендентом на участие в тендере


	8
	Приложения к техническому заданию





1. Геологическая характеристика Унтыгейского месторождения

1.1. Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и 
коэффициент кавернозности  пластов
	
Глубина залегания, м
	
Стратиграфическое 
подразделение
	Элементы залегания (падения)
пластов по подошве
	Коэффициент кавернозности
интервала
(средневзве-
шенная вели-
чина)

	
от
(кровля)
	
до
(подошва)
	
название
	
индекс
	
	

	
	
	
	
	угол
	

	
	
	
	
	град
	мин.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	0
	30
	четвертичные отлож.
	Q
	-
	-
	1,30

	30
	120
	туртаская свита
	P33
	-
	-
	-“-

	120
	225
	новомихайловская св.
	P32 (nm)
	-
	-
	-“-

	225
	340
	атлымская свита
	P31 (atl)
	-
	-
	-“-

	340
	470
	тавдинская свита
	P31 (tvd)
	-
	-
	-“-

	470
	675
	люлинворская свита
	P22 (llv)
	-
	-
	-“-

	675
	760
	талицкая свита
	P1 (tl)
	-
	-
	1,25

	760
	835
	ганькинская свита
	K2 (gn)
	-
	-
	-“-

	835
	995
	березовская свита
	K2 (bz)
	-
	-
	-“-

	995
	1025
	кузнецовская свита
	K2 (kz)
	-
	-
	-“-

	1025
	1860
	покурская свита
	K2+K1 (pkr)
	-
	-
	-“-

	1860
	1950
	алымская свита
	K1(alm) 
	-
	до 30
	-“-

	1950
	2165
	сангопайская свита
	K1 (sng)
	-
	до 30
	-“-

	2165
	2465
	усть-балыкская свита
	K1(usbl)
	-
	до 30
	-“-

	2465
	2870
	сортымская свита
	K1(sr)
	-
	до 30
	-“-

	2870
	2900
	баженовская свита
	J3(bg)
	-
	до 30
	-“-

	2900
	2905
	георгиевская свита
	J3(gr)
	1
	до 30
	-“-

	2905
	2960
	абалакская свита
	J3 (ab)
	1
	30
	-“-

	2960
	3018
	тюменская свита
	J2(tm) 
	2
	00
	-“-


1.2 Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов месторождения

	№№ п/п
	Параметры
	Размерность
	Продуктивные пласты

	
	
	
	ЮС12
	ЮС2+3+4

	1
	Средняя глубина залегания кровли
	м
	2879
	2948

	2
	Абсолютная отметка ВНК
	м
	2948; 2970
	2990; 3030

	3
	Абсолютная отметка ГНК
	м
	-
	-

	4
	Абсолютная отметка ГВК
	м
	-
	-

	5
	Тип залежи
	
	пластово-сводовая, литологически экранированная

	6
	Тип коллектора
	
	терригенный

	7
	Площадь нефте/газоносности
	тыс.м2
	253823
	513584

	8
	Средняя общая толщина
	м
	17,5
	54

	9
	Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина
	м
	4,1
	4,5

	10
	Коэффициент пористости
	доли ед.
	0,17
	0,16

	11
	Коэффициент нефтенасыщенности ЧНЗ
	доли ед.
	-
	-

	12
	Коэффициент нефтенасыщенности ВНЗ
	доли ед.
	-
	-

	13
	Коэффициент нефтенасыщенности пласта
	доли ед.
	0,549
	0,583

	14
	Проницаемость
	мкм2
	0,026
	0,001

	15
	Коэффициент песчанистости
	доли ед.
	0,43
	0,19

	16
	Расчлененность
	ед.
	4
	6

	17
	Начальная пластовая температура
	оС
	92
	95

	18
	Начальное пластовое давление
	МПа
	30,7
	32,0

	19
	Вязкость нефти в пластовых условиях
	мПа*с
	2,0
	2,4

	20
	Плотность нефти в пластовых условиях
	г/см3
	0,757
	0,791

	21
	Плотность нефти в поверхностных условиях
	г/см3
	0,853
	0,878

	22
	Объемный коэффициент нефти
	доли ед.
	1,104
	1,114

	23
	Содержание серы в нефти
	%
	1,7
	1,5

	24
	Содержание парафина в нефти
	%
	2,5
	3,4

	25
	Давление насыщения нефти газом
	МПа
	10,2
	12,2

	26
	Газосодержание
	м3/т
	71,0
	55,8

	27
	Вязкость воды в пластовых условиях
	мПа*с
	0,35
	0,35

	28
	Плотность воды в поверхностных условиях
	г/см3
	1,013
	1,013

	29
	Сжимаемость
	1/МПа×10-4
	
	

	30
	нефти
	
	1,1
	1,27

	31
	воды
	
	0,45
	0,45

	32
	породы
	
	0,045
	0,05

	33
	Коэффициент вытеснения
	доли ед.
	0,437
	0,447

	34
	Коэффициент вытеснения (газом)
	доли ед.
	-
	-

	35
	Коэффициент продуктивности
	м3/сут * МПа
	-
	-





	2. Геологическая характеристика Западно-Малобалыкского месторождения


	2.1.    Стратиграфический разрез скважины и коэффициенты
кавернозности пластов Западно-Малобалыкского месторождения

	Глубина 
залегания по вертикали, м
	Cтратиграфическое подразделение
	Краткое описание пород
	Коэффициент кавернозности

	от (верх)
	до (низ)
	название
	индекс
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0
	80
	четвертичные отл.
	Q
	Переслаивание песков, глин, суглинков
	1,3

	80
	160
	туртаская свита
	Р2/3
	Пески серые, разнозернистые, глины серые песчанистые.
	1,3

	160
	260
	новомихайловская св.
	Р2/3
	Чередование глин с песками и алевролитами с линзами лигнита.
	1,3

	260
	330
	атлымская свита
	Р1/3
	Пески  серые м/з, глины серые алевритистые
	1,3

	330
	490
	тавдинская свита
	Р 1/3-Р3/2
	Глины з/серые, алевритистые с прослоями алевритов
	1,3

	490
	710
	люлинворская свита
	Р2/2
	Глины з/серые, внизу опоки с прослоями алеврита
	1,3

	710
	850
	талицкая свита
	Р1
	Глины т/серые с линзами песка м/з, с прослоями алевролитов
	1,25

	850
	880
	ганькинская свита
	К2
	Глины серые с прослоями глинистых известняков
	1,25

	880
	1020
	березовская свита
	К2
	Глины з-серые, опоки с-серые
	1,25

	1020
	1050
	кузнецовская свита
	К2
	Глины серые
	1,25

	1050
	1880
	покурская свита
	К2- К1
	Алевролиты, пески, песчаники серые, с/з, аргиллиты серые, плотные, алевритистые, глины серые  
	1,25

	1880
	2010
	алымская свита
	К1
	Аргиллиты с линзами алевролитов, песчаники серые м/з
	1,25

	2010
	2280
	сангопайская свита
	К1
	Переслаивание аргиллитов серых известковистых с песчаниками и алевролитами т/серыми, с/з
	1,25

	2280
	2510
	усть-балыкская свита
	К1
	Переслаивание аргиллитов серых известковистых с песчаниками и алевролитами т/серыми, с/з
	1,25

	2510
	2860
	сортымская свита
	K1
	Аргиллиты темно-серые, алевритистые
с прослоями серых и светло-серых
алевролитов и м/з песчаников
	1,25


	2860
	2910
	баженовская свита
	J3
	Аргиллиты черные битуминозные
	1,25

	2910
	2940
	абалакская свита
	J3
	Песчаники и алевролиты с прослоями
темно-серых аргиллитов
	1,25

	2940
	3000
	тюменская свита
	J2 
	Песчаники и алевролиты с прослоями
т/серых аргиллитов
	1,25

	





















2.2 Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов месторождения

	№№ п/п
	Параметры
	Размерность
	Продуктивные пласты
	Продуктивные пласты
	Продуктивные пласты

	
	
	
	АС4
	БС2
	БС6
	БС8
	БС83
	Ач
	Ач1
	Ач2а
	ЮС0
	ЮС2
	ЮС21
	ЮС22

	1
	Средняя глубина залегания кровли
	м
	-1921
	-2201,5
	-2286,4
	-2352
	-2383,5
	-2688
	-2671
	-2686
	-2799
	-2828
	-2827
	-2871

	2
	Абсолютная отметка ВНК
	м
	-1938, 
-1960,
-1963,           -1966
	-2231,
-2240
	-2300;           -2310,6
	-2404, 
-2389
	-2404
	-2735, 
 -2762,  
-2784
	-2731
	-2745, 
-2762
	
	-2920,
-2348,
-2978
	-2891,5,
-2903,
-2912,
-2922
	-2913,4

	3
	Абсолютная отметка ГНК
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Абсолютная отметка ГВК
	м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Тип залежи*
	
	ПС, ЛЭ
	ПС, ЛЭ
	М
	ПС, ЛЭ, ЛО
	ПС, ЛЭ
	М, ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	М, ТЭ

	6
	Тип коллектора
	
	терригенный поровый

	7
	Площадь нефте/газоносности
	тыс.м2
	40994
	29314
	11000
	103990
	7213
	31018
	3798
	391
	3142
	89361
	2736
	1782

	8
	Средняя общая толщина
	м
	13,5
	11
	17,2
	11,4
	23,5
	60
	30
	10
	13,4
	60
	34,6
	30

	9
	Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина
	м
	6,3
	5,8
	2,2
	4,6
	8,0
	12,2
	4,0
	4,3
	4,8
	10,4
	10,2
	7,3

	10
	Коэффициент пористости
	доли ед.
	0,21
	0,21
	0,19
	0,2
	0,19
	0,14
	0,17
	0,18
	0,08
	0,14
	0,15
	0,15

	11
	Коэффициент нефтенасыщенности ЧНЗ
	доли ед.
	0,54
	0,61
	
	0,63
	
	0,42
	0,50
	0,41
	0,85
	0,44
	0,50
	0,45

	12
	Коэффициент нефтенасыщенности ВНЗ
	доли ед.
	0,60
	0,67
	0,51
	0,67
	0,52
	0,42
	0,50
	0,47
	
	0,44
	0,50
	0,45

	13
	Коэффициент нефтенасыщенности пласта
	доли ед.
	0,59
	0,64
	0,51
	0,67
	0,52
	0,42
	0,5
	0,47
	0,85
	0,44
	0,52
	0,47

	14
	Проницаемость
	мкм2
	0,078
	0,175
	0,093
	0,143
	0,098
	0,001
	0,0025
	0,0028
	0,002
	0,01
	0,01
	0,01

	15
	Коэффициент песчанистости
	доли ед.
	0,44
	0,84
	0,48
	0,64
	0,71
	0,51
	0,51
	0,53
	0,36
	0,36
	0,36
	0,67

	16
	Расчлененность
	ед.
	2
	3
	5
	3
	4
	9
	3
	4
	4
	7
	7
	4

	17
	Начальная пластовая температура
	оС
	76
	79
	80
	80
	80
	95
	95
	95
	85
	85
	85
	85

	18
	Начальное пластовое давление
	МПа
	20,3
	22,8
	24,1
	24,1
	24,1
	27,9
	27,9
	27,9
	29
	30
	30
	30

	19
	Вязкость нефти в пластовых условиях
	мПа*с
	4,62
	2,25
	2,57
	2,57
	2,57
	1,1
	1,1
	1,24
	2,6
	0,77
	0,77
	0,77

	20
	Плотность нефти в пластовых условиях
	г/см3
	0,826
	0,806
	0,811
	0,811
	0,811
	0,773
	0,773
	0,773
	
	0,783
	0,783
	0,783

	21
	Плотность нефти в поверхностных условиях
	г/см3
	0,878
	0,866
	0,866
	0,866
	0,866
	0,876
	0,876
	0,876
	0,816
	0,883
	0,883
	0,883

	22
	Объемный коэффициент нефти
	доли ед.
	1,085
	1,104
	1,1
	1,1
	1,1
	1,193
	1,193
	1,159
	1,364
	1,181
	1,181
	1,181

	23
	Содержание серы в нефти
	%
	1,36
	1,18
	1,32
	1,32
	1,32
	1,46
	1,46
	1,46
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	24
	Содержание парафина в нефти
	%
	2,49
	2,22
	2,5
	2,5
	2,5
	2,11
	2,11
	2,11
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	25
	Давление насыщения нефти газом
	МПа
	6,8
	7,4
	8,1
	8,1
	8,1
	9,8
	9,8
	9,8
	
	14,8
	14,8
	14,8

	26
	Газосодержание
	м3/т
	23
	32
	37
	37
	37
	52
	52
	52
	50
	70,5
	70,5
	70,5

	27
	Вязкость воды в пластовых условиях
	мПа*с
	0,41
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,37
	0,37
	0,37
	
	0,4
	0,4
	0,4

	28
	Плотность воды в поверхностных условиях
	г/см3
	1,011
	1,01
	1,006
	1,006
	1,006
	1,006
	1,006
	1,006
	
	1,007
	1,007
	1,007

	29
	Сжимаемость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	нефти
	1/МПа×10-4
	9,61
	11,3
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	
	16
	16
	16

	31
	воды
	1/МПа×10-4
	4,93
	4,93
	4,93
	4,93
	4,93
	4,93
	4,93
	4,93
	
	4,93
	4,93
	4,93

	32
	породы
	1/МПа×10-4
	7,43
	25,6
	10
	10
	10
	9,17
	9,17
	9,17
	
	2,56
	2,56
	2,56

	33
	Коэффициент вытеснения (водой)
	доли ед.
	0,484
	0,53
	0,498
	0,612
	0,508
	0,345
	0,345
	0,345
	0,508
	0,498
	0,498
	0,498

	34
	Коэффициент вытеснения (газом)
	доли ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Коэффициент продуктивности
	м3/сут * МПа
	10,8
	12,1
	
	11,6
	
	1,38
	1,38
	1,38
	0,43
	1,35

	
	*М –  массивная, ПС- пластовая сводовая, ЛО – литологически ограниченная, ТЭ – тектонически экранированная









































3. Информация об объектах работ

	1. Месторождение / 
Местоположение месторождения
	Унтыгейское / 
Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район.

Западно-Малобалыкское / 
Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район.




Западно-Малобалыкское 

	2. Наличие дороги / наличие переправы
	Круглогодичная


	3. Расстояние от крупного населенного пункта (г. Пыть-Ях)
	Унтыгейское месторождение - 110 км.
Западно-Малобалыкское месторождение - 70 км.




4. Перечень видов работ на 2027г 
по выполнению ремонтно-изоляционных работ 
на Унтыгейском и Западно-Малобалыкском месторождениях.

	 
	Наименование одной скв/операции
	Ед.изм.
	количество операций

	1.
	РИР (ЛНЭК, изоляция пласта) (без мобилизации и демобилизации)
	скв/оп.
	1

	2.
	РИР (изоляция межколонного пространства) (без мобилизации и демобилизации)
	скв/оп.
	1

	3.
	ЛНЭК при малой приемистости с применением микроцемента (без мобилизации и демобилизации)
	скв/оп.
	1

	4.
	РИР ЛЗКЦ (Ликвидация заколонной циркуляции c применением пакера-ретейнера) (без мобилизации и демобилизации)
	скв/оп.
	1

	5.
	РИР ОВП (Ограничение водопритока) (без мобилизации и демобилизации)
	скв/оп.
	1

	6.
	РИР (ВЦК, ЛЗКЦ сверху) (без мобилизации и демобилизации)
	скв/оп.
	1

	7.
	РИР (ЛНЭК с высокой приемистостью, более 700 м3 в сутки) (без мобилизации и демобилизации)
	скв/оп.
	1

	8.
	Мобилизация флота РИР 
	скв/оп.
	7

	9.
	Демобилизация флота РИР
	скв/оп.
	7

	ИТОГО:
	
	7


Примечание: 
* Все работы выполняются по заявкам.
* - Стоимость одной операции ремонтно-изоляционных работ является ориентировочной и подлежит перерасчету по фактической, согласованной с двух сторон, плана работ РИР.
* - Подрядчик предоставляет станцию контрольно-измерительных и регистрирующих приборов в виде отдельной, переносной, измерительной трубы, доставляемой на объект легковым автомобилей.  Станция контроля должна измерять 4 параметра непосредственно при проведении операции РИР, с выдачей отчета после РИР: плотность, расход, давление и температуру (интегрированием по времени расхода вычисляется объём закачиваемой жидкости).
* - Подрядчик предоставляет пакер (пакер-ретейнер) в обязательном порядке.

5.  Общие условия по проведению тендера

5.1.	Общие требования к Подрядчику.

5.1.1	По результатам тендера с победителем будет заключён Договор с ООО «КанБайкал» на выполнение ремонтно-изоляционных на Унтыгейском и Западно-Малобалыкском месторождениях.
5.1.2	Планируемое количество бригад - 1 (по заявке).
5.1.3	Работа бригад осуществляется в круглосуточном режиме.
5.1.4	Пунктом мобилизации/демобилизации бригад Подрядчика является его база. 
5.1.5	Необходимые материалы для РИР представляются Подрядчиком.
5.1.6.	Необходимые компоненты, материалы (пакер-ритейнер и т.д.) для приготовления всех необходимых растворов представляются Подрядчиком.
5.1.7.	Подрядчик несёт полную ответственность за выполнение требований государственных контролирующих органов.
5.1.8.	Подрядчик производит работы с соблюдением требований Заказчика по безопасности, охране здоровья и окружающей среды на месторождении. 
5.1.9.	Оборудование Подрядчика должно быть в хорошем техническом состоянии, освидетельствовано государственными контролирующими органами и соответствовать требованиям безопасности при его эксплуатации на месторождении Заказчика. Подрядчик представляет Заказчику копии всех соответствующих документов.
5.1.10. Наличие лицензий и разрешений для ведения работ.
5.1.11. Подрядчик обязан производить работы согласно утвержденных Подрядчиком и согласованных Заказчиком планов работ. При этом планы Подрядчик составляет самостоятельно, на основании выданных Заказчиком наряд-заданий. Заказчик имеет право в любое время вносить в планы изменения, в письменной и электронной форме через согласование. 
5.1.12. Обеспечивает выполнение работ собственным персоналом, ёмкостями, специальной техникой, материалами и химическими реагентами.
5.1.13. Подрядчик обязуется представлять отчёт по выполненным работам на скважине с расшифровкой параметров закачки контролирующих приборов.
5.1.14. Подрядчик гарантирует представление результатов лабораторных испытаний.
5.1.15. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать Законы, правила, требования, нормы, инструкции в области промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды в соответствии со спецификой выполняемых работ.
5.1.16. Подрядчик за свой счёт обеспечивает свой персонал жильём, питанием, питьевой водой, транспортом, телефонной и радиосвязью, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты.
5.2. Оценка эффективности, в Договоре, производится по следующим параметрам:
5.2.1.  Ликвидация негерметичности эксплуатационных колонн – положительная опрессовка эксплуатационной колонны избыточным давлением и снижением уровня; подтверждение отсутствия негерметичности эксплуатационных колонн промыслово-геофизическими исследованиями;
5.2.2.  Ликвидация заколонных перетоков/восстановление цементного камня – подтверждение отсутствия заколонной циркуляции промыслово-геофизическими исследованиями (при выполнении РИР через специальные отверстия – подтверждение герметичности специальных отверстий и отсутствие заколонной циркуляции промыслово-геофизическими исследованиями);
5.2.3.  Изоляция интервала пласта избирательным воздействием – положительная опрессовка интервала изоляции избыточным давлением и снижением уровня; подтверждение отсутствия негерметичности эксплуатационных колонн промыслово-геофизическими исследованиями;
5.2.4.  Установка цементных мостов – соответствие кровли установленного цементного моста плановому значению, с разгрузкой инструмента 10 тонн и положительная опрессовка цементного моста избыточным давлением;
5.2.5.  Изоляция межколонного пространства - опрессовка избыточным давлением.
5.2.6.  Отсечение заколонного перетока между водоносными и целевым пластами.
5.2.7.  Получение планового дебита нефти по скважине.

5.3.	Результат работы.

     По окончании работ на скважине составляется отчет о проделанной работе, оригиналы (1 экземпляр) передаются Заказчику (начальнику нефтепромысла). Отчет должен содержать рабочие параметры при РИР и общее время работ, с отдельной разбивкой на этапы с электронной регистрацией режимов работы оборудования – мобилизация, монтаж оборудования и техники, работа оборудования и техники, демонтаж оборудования и техники, демобилизация. Кроме того, время и рабочие параметры при РИР указываются с точностью до 10 минут. Также, составляются необходимые АКТы на выполненные работы, необходимые для хозяйственных расчетов. Объемы работ принимаются после подтверждения достигнутых результатов по устранению негерметичности.

5.4.	Требуемый объем работ.

- Мобилизация на место работ (БПО – скважина)
- Монтаж необходимого оборудования, приготовление требуемого раствора в зависимости от вида работ (РИР или глушение скважины)
- Работа необходимого оборудования и техники – закачка в скважину требуемого объема раствора
- Демонтаж оборудования
- Демобилизация (скважина – БПО)

5.5. Требования к тампонажным композициям.

5.4.1.	Высокая текучесть;
5.4.2.	Большая проникающая способность по сравнению с цементными растворами;
5.4.3.	Регулируемый процесс полимеризации;.
5.4.4.	Высокие прочностные характеристики после полного отверждения.
5.4.5.	Возможность эффективного применения при приемистости интервала ремонта менее 150 м3/сут.

5.6. Требования к содержанию плана работ на РИР
· Назначение и цель тампонажным работ.
· Технологический расчет установки моста. 
· Параметры тампонажный композиции, время начала схватывания.
· Описание процесса выполнения работ по установке полимерцементного моста с указанием режима закачки жидкостей.
· Сведения о колонне труб для установки цементного моста.
· Интервал установки полимерцементного моста и его мощность.
· Параметры раствора глушения в скважине.
· Порядок опробования моста в соответствие с план заказом.
· Определены ответственные лица за выполнение видов работ.
· Мероприятия по предупреждению аварий, осложнений.
· Расчет запаса прочности НКТ.

6. Шкала качества по снижению стоимости работ

6.1 Заказчик вправе требовать от Подрядчика снижения стоимости работ в следующих случаях:
	п/п
	Основание для снижения стоимости работ
	Снижение стоимости, %

	1
	Нарушение технологии при проведении конкретной технологической операции.
	10

	2
	Остановка бригады за нарушения по остановочным пунктам специалистами Заказчика
	10

	3
	Отступление от утверждённого плана работ (без согласования с «Заказчиком»).
	5

	4
	Искажение информации (фальсификация сводки) 
	5

	5
	Проведение технологической операции без использования или неисправными средствами контроля, а именно: 
1) Давление циркуляции
2) Давление на устье
3) Удельного веса тампонажный композиции
4) Расход
5) Температура
	5

	6
	Нарушение правил ТБ и пожарной безопасности.
	5

	7
	Несвоевременная сдача сводки 
	5

	8
	Простои по вине Подрядчика 4 часа и более
	10



6.2. Стоимость услуг может быть снижена не более, чем на 25 % на одну операцию.
6.3. При не достижении запланированной эффективности РИР оплата не более 50% от стоимости операции, так же компенсация затрат на повторные работы бригады КРС за счет виновной стороны по результатам геолого-технологического совещания.
6.4. Срок оплаты не менее 120 календарных дней со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затратах» по формам КС-2 и КС-3 и получения счета-фактуры от Подрядчика.

7. Перечень обязательных документов, представляемых претендентом на участие в тендере

7.1. Сводный технико- экономический расчет (в соответствии с утвержденными
форматами настоящего Тех. задания);
7.2. Справка о наличии опыта с отзывами;
7.3. Коммерческое предложение с расшифровками (в соответствии с утвержденными
форматами настоящего Тех. задания);
7.4. Типовые планы работ на РИР.

8. Приложения к техническому заданию:

8.1. Приложение № 1 – Форма расчётов к коммерческому предложению, калькуляции и расчеты к ним.
8.2. Приложение № 2 - Производственная программа на выполнение ремонтно-изоляционных работ на Западно-Малобалыкском, Унтыгейском месторождениях в 2027 году.
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