Приложение 3

Техническое задание
к тендеру «Оказание услуг по геолого-промысловым и гидродинамическим исследованиям скважин на Западно-Малобалыкском и Унтыгейском месторождениях в 2027-2029 гг.»
1. Заказчик:
ООО «КанБайкал»
2. Наименование объекта (место проведения услуг).
· Западно-Малобалыкское месторождение  –
125 км (от г. Нефтеюганска)

· Унтыгейское месторождение –                              157 км (от г. Нефтеюганска)

3. Планируемый объем геолого-промысловых и гидродинамических исследований 
ООО «КанБайкал»
Западно-Малобалыкское месторождение на 2027-2029гг
	№ п/п
	Вид исследований
	Ед. изм.
	2027г
	2028г
	2029г

	
	
	
	Кол-во
	Кол-во
	Кол-во

	1
	Снятие КВУ нефтяных скважин.
	скв.-опер.
	2
	2
	2

	2
	Снятие КПД нагнетательных скважин.
	скв.-опер.
	2
	2
	2

	3
	Замер приемистости нагнетательных скважин.
	скв.-опер.
	4
	4
	4

	4
	Замер Рпл. или Рзаб. (с записью давления и температуры по стволу скважины).
	скв.-опер.
	45
	45
	45

	5
	Отбивка забоя, шаблонирование.
	скв.-опер.
	4
	4
	4

	6
	Определение динамического уровня в скважине
	скв.-опер.
	120
	120
	120

	7
	Определение динамического уровня в скважине с отжимом
	скв.-опер.
	8
	8
	8

	8
	Прослеживание динамических уровней на скважинах АПВ
	скв.-опер.
	40
	40
	40

	9
	Определение статического уровня в скважине
	скв.-опер.
	20
	20
	20

	10
	Определение пластового давления и ФЕС посредством интерпретации данных, полученных с датчика на приёме ЭЦН.
	скв.-опер.
	8
	8
	8

	11
	Замер дебита передвижной замерной установкой.
	скв.-опер.
	15
	15
	15

	12
	Гидропрослушивание
	скв.-опер.
	1
	1
	1

	ИТОГО
	 
	269
	269
	269


Унтыгейское месторождение на 2027-2029гг

	№ п/п
	Вид исследований
	Ед. изм.
	2027г
	2028г
	2029г

	
	
	
	Кол-во
	Кол-во
	Кол-во

	1
	Снятие КВУ нефтяных скважин.
	скв.-опер.
	2
	2
	2

	2
	Снятие КПД нагнетательных скважин.
	скв.-опер.
	2
	2
	2

	3
	Замер приемистости нагнетательных скважин.
	скв.-опер.
	8
	8
	8

	4
	Замер Рпл. или Рзаб. (с записью давления и температуры по стволу скважины).
	скв.-опер.
	30
	30
	30

	5
	Отбивка забоя, шаблонирование.
	скв.-опер.
	4
	4
	4

	6
	Определение динамического уровня в скважине
	скв.-опер.
	60
	60
	60

	7
	Определение динамического уровня в скважине с отжимом
	скв.-опер.
	20
	20
	20

	8
	Прослеживание динамических уровней на скважинах АПВ
	скв.-опер.
	160
	160
	160

	9
	Определение статического уровня в скважине
	скв.-опер.
	20
	20
	20

	10
	Определение пластового давления и ФЕС посредством интерпретации данных, полученных с датчика на приёме ЭЦН.
	скв.-опер.
	8
	8
	8

	11
	Замер дебита передвижной замерной установкой.
	скв.-опер.
	20
	20
	20

	12
	Гидропрослушивание
	шт.
	1
	1
	1

	ИТОГО
	 
	335
	335
	335


4. Структура ценообразования.
· Цены указывать в двух вариантах: с учетом НДС, без НДС.

· Расчет стоимости по видам работ производить с учетом проезда (на каждую скв./операцию) и  интерпретации

· Предоставить стоимость работ на все виды исследований.
· Срок оплаты 180 календарных дней с момента подписания счета-фактуры.
5. Услуги и материалы, предоставляемые Заказчиком.
· Подготовка скважины в соответствии с «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности», «Правилах геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах».

· Спецтехника (ППУ, ЦА-320 и др.)

6. Общие требования.

Выполнение услуг на территории предприятия должно быть организовано с учетом требований Законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недропользовании и минеральных ресурсах, природоохранное законодательство, санитарные нормы, правила безопасности труда и пожарной безопасности.

 Все оборудование и спецтехника, предоставляемое Исполнителем, должно быть сертифицировано, и соответствовать Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации, Правилам геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах, а также другим федеральным законам иным нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным техническим документам в области промышленной безопасности, охраны труда, недр и окружающей среды.
Выполнение услуг должно производиться только после оформления соответствующих документов (допусков и разрешений) на работы на объектах, территории действующего предприятия.

Выполняемые услуги, равно как результат выполнения услуг должны полностью отвечать требованиям нормативным актов по охране труда. Работники Исполнителя должны быть в полной мере обеспечены индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда.

При выполнении услуг должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ.

При выполнении услуг необходимо обеспечить производственный контроль над соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:

· Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

· Трудовым кодексом Российской Федерации;

· Федеральным законом «Об охране окружающей среды»;

· Федеральным законом Российской Федерации «О пожарной безопасности».
· «Правилами организации и осуществления производственного контроля над соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации. 

При выполнении услуг Исполнитель обязан соблюдать локальные нормативные документы ООО «КанБайкал»:

· Политику в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды при выполнении работ (оказании услуг) на объектах производственной деятельности ООО «КанБайкал»

· Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах ООО «КанБайкал»  

О подлежащих выполнению гидродинамических исследованиях Заказчик уведомляет Исполнителя путем подачи плана-заявки по установленной форме.  Исполнитель начинает работы по заявкам на гидродинамические исследования не позднее, чем через 24 часа после поступления заявки.
Начальник отдела разработки                                             


           М.О. Баекенов
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