**Приложение 3**

**Утверждаю:**

Заместитель Генерального директора

– Главный инженер

ООО «ПИТ «СИБИНТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ф. Пульс

**Техническое задание**

на выполнение работ по вырубке древесины, с целью расширения охранной зоны ВЛ-10кВ на Вареягском месторождении нефти.

1. Наименование работ.

Вырубка древесины, с целью расширения охранной зоны ВЛ-10 кВ на Вареягском месторождении нефти.

1. Цель выполнения работ.

Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, вследствие касания деревьями проводов ЛЭП, согласно требованию ПУЭ в части Раздел 2, гл.2.5, п. 2.5.201 - 2.5.209.

1. Место выполнения работ.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Уватский район, Вареягское месторождение.

1. Местоположение, границы и площадь лесного участка.

Субъект Российской Федерации – Тюменская область;

Муниципальный район – Уватский;

Лесничество (лесопарк) – Уватское;

Участковое лесничество – Демьянское;

Урочище – Демьянское ур;

Квартал (лесотаксационный выдел/часть лесотаксационного выдела):

79 (24, 25, 27, 29, 31, 36);

80 (9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 26);

81 (4, 13, 14, 19, 48, 49).

Схема вырубки древесины приведена в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

1. Объем выполняемых работ.

Объем вырубки – 9,29 Га / 1849,8 м3, из которых:

Ликвидный запас – 1534,2 м3;

Дровяная древесина – 233,6 м3;

Отходы – 315,6 м3.

Природный состав, объем и качественная (товарная) характеристика древесины, указаны Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.

1. Период выполнения работ.

Май 2025 года – Сентябрь 2025 года.

1. Общие требования к выполнению работ.
   1. Работы должны выполняться согласно действующим СО 34.04.181-2003 (Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений, электростанций и сетей), СНиП, ПУЭ, ПТЭ РД 34-20-501-35, ПОТ РМ-016-2001, ППБ РД-153.34.0-03.301-00, правилам внутреннего трудового распорядка, действующему законодательству, в том числе лесному.
   2. Утилизацию порубочных остатков произвести путем их измельчения на месте рубки.
   3. Подрядчик не позднее, чем за десять рабочих дней до начала работ должен предоставить письмо с указанием сведений по выполняемым работам, а также работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, и подтвердить группы этих работников.
   4. Подрядчик должен обладать квалифицированным персоналом:

* Персонал подрядчика должен иметь удостоверение установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности. Группа по электробезопасности должна быть у ответственного руководителя работ (производителя работ) не ниже 5, у члена бригады не ниже 2.
* Персонал подрядной организации должен быть обучен работе с кусторезами и бензопилами.
  1. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время выполнения работ на объектах Заказчика.
  2. Работы выполняются иждивением Подрядчика – его силами и средствами. Доставку техники, инструмента и рабочих осуществляет подрядчик.
  3. Работы выполняются на пересеченной местности, труднодоступной для автотранспортных средств местами с ограниченными заездами на трассу ВЛ.
  4. Работы по расширению просеки, связанные с вырубкой деревьев, угрожающих падением на провода проводить без снятия напряжения с ВЛ, с принятием мер исключающих падение деревьев на провода, по наряд-допуску.
  5. Высоту пней вырубаемых деревьев оставлять не более 10 см, кустарников – не более 3 см.
  6. Очистку просек от кустарника, порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев, вывоз порубочных остатков, деловой и дровяной древесины с трассы ВЛ, измельчение порубочных остатков, вывоз крупной древесины в специально отведенное место, либо формирование валов на перегнивание Подрядчик осуществляет собственными силами в соответствии с требованиями органов лесного хозяйства.
  7. Укладка порубочных остатков в кучи для перегнивания должна осуществляться на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений и не менее 3 метров от крайних проводов ВЛ. Вырубленные деревья должны быть сложены в штабеля вдоль ВЛ на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений, либо поблизости от дороги.
  8. По окончании работ сдача трассы Заказчику производится Подрядчиком самостоятельно с оформлением Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-3 и акта осмотра мест рубок (если применимо).
  9. При привлечении Третьих лиц письменно согласовать их перечень с Заказчиком с предоставлением по запросу всей исходной информации о привлекаемом лице. Заявка на согласование привлечения Третьего лица в любом случае должна содержать описание необходимости, планируемый период привлечения, и иные необходимые сведения. Подрядчик несёт полную ответственность за оказание услуг привлеченными лицами в части исполнения условий и обязательств по настоящему Договору.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Схема выработки древесины с целью расширения охранной зоны ВЛ-10кВ.
2. Приложение № 2 – Природный состав, объем и качественная (товарная) характеристика древесины.

Составил:

Главный энергетик

ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» Черных С.А.



