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	СОГЛАСОВАНО:

И.о. первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ООО «КанБайкал»

__________________ С.В. Ипатов 
«_____» ____________ 2026 г.

	УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор 
ООО «КанБайкал»

__________________ Ю.А. Нишкевич

«_____»____________ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения тендера на право заключения взаимоотношений по предмету:

«Поставка топлива в 2027 году»
	1. Условия проведения тендера
	Перечень обязательных документов предоставляется участниками тендера (Приложения №№1, 2) на основании информации о Поставщике и сведений.

	2. Предмет проведения тендера
	Поставка в 2027 году дизельного топлива ЕВРО, сорта А (В, С, D), экологического класса К3 (К4, К5) по ГОСТ 32511-2013 «Межгосударственный стандарт. Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» и автомобильного бензина АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2023 (далее по тексту Имущество).

	3. Основные условия 
	3.1. Имущество должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, Техническому Регламенту Таможенного Союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» ТР ТС 013/2011, а также требованиям иных документов, предъявляемых действующим законодательством Российской Федерации;
3.2. Имущество должно быть сертифицировано, наличие паспортов качества от Заводов–Изготовителей на каждую поставляемую партию является обязательным;
3.3. Цена Имущества включает в себя все расходы Поставщика, в том числе доставку силами и средствами Поставщика до склада грузополучателя ООО «КанБайкал»:
· Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, ул. Киевская, стр. 2;

· Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный Округ-Югра, Сургутский район, район пос.Угут, Унтыгейское месторождение (Приложение №8);

· Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный Округ-Югра, Нефтеюганский район, контрольно-пропускной пункт Западно-Каренское м/р (Приложение №8).

	4. Объем дизельного топлива и график поставки
	4.1. Ориентировочный общий объем поставки Имущества: Дт =84 т., АИ-95=8т., из которых:

· Дт: КП № 32, Унтыгейского м/р = 63,6 т.:

· «Лето» – 21,2 т.

· «Зима» – 21,2 т.

· «Арктика» - 21,2 т.

· Дт: КПП Западно-Каренского м/р = 20,4 т.:

· «Лето» – 6,1 т.

· «Зима» – 6,9 т.
· «Арктика» - 7,4 т.

· АИ-95: г. Нефтеюганск, ул. Киевская, стр. 2 = 8 т.

4.1.2. Ориентировочный график поставки Имущества на 2027 год представлен в таблице №1
Таблица №1
2027 год/ месяц

«Арктика» 
ДТ-А-К5

«Зима» 
ДТ-3-К5

«Лето» 
ДТ-Л-К5

«АИ-95»

Итого:

количество, тонн

 

Январь

7,25

7,25

Февраль

 7,1

7,1

Март

 

7,1

7,1

Апрель

 

7,025

8

15,025

Май

 

6,875

6,875

Июнь

 

6,8

6,8

Июль

 

6,8

6,8

Август

 

6,8

6,8

Сентябрь

 

6,95

6,95

Октябрь

 

7,025

7,025

Ноябрь

7,1

7,1

Декабрь

7,175

7,175

Итого:

28,625

28,1

27,275

8

92,0

4.2. Условия оплаты – не ранее 90 календарных дней и не позднее 180 календарных дней, по факту поставки Имущества Покупателю и предоставления оригиналов следующих документов: Счёт-фактуры, Товарной накладной (ТОРГ-12) либо Универсального передаточного документа (УПД);

4.3. Сроки поставки – с 01.01.2027 г. по 31.12.2027 г.
4.4. Поставка Имущества согласно заявок по 9-12 м3.

	5. Срок действия договора
	до 31.12.2027г.


	6. Особые условия 
	6.1. Специализированный транспорт Поставщика должен соответствовать следующим требованиям: авто-топливозаправщик должен быть оборудован устройством, позволяющим пломбировать горловину и задвижку слива. В случае оборудования автоцистерн насосом, пломбируется вентиль (задвижка), находящийся между емкостью и насосом. Установленные пломбы должны полностью исключать возможность открытия люка, вращения или открытия сливного вентиля (задвижки), снятие маховика со штока сливной задвижки. Пломбы должны иметь четкий, ненарушенный оттиск пломбира Поставщика. Емкость авто-топливозаправщика должен быть тарирован, иметь тарировочную планку для сверки объема и соответствующий акт тарировки, выданный специализированной организацией; авто-топливозаправщик должен быть оборудован в соответствии с требованиями ГИБДД, предъявляемые к автомобилям, перевозящим опасные грузы и соответствовать требованиям пожарной безопасности;
6.2. Доставка Имущества должна осуществляться транспортными средствами Поставщика, находящимися в эксплуатации не более 5 лет;
6.3. Транспорт Поставщика должен быть вездеходным и отвечать требованиям поставки в соответствии с адресом грузополучателя;
6.4. Транспортные средства Поставщика должны иметь действующие сертификаты тарировки емкостей, поверки счетчиков (при выдаче топлива с АТЗ через счетчик);
6.5. Транспортные средства Поставщика должны быть дополнительно оборудованы плотномерами с действующей поверкой;
6.6. Транспортные средства Поставщика должны быть оборудованы под перевозку опасных грузов, иметь все необходимые свидетельства и разрешения, быть укомплектованы всеми необходимыми инструментами и оборудованием для перевозки опасных грузов согласно ДОПОГ;
6.7. Водитель Поставщика, осуществляющий перевозку Имущества, должен иметь действующие удостоверения ДОПОГ;
6.8. Транспортное средство Поставщика должен быть, в исправном техническом состоянии, с соблюдением норм технического обслуживания, своевременного прохождения технического осмотра с оформлением всех установленных документов;
6.9. Поставщик должен строго соблюдать действующие на предприятии Покупателя регламенты, инструкции, технические условия, направленные на обеспечение безопасности труда и пожарной безопасности, обеспечить наличие и использование работниками Поставщика необходимых средств индивидуальной защиты, с соблюдением «Политики в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды при выполнении работ (оказании услуг) на объектах производственной деятельности ООО «КанБайкал» (Приложение №4), Инструкции «О контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме ООО «КанБайкал» (Приложение №5), Инструкции «По информационной безопасности для Деловых партнеров ООО «КанБайкал» (Приложение №6) и Порядок взаимодействия ООО «КанБайкал» с Подрядными организациями в области безопасности дорожного движения (Приложение №7);

6.10. Поставщик должен заблаговременно (за 7 (Семь) рабочих дней) до начала отгрузки Имущества, согласовать с Покупателем круг лиц и техники, необходимость в пропуске которых на территорию производственной деятельности Покупателя может возникнуть во время действия взаимоотношения. При необходимости проезда автотранспорта и работников Поставщика через Блок-пост охраны ООО «РН-ЮНГ», согласовывать оформление пропусков через Покупателя, при этом составление заявок, подготовка необходимой документации, направление их Покупателю в электронной форме и получение бумажных пропусков, осуществляется силами Поставщика;
6.11. Количество поставляемого Имущества определяется единицей измерения, которой является тонна (т).

	7. Дополнительные условия
	7.1. Срок действия коммерческого предложения должен составлять не менее 60 календарных дней;

7.2. Коммерческое предложение обязательно представлять на официальном бланке Поставщика с печатью и подписью руководителя.

	8. Заключительные положения
	8.1. В состав данного ТЗ включены следующие приложения:
1) Приложение №1 – Перечень обязательных документов, предъявляемых Претендентом на участие в тендере;
2) Приложение №2 – Формы документов, обязательные для заполнения Претендентом на участие в тендере:
· Форма №1 – Заявка на участие в тендере;
· Форма №2 – Анкета Претендента на участие в тендере;
· Форма №3 – Коммерческое предложение;
· Форма №4 – Основные сведения о Претенденте на участие в тендере;
3) Приложение №3 – Техническое задание;
· Приложение №3.1 – Согласие Участника с требованиями технического задания;
4) Приложение №4 – Политика в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды при выполнении работ (оказании услуг) на объектах производственной деятельности ООО «КанБайкал»;
5) Приложение №5 – Инструкция «О контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме ООО «КанБайкал»;
6) Приложение №6 – Инструкция по информационной безопасности для Деловых партнеров ООО «КанБайкал»;
7) Приложение №7 – Порядок взаимодействия ООО «КанБайкал» с Подрядными организациями в области безопасности дорожного движения;
8) Приложение №8 – Схемы проезда до склада  грузополучателя.


Главный энергетик   
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