Приложение 3
Утверждаю
Генеральный директор 
ООО «ПИТ «СИБИНТЭК»

_________________ Д.В. Перов


Техническое задание

1. Наименование услуг
Производство топографо-геодезических работ на объекте
"Геодинамический полигон на Вареягском месторождении Пограничном лицензионном участке ООО "ПИТ "СИБИНТЭК"
V цикл наблюдений
1. Исполнитель
Определяется Заказчиком на основе тендера
1. Заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие интенсивных технологий «СИБИНТЭК»
1. Цель оказания услуг и основные задачи
Геодезические исследования и мониторинг земной поверхности на Вареягском месторождении Пограничном лицензионном участке, для устойчивого развития природно-технических систем месторождения и прогнозирования негативных последствий взаимодействия природных и техногенных факторов.

1. Состав и объемы оказания услуг

[bookmark: _Hlk36476554]При проведении V цикла наблюдений на геодинамическом полигоне на Вареягском месторождении Пограничном лицензионном участке, предусмотренный технической документацией на маркшейдерско-геодезические работы, согласованной Управлением Ростехнадзора по Тюменской области, следующий состав и объем услуг:
1. Обследование реперов, пунктов геодинамического полигона – 155 шт.;
1. Рекогносцировка линии нивелирования II класса – 89,5 км.
1. Определение отметок реперов нивелированием II класса и привязка пунктов к государственной геодезической сети – всего 179 км двойного хода;
1. Определение координат реперов и их привязка к государственной геодезической сети – всего 155 пунктов, в т.ч. 1 пункт базовой станции; Система координат – «Местная система координат Тюменской области», 3 зона. Система высот – Балтийская 1977 г. 
1. Составление технического отчета. 
1. Анализ и интерпретация результатов наблюдений на геодинамическом полигоне за период 2016 – 2027.
1. Корректировка проекта геодинамического полигона.
1. Отчетную документацию предоставить на согласование в Управление Ростехнадзора по Тюменской области – 1 экземпляр на бумажном носителе, 1 экземпляр на магнитном носителе.
1. Согласованную документации направить Заказчику – 1 экземпляр на бумажном носителе, 1 экземпляр на магнитном носителе.


8. Требования к оказываемым услугам и исполнителю

При оказании услуг на производство топографо-геодезических работ на объекте: "Геодинамический полигон на Вареягском месторождении Пограничном лицензионном участке ООО "ПИТ "СИБИНТЭК", V цикл наблюдений, Исполнитель должен соблюдать требования следующих документов:
1) Приказ Ростехнадзора от 19.05.2023 № 186 «Об утверждении Правил осуществления маркшейдерской деятельности»;
2) «Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов», ГКИНП (ГНТА)-03-010-03, утв. Приказом Федеральной службы геодезии и картографии России 25.12.2003г. №181-пр.;
3) ГОСТ Р 57373-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических работ. Пункты спутниковой геодезической сети 1 класса (СГС-1). Технические условия;
4) ГОСТ Р 32453-2017. Межгосударственный стандарт. Глобальная навигационная спутниковая система. Системы координат. Методы преобразования координат определяемых точек;
5) Инструкция по составлению технических отчётов о геодезических, астрономических, гравиметрических и топографических работах. Москва, 1971 г.;
6) Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88), Москва, «Недра», 1991 г.;
7) Проект геодинамического полигона с обоснованием геолого-тектонической модели для заложения пунктов государственной геодезической сети.
Общие требования к услугам и Исполнителю:

· Формирование исходных данных для оказания услуг организуются в соответствии с Инструкцией о порядке предоставления в пользование и использования материалов и данных федерального картографо-геодезического фонда;
· Наличие у исполнителя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании геодезических приборов и оборудования, соответствующих по точности видам услуг, указанных в пункте V настоящего Технического задания; наличие действующих свидетельств о поверке (калибровке) геодезических приборов и оборудования;
· Наличие у Исполнителя лицензионного программного обеспечения для обработки материалов полевых измерений;
· Наличие у Исполнителя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств повышенной проходимости для передвижения по дорогам в условиях тундры и лесотундры.
· Услуги должны оказываться организациями, имеющими опыт выполнения данных видов работ на нефтяных и газовых месторождениях, материально-техническую базу и наличие квалифицированного персонала, в т.ч. специалистов, обученных и аттестованных по Правилам промышленной безопасности;
· Услуги должны оказываться качественно, своевременно в строгом соответствии с договором, технической документацией и действующим законодательством РФ;



· Наличие у Исполнителя:
1. лицензии на проведение геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение (в перечне заявленных видов работ обязательное наличие п.5 «Геодинамические исследования на базе геодезических и космических измерений»);
2. лицензии на производство маркшейдерских работ (в перечне заявленных видов работ обязательное наличие пунктов «Наблюдение за состоянием горных отводов и обоснование их границ» и «Определение опасных зон горных разработок, а также мер по охране горных разработок, зданий, сооружений и природных объектов от воздействия работ, связанных с пользованием недрами, проектирование маркшейдерских работ»);
· При нивелировании II класса:
1. услуги оказывать в соответствии с нормативными документами, указанными в разделе VI настоящего технического задания;
1. использовать электронные цифровые нивелиры, соответствующие по точности нивелированию II класса, штрих-кодовые инварные рейки;
1. нивелирование производить в прямом и обратном направлениях по одним и тем же переходным точкам (или очень близким точкам) в разные половины дня;
1. число станций в секции при нивелировании в прямом и обратном направлениях сделать четным и одинаковым;
1. составлять полевые журналы и ведомости превышений, осуществлять предварительные вычисления с целью оперативной оценки качества измерений.
· При спутниковых наблюдениях с использованием геодезической навигационной аппаратуры потребителя ГНСС:
1. услуги оказывать в соответствии с нормативными документами, указанными в разделе VI настоящего технического задания;
1. использовать двухчастотную (многочастотную), двух системную геодезическую навигационную аппаратуру ГНСС (далее приемник ГНСС);
1. обеспечить максимальное количество одновременно работающих приемников ГНСС, при этом сократить к минимуму разнообразие типов приемников ГНСС и антенн;
1. применять статический режим определения местоположения приемника ГНСС;
1. наблюдения начинать, прерывать и заканчивать строго в установленное графиком время;
1. обеспечить бесперебойное питание приемника ГНСС, также контролировать ход наблюдений (показания геометрического фактора, количество наблюдаемых спутников, соотношения "сигнал/шум", степень разрядки аккумуляторной батареи, количество произошедших сбоев в приеме сигналов);
1. осуществлять предварительную обработку с целью оперативной оценки качества измерений.
8. Сроки оказания услуг

С момента подписания Договора до 31.07.2027 г.

	Исполнитель:

Главный маркшейдер 
ООО «ПИТ «СИБИНТЭК»                                                                        С.В. Кузнецов                                       
	



