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Приложение 3
Техническое задание.
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотракторной техники, принадлежащей АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, на 2027 г.
1. Содержание услуги

1.1.  Лот № 1: Техническое обслуживание и ремонт колесных  тракторов, прицепной техники, фронтальных погрузчиков, экскаваторов, снегоходов и любой другой самоходной техники российских и зарубежных производителей. 
Приложение № 3.1  «Перечень колесной тракторной техники ТУ АО "Белкамнефть" им А.А. Волкова »
- плановое техническое обслуживание

- капитальный ремонт ДВС, КПП, раздаточных коробок, узлов трансмиссии

- ремонт генераторов, стартеров,  
- ремонт усилителей рулевого управления, рулевых реек, рулевых тяг
- ремонт системы охлаждения двигателя

- ремонт тормозной системы

- ремонт подвески (стоек, амортизаторов, рессор, рычагов и т.п.)

- шиномонтаж, балансировка

- компьютерная диагностика

- диагностика и ремонт электрооборудования

- установка и ремонт дополнительного оборудования

- ремонт и обслуживание кондиционеров

- ремонт стекол

- кузовной ремонт
1.2  Лот № 2: Техническое обслуживание и ремонт гусеничных  тракторов, экскаваторов и другой самоходной техники на гусеничном ходу российских и зарубежных производителей. 

Приложение № 3.2  «Перечень гусеничной техники ТУ АО "Белкамнефть" им А.А. Волкова»
 - плановое техническое обслуживание

- капитальный ремонт

- капитальный ремонт ДВС, КПП, раздаточных коробок, узлов трансмиссии

- ремонт системы охлаждения двигателя

- ремонт тормозной системы

- ремонт ходовой (рессор, рычагов и т.п.)

- компьютерная диагностика

- диагностика и ремонт электрооборудования

- установка и ремонт дополнительного оборудования

- ремонт и обслуживание кондиционеров

- ремонт стекол

- кузовной ремонт
2. Сроки оказания услуг с 01.01.2027  по 31.12.2027
2.1 Требования к срокам выполнения работ:

- техническое обслуживание не более одного рабочего дня;
- диагностирование не более одного рабочего дня;
- текущий ремонт узлов и агрегатов не более десяти рабочих дней;
- капитальный ремонт автотракторной техники не более тридцати рабочих дней.
3. Стоимость оказанных услуг, порядок согласования «Заказ-наряда», используемых запасных частей и материалов 
Стоимость услуг всех видов слесарного ремонта определяется исходя из стоимости 
1 нормо-часа и суммы нормо-часов. Нормы времени (трудоемкость) определяются по справочнику «Нормы времени (трудоемкости работ) на ремонт » программы «АвтоДилер» или при их отсутствии в строгом соответствии с трудоемкостью, установленной заводом-изготовителем. Стоимость 1 (одного) нормо-часа единая для всех видов ремонта.
Стоимость нормо-часа учитывает все затраты Исполнителя, кроме стоимости запчастей и материалов. Стоимость 1 нормо-часа окончательная, не подлежит изменению в указанные сроки оказания услуг.
Стоимость заменяемых запчастей и расходных материалов оплачивается дополнительно, согласовываются ответственными лицами Сторон в «Заказ-наряде» до их замены.
Необходимо предоставить Коммерческое предложение по Форме № 3 Приложения 
№ 2. В обязательном порядке необходимо приложить к коммерческому приложению  расчеты в формате Excel с подробной расшифровкой статей затрат и расходов ресурсов на предлагаемую стоимость 1 нормо-часа по Форме  Приложения № 3.3 к Техническому заданию.
Срок оплаты за оказанные услуги – не ранее 90 и не позднее 180 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи оказанных услуг. Подрядчик обязан предоставить «Заказчику» Акт приема-передачи оказанных услуг в день окончания ремонта.

Предпочтение будет отдаваться претендентам:

·  предлагающим наименьшую стоимость ремонта, 1 нормо-часа;
·  имеющего оборудование и штат квалифицированных работников;
·  выгодное расположение производственной базы;
·  предлагающим выполнение всего перечня наименований ремонтов; 
· имеющего оборудование и возможность для ремонта автотракторной техники с выездом на объект Заказчика.

4. Условия выполнения работ

Место выполнения работ: осуществляется на территории Исполнителя в пределах Удмуртской Республики.
Работы по ремонту техники выполняются на основании письменной заявки на ремонт, направленной Заказчиком. Заявка на ремонт подается Заказчиком на тел/факс или электронную почту Исполнителя ежедневно в рабочие дни. Исполнитель в течение одного рабочего дня рассматривает поданную заявку и извещает Заказчика о дате приема техники в ремонт путем направления ответного письма на электронную почту Заказчика.
Исполнитель обязан выполнить ремонтные работы на транспортном средстве по заявке Заказчика на своей базе, либо на объекте Заказчика. 

Исполнитель обязан в течение 1 дня с момента приема техники в ремонт приступить к проведению дефектовки.  Исполнитель обязан в течении одного рабочего дня провести дефектовку, после проведения дефектовки   течении в одного рабочего дня, Исполнитель оформляет заказ-наряд на работы с обязательным указанием наименования работ, необходимых запасных частей и их стоимости, стоимости ремонта, даты начала и окончания ремонта и направляет его  на утверждение Заказчику. 

Заказчик в течение 1 рабочего дня обязан рассмотреть заказ-наряд, либо предоставить письменный отказ с указанием причин не согласования заказ-наряда, Исполнитель в течение одного рабочего дня должен устранить замечания и направить заказ-наряд на повторное согласование Заказчику.  Заказ-наряд подписывается уполномоченными лицами Исполнителя и Заказчика и заверяется печатью Исполнителя. Исполнитель обязан выполнить работы в сроки указанные в согласованном заказ-наряде, сроки выполнения работ не должны превышать сроков, указанных в пункте № 2. 

Срок предоставления гарантии качества на выполнение работ по ремонту и обслуживанию транспортных средств со дня подписания акта выполненных работ должен составлять:

- на слесарные работы – не менее 6 месяцев или не менее 500 мото-часов;

- на ремонт агрегатов – не менее 6 месяцев или не менее 500 мото-часов;

- на техническое обслуживание – до следующего ТО (определяется инструкцией изготовителя);

- на запасные части (за исключением расходных) – не менее 6 месяцев.

В случае обнаружения в ходе приема-сдачи выполненных работ либо во время эксплуатации в гарантийный срок, при правильной эксплуатации автомобиля, недостатков в выполненных работах, либо несоответствия качества используемых материалов, данные недостатки подлежат исправлению силами Исполнителя, в первоочередном порядке, не более 10 дней со дня обнаружения и за его счет.

В случае выхода из строя замененных запасных частей полностью или их комплектующих, по вине завода изготовителя, в течение гарантийного срока эксплуатации, устранение неисправностей вплоть до их замены производится за счет Исполнителя. При этом гарантийный срок на выполненные работы и используемые при выполнении ремонта запасные части продлевается на период гарантийного ремонта с момента уведомления о выходе из строя комплектующих (запасных частей), до дня устранения выявленных дефектов и неисправностей.

Устанавливаемые, при выполнении всех видов ремонта запасные части должны быть новыми, произведенными официальными производителями. Использование восстановленных запасных частей не допускается.

В случае выхода из строя запасных частей, по заявки Заказчика Исполнитель поставляет запчасти в течение 10 рабочих дней. Все запчасти должны быть оригинального происхождения на каждую из машин согласно перечню. 
Исполнитель должен иметь возможность выполнять обязательно, но, не ограничиваясь, следующие работы:
	№№ пп
	Наименование ремонта

	Ремонт гусеничных тракторов

	1
	Ремонт бортового редуктора Т-130,Т-170, Б11 

	2
	Ремонт гидроусилителя муфты сцепления 50-15-118СП 

	3
	Ремонт гидроцилиндра отвала 50-26-570СП 

	4
	Ремонт КПП трактора Т-170, Т130, Б11

	5
	Ремонт механизма управления поворотом 50-13-5СП

	6
	Ремонт пускового двигателя ПД-23 (без ремонта блока и головки) 

	7
	Ремонт распределителя Р-160 

	8
	Ремонт сервомеханизма управления трансмиссией 21-17-4СП 

	9
	Ремонт тормозной ленты 18-18-2СП

	10
	Ремонт цилиндра натяжения 50-21-1З6СП 

	11
	Ремонт бортового фрикциона трактора Т-170, Т-130, Б11

	12
	Ремонт ведущего колеса трактора Т-170, Т-130, Б11

	13
	Ремонт водяного насоса трактора Т-170, Т-130, Б11

	14
	Ремонт гидросистемы трактора Т-170, Т-130 (гидронасос), Б11

	15
	Ремонт гусеничного полотна (комплект, 2 шт.) трактора Т-170, Т-130, Б11  (цепь новая)

	16
	Ремонт гусеничного полотна (комплект, 2 шт.)  болотоходного трактора Т-170, Т-130, Б11   (цепь новая)

	17
	Ремонт кабины трактора Т-170, Т130, Б11

	18
	Ремонт катка опорного трактора Т-170, Т-130, Б11

	19
	Ремонт катка поддерживающего трактора Т-170, Т-130, Б11

	20
	Ремонт колеса направляющего трактора Т-170, Т-130, Б11

	21
	Ремонт муфты сцепления трактора Т-170, Т-130, Б11

	22
	Ремонт отвала трактора Т-170, Т-130, Б11

	23
	Ремонт сервомеханизма муфты сцепления трактора Т-170, Т-130, Б11

	24
	Ремонт радиатора Т-170, Т-130 , Б11 без пайки

	25
	Ремонт тележки гусениц трактора Т-170, Т130,  Б11

	26
	Ремонт электрооборудования трактора Т-170, Т-130, Б11

	27
	Наплавка башмака

	28
	Наплавка ролика катка опорного

	29
	Наплавка колеса направляющего

	30
	Наплавка ролика катка поддерживающего

	31
	Ремонт рессоры трактора Т-130,Т-170, Б11

	32
	Ремонт ТКР-11НЗ, ТКР-11Н2, ТКР-11Н1, ТКР-8,5 и аналогичных

	Ремонт колесных тракторов

	33
	Ремонт ведущего моста трактора К-701, К-702, К-525

	34
	Ремонт карданной передачи К-702, К-701, К-525

	35
	Ремонт цепи баровой 

	36
	Ремонт радиатора Т-150 без пайки

	37
	Ремонт баровой установки МТЗ

	38
	Ремонт РКПП ДЗ-98

	39
	Ремонт гидрораспределителя Р80

	40
	Ремонт сцепления МТЗ

	41
	Ремонт отвала ДЗ-122

	42
	Ремонт отвала К-701, К-702, К-525

	43
	Ремонт редуктора заднего моста К-700, К-701, К-702, К-525

	44
	Ремонт редуктора переднего моста трактора К-701 ,К-702, К-525 

	Ремонт двигателей

	45
	Ремонт топливного насоса ТНВД Д-160

	46
	Ремонт форсунки двигателя Д-160

	47
	Ремонт двигателя Д-160 второй комплектности с ПД-23 (без ремонта блоков и головок)

	48
	Ремонт двигателя Д-240, Д-245 (без ремонта блока и головки)

	49
	Шлифовка коленвала Д-160, Д-240,Д-245, Д-260 и аналогичных

	50
	Шлифовка коленвала двигателя ПД-23

	51
	Ремонт двигателя ЯМЗ-236 , ЯМЗ-65654 и их модификации (без ремонта блоков и головок)

	52
	Ремонт двигателя ЯМЗ-238 и его модификации (без ремонта блоков и головок)

	Прочие ремонты

	53
	Стоимость 1 нормо-час на обслуживание снегоходов

	54
	Cтоимость 1 км пробега  на ремонт автотракторной техники с выездом за город, без увеличения стоимости за проезд по платным дорогам, мостовых переходов.


 5. Требования к технической оснащенности и персоналу.
Исполнитель должен иметь опыт по ремонту автотракторной техники.       
Исполнитель должен руководствоваться нормативно-технической документацией, а оказание услуг должно производиться по технологии завода-изготовителя, квалифицированным персоналом, прошедшим обучение и с использованием оригинальных запасных частей, смазочных и других эксплуатационных и расходных материалов. 

Применяемые материалы, методы и технологии работ должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию техники, безопасное производство работ. При производстве работ должны быть обеспечены соблюдение техники безопасности и сохранность имущества Заказчика. 

Техническое обслуживание должно включать: работы по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту, включая все виды ремонтных работ, в том числе: регулировка узлов и агрегатов, развал-схождение, ремонт ходовой части, двигателя, подвески, тормозной системы, ремонт электрики, проведение ремонта, ходовой части, агрегатов; компьютерная диагностика, регулировка СО, проведение технического обслуживания. 

Качество работ и материалов, используемых при проведении технического обслуживания должны соответствовать стандартам завода-изготовителя, а также предусмотренным действующим законодательством, связанным с предметом договора. 

Ремонтные работы должны быть выполнены с высоким качеством, с соблюдением технологии производства работ, в месте производства работ должен быть организован контроль качества производства работ. 

Используемые запасные части и расходные материалы должны иметь сертификаты качества и соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим в РФ (гарантирующие качество и безопасность товаров), иметь торговую марку и товарный знак. 
Применяемое оборудование, используемое при выполнении работ, должно иметь технические паспорта. 

Исполнитель должен в достаточном количестве располагать современными средствами технологического оснащения для выполнения работ.

6. Договором оказания услуг будет предусматриваться ответственность «Исполнителя» указанная в Приложение № 3.4.
нарушения назначению.8 л
