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Техническое задание
на выполнение ремонтно-изоляционных и тампонажных работ 
на месторождениях АО «Самараинвестнефть» в 2027 году.
Самара 2026 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1. Срок проведения работ с «01» января 2027 года по «31» декабря 2027 года (включительно).
2. Работы выполняются в круглосуточном режиме, согласно согласованных заявок.
3. Пунктом мобилизации/демобилизации является БПО Подрядчика. 

4. Необходимые компоненты для приготовления тампонажных материалов представляются Подрядчиком.
Место проведения работ: РФ, Самарская область: Сергиевский, Исаклинский, Шенталинский, Камышлинский, Клявлинский, Похвистневский районы.
Средняя удалённость скважин: от пгт. Суходол (Сергиевский р-н) – 60 км.
2. виды РАБОТ.
Расчет параметров тампонажных работ необходимо выполнять в зависимости от геологического состояния скважины, которая определяется или в процессе инструментальных исследований скважины, или во время подготовки скважины к проведению операции.

Перечень возможных ремонтно-изоляционных работ:

1.    Ликвидация негерметичности эксплуатационной колонны;  

2. Ликвидация негерметичности эксплуатационной колонны в скважинах с аномально высокой поглотительной способностью; 

3.   Ликвидация негерметичности эксплуатационной колонны в скважинах с низкой поглотительной способностью; 

4.  Ликвидация негерметичности межколонного пространства (встречная заливка, ВЦК); 

5.   Ликвидация заколонной циркуляции (ЗКЦ верхней и нижней);

6.   Изоляция пласта (ИП);

7.   Изоляция обводненных интервалов пласта (ограничение водопритока);
   Планируемый объём работ:

	№ п/п
	Наименование скв.
	Кол-во операций
	Вид операции

	1
	Скв. №319 Южно-Золотаревского м-я (перевод на пласты А3+А4, УЦМ)
	1
	Изоляция пласта (ИП), УЦМ

	2
	Скв. №321 Южно-Золотаревского м-я
(ОВП, ЛЗКЦ)
	2
	РИР (ЛЗКЦ верхней)

	3
	Скв. №33 Буз-Башского м-я 

(консервация)
	1
	Изоляция пласта (ИП), УЦМ

	4
	Скв. №5 Чесноковского м-я

(консервация)
	1
	Изоляция пласта (ИП), УЦМ

	5
	Скв. №1 Валентиновского м-я (ликвидация)
	2
	Изоляция пласта (ИП), УЦМ

	6
	Скв. №19 Валентиновского м-я (ликвидация)
	2
	Изоляция пласта (ИП), УЦМ

	7
	Скв. №12 Шунгутское м-я 

(ликвидация)
	1
	Изоляция пласта (ИП), УЦМ


Примечание: Диаметр эксплуатационных колонн: 146/168 мм.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ТАМПОНАЖНЫМ КОМПОЗИЦИЯМ.

·  Высокая текучесть; 

·  Высокая проникающая способность;

·  Регулируемый процесс полимеризации;

·  Высокие прочностные характеристики после полного отверждения.
4. ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ работ.
Стоимость выполняемых РИР определяется исходя из согласованных расценок с учетом корректировки:


-  количества использованных материалов, химических реагентов (кг, тн);

- продолжительности РИР с мобилизацией от базы до места проведения работ и обратно при средне-путевой скорости движения спецтехники 40 км/час (час), зафиксированного в Отчете выполненных работ на скважине.
Стоимость работ включает в себя расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, включая все налоги (за исключением НДС), сборы, обеспечение надлежащего страхования, техническое обслуживание, сертификацию, проведение инспекций, ремонт, содержание установки, персонала, оборудования, необходимых запасных частей, реагентов использованных при производстве работ и т.п., утилизацию собственных отходов образующихся в процессе своей производственной и хозяйственно-бытовой деятельности и прочие затраты, которые может понести Подрядчик во время проведения работ.
Подрядчик обязан представить калькуляцию ставок в разрезе статей затрат формирования цены на услуги РИР.
5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1.  Общие требования к Подрядчику:
1. Наличие разрешений и допусков к работе в нефтяной промышленности;
2. До начала работ подрядчик обязан представить все документы, необходимые для безопасной эксплуатации специальной техники и оборудования согласно требованиям регламентирующих документов, включая испытание и опрессовку оборудования.

3. Заказчик имеет право на проведение проверки бригад Подрядчика в любое время. При этом Подрядчик обязуется оказывать содействие Заказчику.

4. Подрядчик обязан производить работы по ремонтно-изоляционным работам согласно утвержденных Подрядчиком и согласованных Заказчиком планов работ. При этом план Подрядчик составляет самостоятельно, на основании выданных Заказчиком наряд-заданий. Заказчик имеет право в любое время вносить в планы изменения, которые должны вноситься только в письменной форме.
 Содержание плана работ на РИР:
· Назначение и цель тампонажных работ.
· Технологический расчет установки моста. 
· Параметры тампонажных композиции, время начала схватывания.
· Описание процесса выполнения работ по установке цементного моста с указанием режима закачки жидкостей.
· Сведения о колонне труб для установки цементного моста.
· Интервал установки цементного моста и его мощность.
· Параметры раствора глушения в скважине.
· Порядок опробования моста в соответствие с план заказом.
· Определены ответственные лица за выполнение видов работ.
· Мероприятия по предупреждению аварий, осложнений.

5. Подрядчик обязуется представлять отчет по выполненным работам на скважине по заранее согласованной Заказчиком форме. Подрядчик обязуется представлять дополнительные отчеты по требованию Заказчика.

6. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами обеспечить себя на весь срок выполнения работ по Договору горюче-смазочными материалами для спецтехники.

7. Подрядчик обязан иметь необходимые документы, связанные с процессом РИР, утвержденные в соответствующих территориальных органах.
8. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Заказчика (в том числе Супервайзера) к месту выполнения работ и к месту хранения материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, а также предоставлять необходимую документацию.
9. Все инструменты, оборудование, спецтехника и автомашины Подрядчика, используемые при производстве работ, должны соответствовать требованиям ПБ и ОТ, быть в технически исправном состоянии и взрывопожаробезопасном исполнении.

10. Подрядчик обязан допускать к выполнению работ персонал, обеспеченный СИЗ, прошедший в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку, имеющий соответствующие квалификационные удостоверения, годный по состоянию здоровья (прошедший медицинский осмотр).
11. Подрядчик обязан назначить своего представителя, который должен являться старшим представителем Подрядчика и полностью отвечать за выполнение подрядных работ по Договору и их соответствие «Планам на производство работ», а также выступать и давать обязательства от имени Подрядчика по вопросам, касающимся выполнения обязательств по Договору.
5.2 Требования к установке, оборудованию и материалам Подрядчика.
1. Оборудование, материалы и технологические инструменты, предоставляемые Подрядчиком для проведения РИР, должны быть сертифицированы и иметь разрешение на применение от соответствующих контролирующих органов.

2. Заказчик имеет право провести внеплановый контроль качества материалов, отобранных комиссионно, в альтернативной аккредитованной лаборатории по первому требованию.
6. оплата выполненых работ.

6.1. Выполнение работ без предоплаты.

6.2. Оплата выполненных работ производится в течение 120 (ста двадцати) календарных дней на основании подписанного сторонами акта выполненных работ и предоставленного счета-фактуры.
6.3. Заказчик вправе требовать от Подрядчика снижения стоимости работ в следующих случаях:

	п/п
	Основание для снижения стоимости работ
	Снижение стоимости, %                        

	1
	Нарушение технологии при проведении конкретной технологической операции.
	5

	2
	Отступление утверждённого плана работ (без согласования с «Заказчиком»).
	5

	3
	Искажение информации (фальсификация сводки)
	5

	4
	Проведение технологической операции без использования или неисправными средствами контроля, а именно: 

1) Давление циркуляции

2) Давление на устье

3) Удельного веса тампонажный композиции
	5

	5
	Нарушение правил ТБ и пожарной безопасности.
	5

	6
	Несвоевременное предоставление информации
	5

	7
	Простои по вине Подрядчика 10 часов и более
	5


Стоимость услуг может быть снижена не более, чем на 10 % на одну операцию.
6.4. РИР с целью ликвидации негерметичности эксплуатационной колонны скважины признаются успешными, если после их выполнения эксплуатационная колонна признается герметичной по результатам её опрессовки избыточным давлением или снижением уровня с подтверждением ГИС или составлением акта опрессовки ответственными представителями Сторон.

6.5.
Успешность РИР с целью ограничения водопритока оценивается по снижению поступления притока воды из пласта в скважину в пределах показателей, согласованных предварительно Сторонами в плане работ, а также путем сравнения результатов геофизических исследований, проведенных до и после изоляционных работ. Базовые показатели дебита жидкостей и процентный состав принимается на основании данных МЭРов за последние 3 месяца до проведения ремонтно-изоляционных работ. 

6.6.
При не достижении поставленной цели, стоимость работ по данной скважине определяется Сторонами с учетом согласованной плановой стоимости и фиксируется в акте (протоколе), подписанным полномочными представителями Сторон, но не более 75% стоимости фактически понесённых прямых затрат при выполнении работ на скважине, на материалы и тампонажную технику, зафиксированных в отчете выполненных работ на скважине.

6.7.
Все необходимые действия по определению эффективности (успешности) выполненных РИР (геофизические исследования, опрессовка избыточным давлением, снижением уровня), предоставление Подрядчику акта (протокола) эффективности (успешности) выполняются Заказчиком не позднее 10-ти рабочих дней от даты проведения РИР Подрядчиком на скважине. В случае не проведения Заказчиком необходимых действий по определению эффективности (успешности) выполненных Подрядчиком работ в отведенные сроки, РИР признаются успешными и подлежат оплате в полном объеме.

7. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РАБОТ.

Подрядчику, на основе имеющейся геолого-технической информации, отраженной в заявке на выполнение РИР необходимо обеспечить:

7.1. Доставку необходимых тампонажных материалов, цемента, химических реагентов, оборудования и инструмента для качественного выполнения работ.
7.2. Надлежащий входной контроль качества цемента и материалов, применяемых Подрядчиком при проведении работы.

7.3. Мобилизацию к месту проведения работ, демобилизация.
7.4. Осуществление доставки собственного персонала и грузов с мест базирования до места выполнения работ. 

7.5. Предоставление тампонажного звена специальной техники для проведения работ.

7.6. Предоставление услуг по инженерно-техническому сопровождению работ.
7.7. Приготовление цементных смесей, специальных тампонажных составов.
7.8. Анализ геолого-технических данных и подбор оптимальных технологий, согласование выбранной технологии с Заказчиком, формирование и утверждение плана работ.
7.9. Выполнение вспомогательных работ для определения приемистости в интервале РИР.
7.10. Выполнение работ по цементированию включая приготовление, закачку и продавку тампонажных растворов, химических реагентов, полимерных составов.
7.11. Осуществить оценку качества (успешности), предоставление отчета по проведенным работам.
7.12. Утилизацию отработанных полимерных и др. химических составов.

8. Технические требования на выполнение услуг.
8.1. Инженерное сопровождение (поддержка)

Подрядчик должен предоставить инженерную поддержку сервиса, который включает в себя как минимум:

· подготовку плана работ на основе данных, представленных Заказчиком;

· план работ должен быть согласован с Заказчиком, Подрядчиком по ремонту скважин, и утвержден главным инженером Подрядчика;

· подбор оптимальных рецептур тампонажных растворов для качественного цементирования;

· подготовку отчётов по выполненным работам в целом;

· Подрядчик обеспечивает регистрацию основных параметров: время начала и окончания проведения РИР, давление закачки на каждом этапе РИР, давление в затрубном пространстве, объём закачки на каждом этапе РИР, расход для каждого насосного агрегата, плотность закачиваемых в скважину цементного раствора и технологических жидкостей.

· необходимо проводить запись результатов всех опрессовок, проведённых в процессе РИР.
· контрольно-измерительные приборы должны иметь возможность записи и вывода данных при проведении работ, должны быть опломбированы, иметь клеймо или свидетельство о поверке.
9. Другие условия
9.1. При выполнении Работ, указанных в условиях данного Технического задания, Подрядчик несет ответственность за качество реагентов и материалов, а также за работоспособность оборудования, используемого для выполнения работ по поручению Заказчика.

9.2. Подрядчик несет ответственность за своевременное и качественное выполнение плана работ, предварительно согласованного с Заказчиком. Подрядчик заблаговременно за 2 суток предоставляет Заказчику план работ для согласования, при этом в нём должно быть отображены конструкция скважины, технологическое состояние, вид и объем реагентов, детальная поэтапная технология изоляции нарушения (перфорированного интервала).

9.3. Подрядчик несет ответственность, в том числе за свой счет возмещает убытки, ущерб и иные расходы, возникшие при выполнении Договора по вине Подрядчика и Субподрядчиков, в случае:

· утери или причинения ущерба имуществу Заказчика, используемого в связи с выполнением Работ;

· телесных повреждений, включая смерть или заболевание какого-либо лица, нанятого Подрядчиком, для выполнения Работ;

· утери или причинения ущерба объектам нефтегазодобычи, трубопроводам и иному имуществу, принадлежащему Заказчику или третьим лицам;

· в случае аварии, осложнений и браков в Работе по собственной вине, Подрядчик обязан исправлять недостатки своими силами за свой счет в сроки, согласованные Сторонами.

9.4. Заказчик вправе (при невозможности устранения силами Подрядчика) привлечь для устранения выявленных (на основании решения геолого-технического совета) в Работах недостатков, допущенных Подрядчиком, третьих лиц, предварительно уведомив Подрядчика, с последующим взысканием понесенных затрат с Подрядчика, либо потребовать от Подрядчика привлечь для этого третьих лиц за счет Подрядчика. Кандидатура лица, привлекаемого Подрядчиком в данном случае, должна быть предварительно согласована с Заказчиком.

9.5. За выявленные нарушения нормативно-регламентирующих документов при проведении работ Заказчик вправе наложить штрафные санкции в размере 10% стоимости одной скважино –операции за каждый случай. Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами и коммуникационным оборудованием на время контракта. Подрядчик также самостоятельно обеспечивает себя личным транспортом, офисами, складскими помещениями и т.д.

9.6. Подрядчик обеспечивает наличие дополнительных осветительных приборов в тёмное время суток согласно требованиям ПБ в НГП.
9.7. Заявка на проведение работ подается в ЦИТС подрядчика по РИР, не позднее чем за 36 часов и подтверждается не позднее чем за 8 часов до начала проведения работ.
9.8. Заказчик обеспечивает:

· предоставление геолого-технической информации;

· подготовленные подъездные пути к скважине;
· жидкость (раствор глушения/тех.вода) для продавки и проведения технологических операций;

· оплату работ в соответствие с условиями договора;

· ГИС, СКО;
Приложение 3.1 - Сводный расчет. Форма коммерческого предложения    
Начальник отдела по бурению и КРС
                                                                       А.В. Косарев
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