Приложение 3.2

Регламент
технического обслуживания автоматизированной групповой замерной установки типа

«ОЗНА –Массомер», «ОЗНА-ИС2», «ТГЗУ», «АГЗУ-120М», «ЦИКЛОН-420».
ТО-1
проводится один раз в месяц
Внешний осмотр: проверка герметичности резьбовых и фланцевых соединений, проверка герметичности технологического оборудования, проверка герметичности соединений приборов и средств автоматики. Проверка надежности креплений, целостности корпусов приборов КИПиА.

Проверка технического состояния преобразователей давления, температуры, датчика реле Т21ВМ, расходомеров Micro Motion/ Promass/ ЭЛМЕТРО-Фломак, счетчика жидкости СКЖ, сигнализаторов загазованности, влагомеров сырой нефти ВСН-2/ АМ-ВОЕСН/ ВОЕСН, блоков измерения и обработки информации (БИОИ), продувка датчика гидростатического давления жидкости. Проверка прочности крепления крышки датчика импульсов счетчика жидкости СКЖ. Проверка нулевых значений выходных сигналов расходомеров Micro Motion/ Promass/ ЭЛМЕТРО-Фломак, при необходимости корректировка. Проверка надежности подключения контрольных кабелей, механической защиты кабелей, наличие кабельных бирок, проверка состояния заземления. Чистка от пыли, грязи, нефтепродуктов приборов КИПиА.
Проверка технического состояния привода гидравлического ГП-1М, проверка наличия масла в гидросистеме, при необходимости доливка, целостности корпуса, отсутствия пропусков в резьбовых и фланцевых соединениях, надежности подключения контрольных кабелей, мехзащиты кабелей, проверка состояния заземления.
Проверка технического состояния регулятора расхода, проверка срабатывания регулятора расхода по перепаду давления на открытие и на закрытие, целостности корпуса, отсутствия пропусков в резьбовых и фланцевых соединениях, проверка клапана регулятора расхода на пропуски.
Проверка технического состояния переключателя скважин многоходового ПСМ, целостности корпуса, отсутствия повреждений. Проверка наличия маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей, состояния заземления, проверка фиксации каретки переключателя, надежности подключения контрольного кабеля, мех. защиты кабеля.

Проверка настройки концевых выключателей крана шарового проходного, надежности подключения контрольного кабеля, мехзащиты кабеля, состояния заземления.
ТО-2
проводится один раз в квартал
Выполнение комплекса работ по ТО-1.
Ревизия и настройка датчика положения ПСМ, проверка хода рейки ПСМ, каретки переключателя, проверка герметичности переключателя, проверка фиксации каретки переключателя. Проверка отсутствия протока при закрытом положении регулятора расхода, крана с электроприводом. Регулировка фиксации регулятора расхода и ПСМ. Контроль люфта поплавка и исправности инклинометра. Обслуживание контактных соединений, чистка разъемов, проверка целостности разъемов и клеммных соединений, замена выявленных при этом неисправных элементов. Контроль работоспособности цепей управления, питания. Демонтаж блока измерительного СКЖ, проверка технического состояния измерительной камеры, демпфера, магнита, подшипников и грузов. Устранение обнаруженных неисправностей. Комплексное опробование работоспособности измерительной установки.
ТО-3
проводится один раз в год
Выполнение комплекса работ по ТО2+ поверка (согласно ТЗ на ТО ИУ)
Осмотр уплотнений средств автоматизации. Ревизия насоса гидропривода, гидросистемы, заливка масла, проверка давления. Проверка работы преобразователя кода переключателя, проверка работы переключателя, проверка уплотнений. Разборка ПСМ, чистка и осмотр вала, угольника и каретки ПСМ, пружины узла каретки. Замена неисправных деталей, замена уплотнительных колец. Ревизия регулятора расхода, замена неисправных деталей, замена уплотнительных колец. Ревизия газовой заслонки, замена изношенных узлов, замена резиновых колец и уплотнений. Замена уплотнений шаровых кранов. Проверка исправности электрических контактов, датчиков давления, температуры, расходомеров Micro Motion/ Promass/ ЭЛМЕТРО-Фломак, счетчика жидкости СКЖ. Диагностирование трансмиттера Micro Motion. Замена элементов питания контроллера RTU-188, считывание конфигурационных данных контроллера ScadaPack32, B&R, RTU-188, МК201, блока БИОИ-2-06-1, блока БИОИ-2-07. Комплексное опробование работоспособности измерительной установки.
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