Приложение 3

Техническое задание на выполнение работ

по переработке (модернизации) насосов ЦНС
для АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в 2027 году
(капитальный ремонт насоса, замена «выносных» подшипниковых узлов на «встроенные» с подшипниками скольжения из материала ВН-20)»
1. Заказчик: 

АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
2. Объекты переработки (модернизации):
2.1. Насосы центробежные многоступенчатые секционные ЦНС 240-1290 с «выносными» подшипниковыми узлами, в количестве 2 шт.
Объекты находятся на производственной базе «Вятка» АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова по адресу: село Кухтино, Каракулинский район Удмуртской Республики, и используются для перекачки пластовой воды в системе ППД.
3. Срок выполнения работ/услуг: Январь 2027 – Декабрь 2027. 
4. Общие требования к Исполнителю:
4.1. Наличие опыта проведения работ по модернизации центробежных насосов в области ремонта/доработки проточной части насоса и изменения конструкции подшипниковых узлов, наличие соответствующей конструкторской и технологической документацией (далее – техническая документация, ТД).
4.2. Наличие квалифицированных, обученных и аттестованных специалистов, привлекаемых к выполнению работ.

4.3. Наличие необходимых,  действующих в сроки выполнения работ, лицензий, других разрешительных и аттестационных документов на право выполнения работ по данному Техническому заданию (далее «ТЗ»).

4.4. Наличие производственной базы в регионе проведения работ (оказания услуг).

4.5. Наличие  сертифицированных и поверенных приборов, инструментов, оснастки, аттестованной лаборатории неразрушающего контроля, аттестованного сварочного и диагностического оборудования отечественного и зарубежного производства, необходимого для выполнения работ по ТЗ.
4.6. Наличие испытательных стендов для проведения приемо-сдаточных испытаний насосов (далее «ПСИ»), позволяющих проводить ПСИ в соответствии требованиями для 1 класса точности,  установленными ГОСТ Р 6134-2007 «Насосы динамические. Методы испытаний», ГОСТ ISO 9906-2015 «Насосы динамические. Гидравлические испытания. Классы точности 1, 2 и 3». Испытательные стенды должны быть оборудованы поверенными контрольно-измерительными приборами и аттестованы в соответствии с методикой аттестации испытательных стендов.
4.7. Наличие аттестованного оборудования для проведения гидравлических испытаний на герметичность насосов после проведения работ.
4.8. Наличие аттестованных балансировочных станков, для которых минимально достижимый остаточный удельный дисбаланс составляет не более 0,2 грамм*мм/кг от максимальной массы ротора (в соответствии с ГОСТ 20076-2007).

4.9. Наличие аттестованного и обученного персонала, аттестованного измерительного и слесарного инструмента, оборудования для проведения вибродиагностики технических устройств, ремонта и обслуживания этих устройств на объектах Заказчика.
4.10. Наличие оборудования для проведения пескоструйной очистки поверхности деталей, наличие специальной покрасочно–сушильной камеры (участка) для обеспечения качественного нанесения лакокрасочного покрытия.
4.11. Наличие собственного, либо арендуемого автотранспорта и персонала для транспортировки за свой счет насосов от базы Заказчика к месту проведения работ, и обратно.

4.12. Подтвержденная готовность выполнить модернизацию  насоса в срок не более 60 календарных дней с даты, следующей за датой доставки насоса от Заказчика.

4.13. Подтвержденная готовность при проведении ремонта и модернизации центробежных насосов руководствоваться следующими нормативными документами, включая, но не ограничиваясь:

4.13.1. Приказом  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 534 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

4.13.2. Разработанной Претендентом действующей технической документацией на ремонт и модернизацию насосов;

4.13.3. Требованиями ГОСТ Р 6134-2007 «Насосы динамические. Методы испытаний»;

4.13.4. Требованиями ГОСТ ISO 9906-2015 «Насосы динамические. Гидравлические испытания. Классы точности 1,2 и 3»;

4.13.5. Политикой АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в области охраны окружающей среды, охраны труда и в области промышленной безопасности;

4.13.6. Инструкцией о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова;
4.13.7. Методическими  указаниями по применению фирменного стиля при оформлении производственных объектов АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
4.14. Способность самостоятельно закупать или изготавливать запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ в соответствии с ТЗ.

4.15. В период выполнения работ по ТЗ - гарантируемая полная сохранность по качеству и комплектности принятого в ремонт/модернизацию насосного оборудования Заказчика. 

4.16. Подтвержденная готовность выполнять услуги без авансовых платежей.

4.17. Подтвержденная готовность способствовать осуществлению Заказчиком технических аудитов по проверке готовности Претендента к выполнению работ/услуг по ТЗ, а также проверок полноты и качества выполнения этих работ на территории объектов Претендента и привлеченных им суб-исполнителей.

4.18. Подтвержденная готовность письменно и на условиях Заказчика согласовывать с Заказчиком всех суб-исполнителей, привлекаемых для выполнения работ в соответствии с ТЗ.

4.19. Подтвержденная готовность на условиях Заказчика заключить договор на оказание услуг в соответствии с ТЗ.

5. Перечень выполняемых Исполнителем работ/услуг:
5.1. Транспортировка демонтированного насоса от базы Заказчика к месту проведения работ по его ремонту.

5.2. Полная разборка насоса на производственной базе Исполнителя;

5.3. Дефектовка всех деталей насоса, оценка соответствия деталей требованиям технической документации;

5.4. Замена вала насоса на новый (сталь 20Х17Н2, либо аналог);

5.5. Замена рабочих колес на новые (сталь 12Х18Н9М3ТЛ, либо аналог);
5.6. Ревизия, ремонт, при необходимости замена аппаратов направляющих на новые (сталь 12Х18Н9М3ТЛ, либо аналог).
5.7. Замена «выносных» подшипниковых узлов на «встроенные», оснащенные подшипниками скольжения из материала ВН-20, с доработкой приемной и напорной крышек, с установкой необходимых корпусных деталей;

5.8. Замена диска узла гидроразгрузки на новый (сталь 12Х18Н10Т, либо аналог);

5.9. Замена колец узла гидроразгрузки на новые (сталь 12Х18Н10Т с наплавкой материалом «Релит», либо аналог);

5.10. Замена уплотнительных (щелевых) колец на новые (сталь 20Х17Н2, либо аналог);

5.11. Замена роторных и статорных втулок защитных/дистанционных на новые (сталь 20Х17Н2, либо аналог);

5.12. Замена РТИ и крепежных деталей на новые;

5.13. Ревизия, ремонт, при необходимости изготовление/покупка и замена б/у секций насоса на новые (сталь 12Х18Н9М3ТЛ, либо аналог). Количество и стоимость использованных при ремонте новых секций указывать в отдельной калькуляции по факту выполненных работ, на основании фактической дефектной ведомости, предварительно согласованной с Заказчиком.
5.14. Статическая балансировка колес рабочих;

5.15. Динамическая балансировка ротора в сборе;

5.16. Сборка насоса;

5.17. Гидравлические испытания насоса на герметичность;

5.18. Проведение приемо-сдаточных испытаний насоса на испытательном стенде со снятием напорно-расходных характеристик и оформлением Протокола ПСИ;

5.19. Окраска насоса;

5.20. Удаление влаги из полостей насоса после ПСИ, консервация насоса;

5.21. Оформление выполненных работ в эксплуатационных документах и актах выполненных работ, составление паспорта (формуляра) на насос с указанием продления срока службы модернизированного насоса на 5 лет, не менее.
5.22. Транспортировка насоса после завершения работ по его ремонту/модернизации от места проведения работ на базу Заказчика.
6. Требования к результату оказанных услуг (качеству выполненных работ):

6.1. Результатом выполненных в соответствии с требованиями ТЗ работ является исправный, отремонтированный/модернизированный и испытанный в соответствии с требованиями завода-изготовителя, ГОСТ Р 6134-2007, ГОСТ ISO 9906-2015 и действующей технической документацией насос ЦНС 240-1290 со «встроенными» подшипниковыми узлами с подшипниками скольжения из материала ВН-20. Параметры  его технического состояния, напорно-расходных характеристик и КПД определены в ходе проведенных Исполнителем ПСИ, и соответствуют установленным требованиям. Результаты ПСИ насоса оформлены соответствующим протоколом испытаний. Габаритно-присоединительные размеры насоса после его модернизации не отличаются от исходных. Техническая документация по ремонту и модернизации насоса оформлена Исполнителем в установленном порядке, соответствует требованиям ТЗ и прилагается к пакету документов, подтверждающих выполнение работ. 

6.2. Протокол приемо-сдаточных испытаний отремонтированного/модернизированного насоса должен содержать информацию о значениях напорно-расходных характеристик, КПД, потребляемой мощности, о температурных и вибрационных параметрах работы насоса, замеренных в соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя, ГОСТ Р 6134-2007 «Насосы динамические. Методы испытаний», ГОСТ ISO 9906-2015 «Насосы динамические. Гидравлические испытания. Классы точности 1, 2 и 3», а также вывод о соответствии указанных замеренных параметров установленным к насосу требованиям (вывод о годности насоса).

6.3. Паспорт переработанного (модернизированного) насоса должен содержать новое, принятое у Исполнителя для данного нового конструктива обозначение насоса, новый срок службы, а также информацию о значениях напорно-расходных характеристик, КПД, потребляемой мощности модернизированного насоса, и отметку ОТК о его приемке.
7. Условия оплаты.
7.1. Стоимость работ по ремонту/модернизации насоса должна включать все затраты Исполнителя, связанные с оказанием данной услуги: транспортные, командировочные, накладные и другие расходы; расходы на приобретение запасных частей и материалов, механическую обработку, сборку, проведение испытаний насоса. Стоимость работ/услуг, заявленная Исполнителем в ходе тендерных процедур, дальнейшему увеличению не подлежит.

7.2. Оплата выполненных работ/услуг по ремонту/модернизации насоса производится с отсрочкой от 90 до 180 календарных дней, исчисляемых с даты подписания сторонами акта выполненных работ.
8. Гарантийные обязательства.
8.1. Исполнитель гарантирует работоспособность и соответствие технических характеристик отремонтированного/модернизированного насоса требованиям, установленным в технической документации, в  течение 12 месяцев со дня пуска насоса в эксплуатацию, но не более 18 месяцев, исчисляемых с даты приема-передачи отремонтированного/ модернизированного насоса Заказчику после выполнения работ в соответствии с ТЗ.

8.2. В случае возникновения преждевременного отказа отремонтирован-ного/модернизированного насоса – Исполнитель гарантирует готовность произвести в согласованный с Заказчиком срок ремонт насоса с предварительным проведением комиссионного расследования причин отказа и предоставлением Заказчику всех связанных с этим документов. В случае подтвержденной в ходе расследования вины Исполнителя – готовность в рамках гарантийных обязательств, за свой счет, выполнить транспортировку, ремонт насоса и передачу его Заказчику.
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