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	УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер

АО «Самараинвестнефть»

_________________ А.В. Пушкарев

«____» ________________2026 г.




Техническое задание 

для проведения тендера подряда на услуги: 
«Сервисное обслуживание измерительных установок типа 
ОЗНА-Массомер, ОЗНА-ИС2, Т-ГЗУ, АГЗУ-120М, ЦИКЛОН-420» 
для АО «Самараинвестнефть» в 2027 – 2029 гг.
Исходная информация.

Обслуживаемые объекты принадлежат АО «Самараинвестнефть»

Количество работающих установок: 14 ед. на 11-ти месторождениях. Требуется проведение сервисного (технического) обслуживания согласно регламента технического обслуживания автоматизированной групповой замерной установки типа «ОЗНА –Массомер», «ОЗНА-ИС2», «ТГЗУ», «АГЗУ-120М», «ЦИКЛОН-420» (приложение 3.2), и поверка измерительных установок согласно графика (приложение №3.1), а также выполнение аварийных заявок. Выполнение всех необходимых работ за исключением вывода установки из работы со сбросом давления.
Период проведения работ: с 01.01.2027г. по 31.12.2029г.
Перечень установок и оборудования, расположенных на объектах АО «Самараинвестнефть» производства АО «ОЗНА-Измерительные системы».
1. Шунгутское месторождение. Территориально расположено в 13 км южнее с. Исаклы Самарской области.

ОЗНА-Массомер-Е-1500-2-01, зав. № 963, г.в. 2008. (установка без ПСМ, расходомеры на жидкостной и газовой линии Micro Motion F200, R100, без преобразователя влагосодержания, датчики давления МИДА-13П (2 шт.), термопреобразователь ТСМУ 9418 (2 шт.), контроллер SCADA Pacк32).
2. Валентиновское месторождение. Территориально расположено 15 км восточнее с. Исаклы Самарской области.

ОЗНА-Массомер-Е-400-1-08, зав. № 822, г.в. 2008. (установка с ПСМ, расходомер на жидкостной линии Micro Motion F200, без преобразователя влагосодержания, датчик давления МИДА-13П, датчик давления Метран-55, ТСМУ Метран-274 (2 шт.), контроллер SCADA Pacк32).
3. Южно-Золотаревское месторождение. Территориально расположено в 45 км севернее с. Сергиевск Самарской области.

ОЗНА-Массомер-Е-400-1-10, зав. № 496, г.в. 2007. (установка с ПСМ, расходомер на жидкостной линии Micro Motion R100/1700, влагомер ВОЕСН-50-40, датчик давления Метран-55 (2 шт.), ТСМУ Метран-274 (2 шт.), контроллер RTU).
4. Южно-Золотаревское месторождение. Территориально расположено в 45 км севернее с. Сергиевск Самарской области.

ОЗНА-ИС2, зав. № 514, г.в. 2022. (установка с ПСМ, расходомер на жидкостной линии Micro Motion F200, без преобразователя влагосодержания, датчик давления Метран-55 (2 шт.), ТСМУ Метран-274 (2 шт.), контроллер B&R X20).
5. Крепостное месторождение. Территориально расположено в 14 км западнее с. Старая Шентала Самарской области.

ОЗНА-Массомер-Е-400-2-10, зав. № 539, г.в. 2008. (установка с ПСМ, расходомер на жидкостной линии Micro Motion F200, ТОР, без преобразователя влагосодержания, датчик давления Метран-55 (2 шт.), термопреобразователь ТСМУ 9418 (2 шт.), контроллер RTU).
6. Вербовское месторождение. Территориально расположено в 30 км северо-западнее с. Исаклы Самарской области. 
ОЗНА-Массомер-ЕЕ-400-12, зав. №4003, г.в. 2016. (установка c ПСМ, расходомеры на жидкостной и газовой линии Micro Motion F100/1700, F100/1700, ТОР, влагомер ВСН-2-50, датчик давления Метран-150 (2 шт.), ТСМУ Метран-274 (2 шт.), преобразователь температуры Метран-286 (1 шт.), контроллер SCADA Pacк32).
7. Восточно-Денгизское месторождение. Территориально расположено в Сергиевском районе Самарской области. Ближайшими населенными пунктами являются с. Липовка, Дмитриевка, Красный городок.
ОЗНА-Массомер-ЕЕ-400-12, зав. №3785, г.в. 2015. (установка c ПСМ, расходомеры на жидкостной и газовой линии Micro Motion F200, F100, ТОР, влагомер ВОЕСН 50-40, датчик давления Метран-150 (2 шт.), ТСМУ Метран-274 (2 шт.), контроллер SCADA Pacк32).
8. Северо-Успенское месторождение. Территориально расположено в Сергиевском районе Самарской области. Ближайшими населенными пунктами являются с. Успенка, с. Сергиевск.

ОЗНА-Массомер-ЕЕ-400-08, зав. №5447, г.в. 2018. (установка c ПСМ, расходомеры на жидкостной и газовой линии Micro Motion F200/1700, F100/1700, ТОР, влагомер ВСН-2, датчик давления Метран-150 (2 шт.), ТСМУ Метран-274 (3 шт.), контроллер B&R X20).
9.  Михайловское месторождение. Территориально расположено в Сергиевском районе Самарской области. Ближайшими населенными пунктами являются пос. Михайловка, с. Сергиевск. Расстояние до районного центра: Сергиевск (12 км.)
ОЗНА-Массомер-ЕЕ-400-12, зав. №5809, г.в. 2019. (установка c ПСМ, расходомеры на жидкостной и газовой линии Micro Motion F100/1700, F100/1700, ТОР, влагомер ВСН-2, датчик давления Метран-150 (2 шт.), ТСМУ Метран-274 (3 шт.), контроллер B&R X20).
10. Установка измерительная ОЗНА-Массомер-800-01 на шасси КАМАЗ, 2020 г.в. Местонахождение для проведения технического обслуживания: Самарская обл, Сергиевский район, п. Суходол, ул. Г. Михайловского 1А или Орловское месторождение. Территориально расположено в 23 км западнее п. Суходол Самарской области (установка без ПСМ, расходомеры на жидкостной и газовой линии Promass E300 Ду 80, Promass E300 Ду 50, счетчик жидкости Дебит-2, влагомер ВСН-2-80-03, датчик давления Метран-150 (2 шт.), преобразователь температуры Метран-286 (3 шт.), контроллер B&R X20).
Перечень установок и оборудования, расположенных на объектах АО «Самараинвестнефть» производства ООО «Завод НГО «Техновек».

11. Северо-Базарное месторождение. Территориально расположено в 20 км севернее с. Сергиевск Самарской области.
Т-ГЗУ-40-12-400, зав. №238, г.в. 2016. (установка c ПСМ, расходомеры на жидкостной и газовой линии Micro Motion F100/2700, F050/2700, ТОР, влагомер ВСН-2-50-03, датчик давления Метран-55 (2 шт.), ТСМУ Метран-274 (2 шт.), контроллер SCADA Pacк32).

Перечень установок и оборудования, расположенных на объектах АО «Самараинвестнефть» производства ООО «СОЗАиТ».

12.  Плотниковское месторождение. Территориально расположено на территории Похвистневского муниципального района Самарской области. Райцентр с. Похвистнево находится в 10,8 км юго-восточнее. Ближайшим населенным пунктом является: с. Старый Аманак. 
АГЗУ-120М-4,0-8-400, зав. №508, г.в. 2021. (установка c ПСМ, расходомеры на жидкостной и газовой линии Micro Motion F200/1700, F200/1700, ТОР-Т-50, влагомер АМ-ВОЕСН, датчик давления Метран-75 (2 шт.), преобразователь температуры Метран-286 (3 шт.), контроллер МКLogic200 MK201).

Перечень установок и оборудования, расположенных на объектах АО «Самараинвестнефть» производства ООО НПО «НТЭС».

13. Орловское месторождение. Территориально расположено в 23 км западнее п. Суходол Самарской области. 
ЦИКЛОН-420-4,0-7/8-У/1-Д5.10-М7-Ф, зав. №231, г.в. 2021. (установка c ПСМ, расходомер на жидкостной линии ЭЛМЕТРО-Фломак ExB S025-LCU-301-I-OUH, расходомер на газовой линии ДРГ.М-160, датчик давления Метран-55 (2 шт.), ТСМУ Метран-274 (2 шт.), блок БИОИ-2-06-1).
14. Плотниковское месторождение. Территориально расположено на территории Похвистневского муниципального района Самарской области. Райцентр с. Похвистнево находится в 10,8 км юго-восточнее. Ближайшим населенным пунктом является: с. Старый Аманак.
ЦИКЛОН-420-4,0-1-У/1-Д5.10-М5-Ф, зав. №223, г.в. 2021. (установка без ПСМ, счетчик жидкости СКЖ-210-40-1 на жидкостной линии, датчик давления Метран-55 (1 шт.), ТСМУ Метран-274 (1 шт.), блок БИОИ-2-07).
Перечень оборудования установок ОЗНА-Массомер-ЕЕ, ОЗНА-ИС2, Т-ГЗУ, АГЗУ-120М, ЦИКЛОН-420 передаваемое на сервисное обслуживание:
1.  Переключатель скважин многоходовой ПСМ 4-40-14БНС/ ПСК10.00.00.00.000-05/ Ха2.954.008/ ПСМ 40.00.00.000;
2.  Регуляторы расхода, газовые заслонки: клапан магниторегулируемый КМР-2/ кран шаровой DN80 PN40 с электроприводом КШЭ1.00.00.000-01/ РР02.00.000-03/ УРПД-1 ТУ 3741-047-77852729-2015/ МПК10В/ Ха2.573.006С/ МПК20Ш/ ЗГМ-25-4,0-1-М;
3.  Привод гидравлический ГП-1М;
4.  Расходомер Micro Motion F200/ F100/ F050/ Promass E300 (2 шт.)/ ЭЛЬМЕТРО-Фломак (1 шт) + трансмиттер 1700/2700;
5.  Счетчик жидкости СКЖ-210-40-1 (1 шт);

6. Датчик расхода газа ДРГ.М-160 (1 шт);
7.  Газосигнализатор (сероводород/ метан) Sensepoint XCD / СГОЕС/ СТМ10/ ГСМ-05 /Эрис-210/ Эрис-230/AXIOM;
8.  Датчик давления Метран-55/75/150 / МИДА-13П;
9.  Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ Метран-274(276)/ преобразователь температуры Метран-286 / термопреобразователь ТСМУ 9418;
10.  Счётчик турбинный ТОР1-50/80/ Дебит-2;
11. Влагомер сырой нефти ВСН-2/ АМ-ВОЕСН/ ВОЕСН;
12. Датчик – реле температуры ТАМ127 (Т21ВМ, Д21ВМ, Д231ВМ);
13. Индикатор положения поплавка ИПП01.00.000/ ИПП03.00.000/ РТАМ27-1-30-I1-CW-T1.0-KAB2M;
14. Блок измерений и обработки информации на базе контроллера SCADA Pac32/ В&R/ RTU, МКLogic200 MK201/ блок БИОИ-2-06-1/ блок БИОИ-2-07;
15. Система пожарной безопасности: извещатели тепловые: "ИП101-07е" (3 шт.), извещатель ручной "ИП535-07е", светозвуковой оповещатель: "ЕхСО", прибор приемо-контрольный охранно-пожарный: "Гранит-8", извещатели дымовые: "ИП 212-3СУ" (3 шт.);
16. Источник бесперебойного питания модель ДПК-1/1-1-220-Н/Powercom 1000VA/"Smart UPS", 1 кВт.
Объем работ включает в себя следующие работы:
1. Выезд на объекты АО «Самараинвестнефть» для проведения планового ремонта и технического обслуживания установок, согласно графика (приложение №3.1);
2. Выезд специалистов по заявке от АО «Самараинвестнефть» для устранения отказов, принятого на техническое обслуживание оборудования;
3. Проведение периодической поверки измерительных установок согласно графика (приложение №3.1):  

- 2027 год (3 шт.): ОЗНА-ИС2 зав.№ 514, ОЗНА-Массомер-ЕЕ-400-12 зав.№ 3785, ОЗНА-Массомер-ЕЕ-400-12 зав.№ 4003.
- 2028 год (6 шт.): ОЗНА-Массомер-Е-1500-2-01 зав.№ 963, ОЗНА-Массомер-Е-400-1-08 зав.№ 822, ОЗНА-Массомер-Е-400-1-10 зав.№ 496, ОЗНА-Массомер-Е-400-2-10 зав.№ 539, Т-ГЗУ-40-12-400 зав.№238, ОЗНА-Массомер-800-01 на шасси КАМАЗ зав.№6360.

- 2029 год (3 шт.): АГЗУ-120М-4,0-8-400 зав.№508, ЦИКЛОН-420-4,0-7/8-У/1-Д5.10-М7-Ф зав.№ 231, ЦИКЛОН-420-4,0-1-У/1-Д5.10-М5-Ф зав.№ 223.

Требования к претендентам 
1. Наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по предмету тендера более 5-ти лет;
2. Наличие квалифицированного персонала для выполнения работ по предмету тендера более 5-ти лет;
3. Наличие производственных помещений, офиса, базы (собственные или арендованные);
4. Наличие круглосуточной службы для взаимодействия с Заказчиком;
5. Наличие необходимого транспорта и спецтехники для выполнения работ (также в праздничные и выходные дни);
6. Наличие необходимых лицензий, разрешительных и аттестационных документов, имеющих срок действия до окончания срока действия предполагаемого к заключению договора;
7. Наличие на предприятии отдела или службы технического контроля;
8. Наличие оборудования для проведения работ;
9. Наличие программного обеспечения для выполнения «перепрошивки» контроллеров измерительных установок.
10. Согласие с предложенным календарным планом выполнения работ;
11. Отсутствие информации о негативных результатах деятельности претендента на участие в тендере;
12. Наличие неснижаемого запаса ЗИП для проведения оперативного ремонта указанного оборудования;
13. Выезд и проведение ремонта оборудования по заявке заказчика в течение суток (также в праздничные и выходные дни).
Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:
1. Стоимость одного выезда специалистов для проведения планового технического обслуживания установки без учета стоимости запасных частей.
2. Стоимость одного внепланового выезда по заявке заказчика.
3. Стоимость основных запасных частей для ремонта средств измерений и оборудования, входящего в состав установки.
4. Стоимость поверки измерительных установок подлежащих периодической поверки согласно графика (приложение 3.1). 
5. Общая стоимость технического обслуживания 14-ти измерительных установок, с учётом основных запасных частей и поверки измерительных установок согласно графика (приложение 3.1).
6. Гарантийный срок на проведенные работы по ремонту средств измерения и оборудования, входящего в состав установок.
7. Все стоимости в коммерческом предложении должны быть с указанием суммы НДС.
8. Условия оплаты – отсрочка платежа за оказанные услуги не ранее 90, но не позднее 180 календарных дней, отсутствие предоплаты.
9. Итоговая стоимость каждого вида работ должна включать все затраты Исполнителя (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с выполнением данного вида работ) и не подлежит корректировке в сторону увеличения в течение всего срока действия договора.
Главный метролог
АО «Самараинвестнефть»







       Мамыкин Е.А.
