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Техническое задание

для проведения конъюнктурного анализа 
на выполнение работ по генерации электроэнергии 
на Восточно-Рогозинском месторождении АО «Комнедра».






















г. Усинск 2026

	№ п/п
	Наименование
	Установленное требование

	1
	Предмет договора
	Выполнение работ по генерации электроэнергии в АО «Комнедра».

	2
	Ориентировочные сроки выполнения работ
	01.2027 г. - 12.2028 г.

	3
	Место выполнения работ.
	Республика Коми, Усинский район, Восточно-Рогозинское, месторождение нефти.

	4
	Заказчик
	АО «Комнедра»

	5
	Сведения о районе выполнения работ
	В административном отношении Объект находится приблизительно в 100 км от г. Усинск.
Ближайшими крупными населёнными пунктами являются г. Усинск. Ближайшая ж/д станция расположена в г. Усинск.
Расстояние от г. Усинск до Восточно-Рогозинского нм 100 км., из них:
· круглогодичных дорог с покрытием - 100 км (автодорога Усинск-Харьяга).

	6
	Транспортная схема доставки персонала подрядчика и МТР на объект выполнения работ
	Восточно-Рогозинское нефтяное месторождение: до г. Усинска действует железная дорога, воздушное сообщение. От г. Усинска до места выполнения работ круглогодичное транспортное сообщение. Доставку оборудования и персонала Претендент осуществляет своими силами и за свой счет. Базовым городом устанавливается г. Усинск. Доставку персонала до аэропорта г. Усинск и обратно Претендент осуществляет самостоятельно и за свой счет.

	7
	Условия оплаты выполненных работ
	Оплата за фактически выработанную электроэнергию (кВт*ч) со скидкой ___ от цены гарантирующего поставщика электроэнергии ООО «Ижэнергосбыт» на условиях отсрочки платежа не ранее ___ и не позднее ___ календарных дней.

	8
	Требование к наличию лицензии и свидетельства СРО о допуске на выполнение работ
	Наличие обученного и аттестованного персонала, допущенного на выполнение данных работ.
Для выполнения работ Претендент обязан иметь свидетельство о допуске к данным видам работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО).

	9
	Требования в области промышленной безопасности при выполнении работ
	Претендент должен соблюдать требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах Заказчика.
Наличие аттестации в области промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и окружающей среды.

	10
	Требования к опыту работы
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее 3 лет.

	11
	Требования к материальным ресурсам (недвижимое имущество: офисы, склады, производственные базы)
	Необходимо создать производственную базу и склад на Восточно-Рогозинском месторождении силами Подрядчика.
Организовать жилые вагон-домики на производственной базе для проживания персонала силами Подрядчика.

	12
	Требования к производственным ресурсам (транспорт, оборудование, материалы)
	Наличие у Подрядчика необходимого оборудования для выполнения данной работы.
Наличие у Подрядчика автотранспорта для перемещения оперативно-ремонтного персонала по месторождению.
Наличие на складе Подрядчика расходных материалов и оборудования для выполнения данной работы.
Моторное масло, расходные материалы для проведения плановых и внеплановых ТО и ремонтов средствами, материалами и силами Исполнителя.

	13
	Планируемый объем работ
	Осуществление генерации электроэнергии в объеме необходимом для электроснабжения Восточно-Рогозинского месторождения. Ориентировочный объем электроэнергии в Приложении 3.1 к техническому заданию.
Выполнение проекно-изыскательских и строительно-монтажных работ по подключению энергокомплекса к электрическим сетям АО «Комнедра» с запросом и выполнением Технических условий для выполнения проектно-изыскательских работ в ПАО «Россети Северо-Запад». 
Обеспечить выработку электроэнергии без отклонений за предельно допустимые значения показателей и норм качества электроэнергии, устанавливаемых ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств. Электромагнитные нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по подключению энергокомплекса к газоснабжению АО «Комнедра» в соответствии с Техническими условиями № ТУ-КН-ППНГ-23-01 от 16.06.2023г выданными АО «Комнедра» (Приложение 3.2 к техническому заданию).
Мобилизация/демобилизация, монтаж/демонтаж оборудования энергокомплекса осуществляется силами и средствами подрядчика. 
Выполнение предписаний органов Ростехнадзора, выданных Заказчику, по нарушениям, связанных с невыполнением / некачественным выполнением Подрядчиком своих обязательств.
Обеспечение своевременного и качественного выполнения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и организация проведения профилактических испытаний энергокомплекса.
Совместно с Заказчиком составление годовых графиков нагрузки на Восточно-Рогозинском нм.
Оформление полного пакета обязательной эксплуатационной технической документации согласно требованиям действующих норм и правил и согласно перечня оперативно-технической документации, согласованной с Заказчиком.
Круглосуточное присутствие оперативно-ремонтного персонала Исполнителя на Восточно-Рогозинском нм достаточного для генерации электроэнергии.
Наличие собственного инженерно-технического персонала.

	14
	Требования к качеству работ
	Оказываемые Услуги должны обеспечивать качественное энергоснабжение с соблюдением режима подачи, согласованного с Заказчиком, а также безопасную эксплуатацию энергокомплекса.
Осуществлять эксплуатационное обслуживание оборудования энергокомплекса, согласно следующим требованиям: «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭЭУ), «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и других действующих нормативно-технических документов.

	15
	Требования к процессу оказания услуг
	Оперативно-ремонтный и административно-технический персонал Подрядчика находится в оперативном подчинении у главного энергетика Заказчика.
Проводить приемку вновь вводимого электрооборудования и после капитального ремонта согласно требований ПТЭЭП и ПУЭ.
Исполнитель заключает отдельный Договор на покупку топливного газа с Заказчиком.
Состав добываемого топливного газа представлен в Приложении 3.3.
Ориентировочный объем добычи газа на Восточно-Рогозинском нм представлен в Приложении 3.4.
Счётчики ЭЭ (выработанной энергокомплексом) и топливного газа (ПНГ) устанавливаются и поверяются Исполнителем.
Перед началом оказания услуг Исполнитель осуществляет допуск электроустановки в органе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

	16
	Иные условия
	Договор на выполнение работ по круглосуточной эксплуатации и техническому обслуживанию электрических сетей и электрооборудования Восточно-Рогозинского, Северо-Мастерьельского, Мастерьельского и Чедтыйского месторождений АО «Комнедра» на 2027 год не подлежит изменениям.
Проживание и питание специалистов и работников Исполнителя на объектах Заказчика производиться силами и за счет Исполнителя.

	17
	Приложения к техническому заданию
	Приложение 3.1. Ориентировочный объем электроэнергии.
Приложение 3.2. Технические условия № ТУ-КН-ППНГ-23-01 от 16.06.2023г выданными АО «Комнедра».
Приложение 3.3. Протокол 1797 от 19.05.2023.
Приложение 3.4. Ориентировочный объем добываемого газа.





Разработал:

Главный энергетик                     							              Ю.В. Гурьянов

	
