Приложение 3.1 

Спецификация оборудования и материалов.
Спецификация сформирована для 1 (одного) объекта, включая, но не ограничиваясь. 

	№
п/п
	Критерий
	ОПИСАНИЕ

	1
	2
	3

	ВАГОН – ДОМ

	1
	Количество жилых вагон-домов
	1 (одна) ед.

	2
	Размеры
	Общие не менее 8000х2400мм (2610х2400мм; 2540х2400мм; 2610х2400) мм – по секциям, разделенными перегородками).

	3
	Количество спальных мест
	2 (Два) места

	4
	Оборудование
	1. Тамбур с встроенным сушильным шкафом и вешалкой – 1 (один) шт.
2. Емкость пластиковая для питьевой воды (100л) – 1 (одна) шт.
3. Обогреватель конвекторного типа 1,5кВт – 3 (три) шт.
4. Кондиционер – 1 (один) шт.
5. Щит электрического управления – 1 (один) шт.
6. Аптечка для работников – 1 (одна) шт. (следует собирать по     правилам, утвержденным Приказом Минздрава РФ от 24.05.2024 № 262н).
7. Ящик электрического ввода – 1 (один) шт.
8. Труба для антенны – 1 (одна) шт.

	5
	Окраска
	Нанесен логотип Субподрядчика и надпись «СУПЕРВАЙЗЕР» с несмываемой окраской в корпоративных цветах Компании, размером не менее 1350х350 мм.

	6
	Сбор жидких бытовых отходов
	1. Автономная система сбора и безопасного размещения жидких бытовых отходов - 1 (один) к-т.
2. Журнал учета бытовых отходов (собственных) - 1 (один) шт.

	7
	Пожарная оборудование и сигнализация
	1. Автоматическая автономная система пожарной сигнализации - 1 (один) к-т.

	8
	Первичные средства пожаротушения
	1. Огнетушитель ОП-4 (1 (один) шт.) и огнетушители ОП-3 (2 (две) шт.) с кронштейнами, табличками «Огнетушитель».
2. Журнал учета огнетушителей - 1 (один) шт.

	9
	Подключение электроэнергии
	Ящик с разъемом  для подключения к источнику электроэнергии - 1 (один) к-т.

	10
	Персональный компьютер с устройствами вывода информации на экран.
	1. Персональный компьютер или ноутбук- 1 (один) шт.
2. Устройство бесперебойного питания (УБП) - 1 (один) шт.

	11
	Устройство для вывода информации на печать.
	Многофункциональное устройство (МФУ) с возможностью цветной печати, сканирования и копирования документов – 1 (одно) шт.

	12
	Устройство для фото и видеосъемки
	Цифровой фотоаппарат с матрицей не менее 8 Mpx  во взрывозащищенном исполнении – 1 (одно) шт.

	13
	Переносное запоминающее устройство
	Флэш-накопитель с памятью не менее 8 Гб – 1 (один) шт.

	14
	Информационный стенд
	Количество – 1 (один) шт. с надписью «ИНФОРМАЦИЯ» с аксессуарами (кнопки силовые и т.д.). Габариты не менее 780х990мм.

	15
	Средство измерения
	1. Стальная рулетка с износостойким покрытием, длина 30 м* - 1 (одна) шт.
2. Цифровой штангенциркуль с глубиномером, с диапазоном измерений 300 мм* - 1 (один) шт.
3. Кронциркуль с измерительной шкалой для внутренних и внешних измерений с диапазоном 300 мм* - 1 (один) шт.
4. * Свидетельство об утверждении типа средств измерений выд анное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

	16
	Освещение
	Электрическая фара ручная светодиодная с аккумулятором во взрывозащищенном исполнении* - 1 (одна) шт.
*Сертификат соответствия;
  Паспорт;
  Степень защиты от внешних воздействий – IP67;
  Световой поток не менее 200 лм.

	17
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания
	1. Противогаз – для каждого работника Субподрядчика на площадке + 1шт. в резерв.
2. Паспорт противогаза - 1 (один) шт.
3. Журнал осмотра противогаза - 1 (один) шт.

	18
	Программное обеспечение персонального компьютера
	1. Операционная система, офисное приложение MS (Word, Excel, PowerPoint), Outlook, WinRAR* - 1 (один) к-т.
* Наличие лицензии.
2. Возможность ведение суточных раппортов и формирования итогового отчета по скважине.
3. Возможность удаленного мониторинга с помощью оборудования видеонаблюдения.

	19
	Средства связи
	1. Мобильный телефон с SIM-картой во взрывозащищенном исполнении – 1 (один) шт.
2. Стационарный конференц-телефон с громким звуком с возможностью звонков по сотовой связи – 1 (один) шт.
3. Комплект двухдиапазонный для усиления 2G/3G сигналов для голосовых звонков и SMS сообщений, а также мобильного доступа в интернет по технологии UMTS, GPRS или EDGE, в стандартах EGSM900/GSM900/UMTS2000* - 1 (один) шт.



